### キャラクタコード表（ASCIIコード表）

NewX1／turboで使用するキャラクタ（文字）のコード表を上に示します。
キャラクタコードは16進数の００からＦＦ（&H00～&HFF）まであります。
上の表は縦の数字が16進数の上位桁、横の数字が下位桁を表しています。
たとえば、キャラクタＳのコードは&H53となります。
青枠で囲まれた&H00～&H1Fは、コントロールキャラクタで、キーボードから直接入力することはできません。
プログラム中でこれらを使うにはCHR$関数を用います。
たとえば&H1C（CTRL＋￥）はカーソルを右に移動し、 &H07（CTRL＋Ｇ）はポッとブザーを鳴らします。
単なる文字として表示させるには、PRINT#0文を利用してください。
赤枠で囲まれた&H20～&H7Fは、ASCII規格に準拠した英数記号で、メインキーやテンキーから直接もしくはShiftキーを押しながら
入力することができます。
緑枠で囲まれた&HA0～&HDFは、カナ文字で、キーボードの「カタカナ」キーを１度押してカナ入力モードにすることにより、
メインキーから直接もしくはShiftキーを押しながら入力することができます（もう１度押すとカナ入力モードは解除され、
赤枠で囲まれた英数記号が再び入力されます）。
&HA0はスペースと同じように１文字の空白ですが、スペースとは区別されます。
それを打ち込むにはカナ入力モードにしてから、Shift＋ロキー（カタカナのロ）を打ってください。
枠で囲まれていないその他の記号（&H80～&H9Fおよび&HE0～&HFF）は、セミグラフィック文字で、キーボードのAltキーを
押しながらメインキーやテンキーを押すことにより入力することができます。
NewX1turboで表示可能な全角文字については、こちらを参照して下さい。