### COLOR命令などで指定するカラーコードについて

テキスト画面の文字色や、グラフィック画面の描画色を指定する際にカラーコード番号を指定しますが、
「NewX1／turbo」では、X1／turbo実機の8色（カラーコード0～7）に加えて、
カラーコード8～15の計16色を指定することができます。
これにより、80年代初期までに登場したアーケードゲームを、カラー面でより忠実に再現することができます。

#### RGB 8色カラー（X1／turbo実機）

X1／turbo実機および、PC-8001（日本電気），FM-7（富士通）といった、
80年代初期までに登場した多くの8ビットパソコンでは、下記の8色を表示することができます。
これは「RGB」と呼ばれる色の表現法で、下図のように赤 (Red)，緑 (Green)，青 (Blue) の三つの原色を混ぜて
8色カラーを表現する技法です。RGBは三原色の頭文字を表しています。
※この場合の緑 (Green)は、実際にはより明度の高いライム色（Lime）になります。

#### 基本11色カラー

また、世界中の各種言語に共通に含まれている色名は、
以下の11色とされています。
上記の基本11色カラーのうち、
上段の5色（黒，白，青，赤，黄）は、RGB 8色カラーで表現できますが、
下段の6色（灰，茶，紫，緑，橙，桃）は、RGB 8色カラーで表現することができません。

#### RGBH 16色カラー（NewX1／turbo）

上記の基本11色カラーを全て表現するために、「NewX1／turbo」では、
RGBに中間色スイッチ（H）を加えた「RGBH」によって、16色カラーを表現することができます。
カラーコードと対応する色の表は下記のようになります。
中間色スイッチ（H）がoffの場合、表現されるカラーは上記「RGB 8色カラー」で挙げた色となります。
中間色スイッチ（H）がonの場合、表現されるカラーは下記の通りとなります。
・RGBが全てoffの場合：RGBを全て中間色（half）とした色（８：灰）
・Gがoffの場合　　　 ：onを中間色（half）とした色（９：紺，１０：茶，１１：紫）
・Gがonの場合　　　 ：Gを中間色（half）とした色（１２：緑，１３：空，１４：橙，１５：桃）
これにより、上記6色（灰，茶，紫，緑，橙，桃）に加えて、
紺色（カラーコード9）や、空色（カラーコード13／橙色の補色）を
表現することができます。