### コントロールコード

NewX1／turboは、通常のオペレーションのほか、さらに扱いやすいように、数多くのキー機能を用意しています。
以下、キー機能を表で示します。（なお、下の表でCTRL＋Ａは、CTRLキーを押しながらＡキーを押すことを意味します）

CTRL＋ | 出力コード | 処　理　内　容 | 参　考
--- | --- | --- | ---
＠ | 00 |  |
Ａ | ａ | 01 | INSTモードの設定・解除をする。 |
Ｂ | ｂ | 02 | カーソルを１ワード分左へ戻す。 |
Ｃ | ｃ | 03 | 実行を停止する。 |
Ｄ | ｄ | 04 | スクリーンモードなどを初期状態にする。 | INIT
Ｅ | ｅ | 05 | カーソルから右を行の終わりまで消す。 |
Ｆ | ｆ | 06 | カーソルを１ワード分右へ進める。 |
Ｇ | ｇ | 07 | ベルを鳴らす。 |
Ｈ | ｈ | 08 | 文字を抹消する。 | BackSpace
Ｉ | ｉ | 09 | 水平TAB（スペース出力）の実行。 | Tab
Ｊ | ｊ | 0A | ラインフィードをする。 |
Ｋ | ｋ | 0B | ホームポジションへカーソルを移動する。 | Home
Ｌ | ｌ | 0C | 画面を消去する。 | Shift＋Home
Ｍ | ｍ | 0D | キャリッジリターンをする。 |
Ｎ | ｎ | 0E | カーソル行から上を上方向へスクロールする。 |
Ｏ | ｏ | 0F | カーソル行から下を下方向へスクロールする。 |
Ｐ | ｐ | 10 |  |
Ｑ | ｑ | 11 | 一時停止を解除する。 |
Ｒ | ｒ | 12 | 空白を挿入する。 | Insert
Ｓ | ｓ | 13 | 一時停止をする（キーを押すと実行再開）。 |
Ｔ | ｔ | 14 | 水平TABを設定する。 |
Ｕ | ｕ | 15 |  |
Ｖ | ｖ | 16 | NewX1／turboのバージョン情報を表示する。new! |
Ｗ | ｗ | 17 | 次の行と結合する。 |
Ｘ | ｘ | 18 | 文字を抹消する。new! | Delete
Ｙ | ｙ | 19 | 水平TABを抹消する。 |
Ｚ | ｚ | 1A | カーソル以下の画面をすべてクリアする。 |
［ | 1B |  |
￥ | 1C | カーソルを右へ移動 | →
］ | 1D | カーソルを左へ移動 | ←
＾ | 1E | カーソルを上へ移動 | ↑
＿ | 1F | カーソルを下へ移動 | ↓
→ |  | ウインドウ表示倍率を上げる（最大3.0倍表示）new! |
← |  | ウインドウ表示倍率を下げる（最小1.0倍表示）new! |
↑ |  | Z80クロック周波数を上げる（最大20MHz）new! |
↓ |  | Z80クロック周波数を下げる（最小4MHz）new! |
テンキーの０ |  | 文字グラフィックの色を黒にする。 | COLOR 0
１ |  | 文字グラフィックの色を青にする。 | COLOR 1
２ |  | 文字グラフィックの色を赤にする。 | COLOR 2
３ |  | 文字グラフィックの色をマゼンタにする。 | COLOR 3
４ |  | 文字グラフィックの色を緑にする。 | COLOR 4
５ |  | 文字グラフィックの色をシアンにする。 | COLOR 5
６ |  | 文字グラフィックの色を黄にする。 | COLOR 6
７ |  | 文字グラフィックの色を白にする。 | COLOR 7
８ |  | 文字グラフィックの色を灰にする。new! | COLOR 8
９ |  | 文字グラフィックの色を紫にする。new! | COLOR 9
／ |  | キャラクタジェネレータのROM／RAMを切り替える。 | CGEN
＊ |  | 文字を点滅モードとノーマルモードとに切り替える。 | CFLASH
－ |  | 文字を反転モードとノーマルモードとに切り替える。 | CREV
＋ |  | 文字グラフィックの色を切り替える。new! | COLOR ±8
． |  | ウインドウをデスクトップ中央に移動する。new! |

※CTRL＋Ｖ（バージョン情報の表示）は、PRINTには未対応です。