
CAM13 <version 5.4> 64bit版

　本ソフトウェアはフリーソフトです。商行為にあたる利用はお断りします。
　また、本ソフトウェアを使用することにより発生する傷害や損害に対する責任は一切負いかねます。
　あらかじめご了承願います。

　■本ソフトウェアの使用方法については、下記の書籍を参照してください。
　　入門 ＮＣプログラミング ／ 株式会社オーム社

　■問い合わせ先等は下記メールアドレスにお願いします。
　　なお、ご質問やご要望に対応できない場合があります。あらかじめご了承願います。
　　d.ichimi.02020324@nike.eonet.ne.jp

　■本ソフトウェアの動作環境は下記の通りです。
　・OSはWindows対応です。Windows7以降のバージョンを推奨します。 
　・64bit版のパソコンにインストールしてください。
　　64bit版のパソコンに正しくインストールしても起動しない場合は、32bit版をお試しください。

　■インストールの手順は下記の通りです。
　①「ダウンロード」のページで「CAM13のダウンロード」を選択する。
　　 ｢開く｣または｢保存｣を選択するダイアログでは、｢保存｣を選択してください。
　②ZIP形式で圧縮された実行環境ファイルがダウンロードされるのでダブルクリックで解凍する。
　　ダブルクリックで解凍できない場合は、解凍ソフトを利用してください。
　　解凍ソフトの入手については優良なフリーソフトが幾つかあるので、それらを利用してください。
　③解凍すると以下のファイル及びフォルダが作成されます。
　　・｢利用者向けの説明書.txt｣
　　・｢CAM13｣フォルダ
　④「CAM13」フォルダをCドライブに移動する。
　　解凍の方法によっては、「CAM13」フォルダの中に更に｢CAM13｣フォルダが作成されている場合が
　　あります。そのような場合は中に入っている｢CAM13｣フォルダをCドライブに移動してください。
　　一般的にアプリケーションはCドライブの｢Program Files｣というフォルダにインストールします
　　が、CAM13はCドライブに直接イントールします。
　　Cドライブに直接インストールしない場合は、次の手順でパスの変更を行ってください。
　　ア.インストールした｢CAM13｣フォルダを開き｢その他｣フォルダ内の「CAM13.bat」を右クリックし、
　　　 プルダウンメニューの｢編集｣を選択する。
　　イ.１行目に「PATH C:\CAM13\jdk1.7.0_45\bin;%PATH%」と記入されているはずです。
　　　 例えば、Cドライブの「Program_Files」というフォルダに｢CAM13｣をインストールする場合は、
　　　「PATH C:\Program_Files\CAM13\jdk1.7.0_45\bin;%PATH%」と記入し「上書き保存」します。
　　ウ.２行目に「cd C:\CAM13\jdk1.7.0_45\JavaPro」と記入されているはずです。
　　　「cd C:\Program_Files\CAM13\jdk1.7.0_45\JavaPro」と記入し「上書き保存」します。
　　※パスは半角文字で記入してください。全角文字で記入すると起動しません。
　⑤「CAM13」フォルダ内の「その他」フォルダ内の「CAM13.bat」というファイルを右クリックし、
　　プルダウンメニューの「ショートカットを作成」を選択する。
　⑥⑤で作成したショートカットをデスクトップ画面に移動する。
　⑦⑥で作成したショートカットを右クリックし、プルダウンメニューの「プロパティ」を選択する。
　⑧ダイアログが表示されるので「アイコンの変更」ボタンを押し、「アイコンの変更」ダイアログの
　　｢参照」ボタンで先ほどインストールしたCドライブの「CAM13」フォルダ内の「その他」フォルダ
　　内の「CAM13(256×256).ico」または「CAM13(32×32).ico」を選択する。

　■version5.3から、加工時間を確認することができます。
　　加工時間は、早送り速度や切削送り速度、移動距離をもとに算出します。
　　なお、移動距離は、指令した座標値をもとに算出します。工具径補正を指令した場合、誤差が生じ
　　ます。)

　■version5.0から、固定サイクルの細部の動作を確認することができます。
　　CAM13で描画可能な固定サイクルは、G73,G74,G76,G81～G89です。(G80は固定サイクルキャンセル)
　　※各固定サイクル共通のパラメータは次のとおりです。
　　　X,Y…穴の位置座標(G91(INC指令)の場合、現在位置からの方向と距離)
　　　Z　…穴底の座標(G91(INC指令)の場合、R点からの方向と距離)
　　　R　…R点の座標 (G91(INC指令)の場合、I 点からの方向と距離)
　　　F　…加工速度
　　　L　…繰返回数
　　※繰返回数｢L｣を省略した場合、｢L1｣と見なします。｢L0｣を指令した場合、モーダル情報を記録する
　　　のみで、穴加工動作は行いません。
　　※｢G90(ABS指令)/G91(INC指令)｣、｢G98(I点復帰)/G99(R点復帰)｣にも対応しています。
　　※各固定サイクル固有の動作は次のとおり。
　　・G73(高速深穴サイクル)
　　　切込み動作はステップ切込み(Qで指令)、復帰動作はG00。
　　・G74(逆タッピングサイクル)
　　　切込み動作は逆回転、穴底(Z点)でドゥウェル(Pで指令)、復帰動作は正回転・G01。
　　・G76(ファインボーリングサイクル)
　　　穴底(Z点)で主軸停止・X軸シフト、復帰動作はG00。
　　・G81(スポットドリリングサイクル)
　　　復帰動作はG00。
　　・G82(カウンターボーリングサイクル)
　　　穴底(Z点)でドゥウェル(Pで指令)、復帰動作はG00。
　　・G83(深穴サイクル)
　　　切込み動作はステップ切込み(Qで指令)、切込毎にG00でR点復帰。
　　・G84(タッピングサイクル)
　　　切込み動作は正回転、穴底(Z点)でドゥウェル(Pで指令)、復帰動作は逆回転・G01。
　　・G85(ボーリングサイクル)
　　　復帰動作はG01。
　　・G86(ボーリングサイクル)
　　　穴底(Z点)で主軸停止、復帰動作はG00。
　　・G87(バックボーリングサイクル)
　　　X軸をシフトしG00で穴底(R点)に移動してからX軸の切込み、G01でZ点まで切込み。
　　　復帰動作はG00でI点へ。
　　・G88(ボーリングサイクル)
　　　穴底(Z点)で主軸停止・ドゥウェル(Pで指令)、復帰動作はG01。
　　・G89(ボーリングサイクル)
　　　穴底(Z点)でドゥウェル(Pで指令)、復帰動作はG01。

　■version5.0から、G68による座標回転指令を確認することができます。(G69は座標回転キャンセル)

　■version2.0から、マクロプログラムの動作を描画することができます。
　　ローカル変数、コモン変数、システム変数を使用することができます。
　　ダウンロードファイル内の『マクロ機能について』をご参照のうえ、ご利用ください。