======================================================================
【ソ フ ト名】  壁Ｃｈｅｃｋ６体験版   Ver 0.97
【登  録  名】　k6ck_097.zip
【バイト  数】  2,500 KBytes
【検索  キー】　1:壁Ｃｈｅｃｋ 2:壁 3:Ｃｈｅｃｋ
【著作権  者】　杉浦　時人
【対応  機種】　Windows 10 / 11
                「Microsoft .Net Framework 4 Client Profileの稼働が可能な場合
【掲  載  日】　2025/12/20
【ｿﾌﾄｳｪｱ種別】　シェアウェア　 体験版
【転載  条件】  事前に作者に連絡して下さい。
======================================================================

【ソフト紹介】
ＣＡＤライクな入力で、ZEH対応壁量計算が出来ます。
対応しているのは、「新築、木造、一戸建て住宅（事務所）」です。
・階数が２以下
・延べ面積が300㎡以下
・高さが16m以下
・階高が3.5m以下
・木造軸組構法
・平面形状や断面形状が著しく特殊でないもの
・基礎が鉄筋コンクリート造
・構造計算を行わず、仕様規定のみで構造安全性の確認をおこなうもの


【収録ファイル】
    setup.exe   ・・・・インストールプログラム
    Ka6Setup.msi・・・・壁Check関連を圧縮したファイル


【転載】
転載は可能です。その際には全てのものを転載して下さい。
いかなる加工もご遠慮下さい。

【インストール】
１．適当なフォルダを用意
　　（これは、インストール完了後、削除してください。）
２．その中で、解凍
３．そこにあるsetup.exeをダブルクリック
４．後は、インストールプログラムによって、セットアップされます。
５．使用するときは、デスクトップの「壁Ｃｈｅｃｋ６」を選択してください。

【免責】
このプログラムを使って生じた金銭的なトラブルまでは関知しませんのでご了
承下さい。
このプログラムをインストール等した際に、Ｗｉｎｄｏｗｓ自体が動かなくな
ったり、その他のプログラムが動かなくなっても、当方には責任はありません
ので、各自で修復して下さい。
当方の責任は、プログラム上のバグの修正のみとさせていただきます。

【履歴】
Ver 0.97
・計算方法「方法②」「1 計算ツール」からの出力を表計算ツール(EXCEL)と同数値に
　なるよう計算方法を確立しました。表計算ツールでは、床面積比等の値その他を、
　小数何桁で丸めていませんので、若干誤差が出る場合があります。手入力で訂正する
　場合があります。操作説明書最後の「付録 比較検討２・比較検討３」で、入力方法を
　説明しています。
・「方法②」「1 計算ツール」から、性能表示計算を可能にしました。
　操作説明書「付録３．比較検討３性能表示」で、入力方法を説明しています。
　正規版Lightおよび体験版は非対応です。
・印刷の「壁量計算」で、「h=付」(筋かい階高補正)「()内」(Ｎ値用壁倍率)
　「斜」(斜め方向壁)の注釈を付けました。
・印刷で、壁率比の両方向の４分割線を階毎に１枚で記載しました。
・壁率比の計算で、準耐力壁等の壁量は無視していますので、偏心率算定時も、
　準耐力壁等の壁量を無視して計算するよう修正しました。印刷の壁量計算で
　偏心用Ｌx・Ｌyと表示される壁量を使用して剛心を求め、偏心率を計算します。
・「筋かい階高補正一覧」の表示する順番を、各方向毎にまとめるよう変更しました。
・DXF出力も、上記と同内容で書き出しできるようにしました。
・今まで「平家建」と記載していましたが、「２階建ての木造一戸建て住宅
　（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル」で記載されている「平屋建」を
　採用することにしました。
・「計算結果」で性能表示計算の場合、壁量の検討のみ表示するようにしました。
・その他内部修正

Ver 0.96c
・入力された内容により、保存後、再度読込すると、読込できないエラーが発生する
　事例がありましたので、修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.96b
・壁量計算で使用する壁倍率より、Ｎ値・偏心率・四分割で使用する壁倍率が大きい場合、
　偏心率算定用の「ねじり剛性」計算を、壁量計算用壁倍率で計算していた不具合を修正しました。
　今までのＮ値・四分割計算には、支障ありません。
・その他内部修正

Ver 0.96a
・２階建を計算方法②-2で新規入力した場合、壁率比用平家部の壁量係数が表示されない
　不具合を修正しました。
・「ベタ基礎」計算内「基礎梁」の梁背Dに対する算定用dの寸法を、変更できるようにしました。
　２段配筋した場合等でｄを直接入力し、「ｊ再計算」で、ｄよりｊを計算します。
・「印刷」の「壁量判定表」で、計算方法①-1・①-2の場合、床面積、地震時必要壁量の注釈を
　表示するようにしました。
・起動後表示される「設計概要」の右「等級・準耐力壁」の名称を、階高変更位置を
　容易に検索するために、「等級・階高・準耐」としました。
・「等級・階高・準耐」の「階高関連」内「階高」を変更した場合、「Ｎ値計算補正」
　「横架材間内法高」を自動で変更できるようにしました。
・柱の小径検討で、注意事項のメッセージを追加しました。
・その他内部修正

Ver 0.96
・２階建の四分割法計算（壁率比）で、分割線より外部が平家建となっている場合、平家の壁量係数で
　検討ですが、２階建１階部分の壁量係数で検討していましたので、修正しました。これにより、
　今までのDATAを読み込むと、平家の壁量係数を計算するようにメッセージが出ます。
　総２階の場合は、対象外となります。分割線より外部が平家建となっている場合、
　印刷で根拠を示す内容を印刷します。
・計算方法別のDATAを作成しましたので、２階建の四分割法計算（壁率比）の内容を確認できます。
　新しいバージョンをインストールして、壁Ｃｈｅｃｋ６を起動すると、「ファイル」「壁Check6フォルダ内確認」
　「デフォルトDATAフォルダ」で、最後「1-11・1-12・1-21・2-11・2-12・2-21」と表示されています。
　ドラッグ＆ドロップで、そのファイルを他のフォルダに複写することができます。
・その他内部修正

Ver 0.95d
・＜階高 3.2m超 筋かいの壁倍率低減＞および一部壁の＜壁高 3.2m超 筋かいの壁倍率低減＞の場合、
　「壁入力」画面「編集」で「★筋かい付耐力壁低減計算★」を追加しました。
　詳細は、操作説明書「５．耐力壁の入力」参照
・「階高 3.2m超」の低減に対応できない為、「壁入力」画面の下段ボタン群中、
　「特」ボタンの使用を止めます。使用しているDATAを読み込むと、「特殊壁」に変更されるよう、
　メッセージが表示されます。
・「床区画」入力の一部影響により、印刷できない不具合が有りましたので、修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.95c
・「階高3.2m超」の場合、特殊壁の一部に、Ｎ値計算用壁倍率の算定で、倍率が小さく計算される
　不具合が有りましたので、修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.95b
・計算方法②-2で使用する早見表で、２階建・床面積比：100超～120%の試算N042で、
　金属板葺のDATAが欠如していましたので、修正しました。壁Ｃｈｅｃｋ６本体の
　不具合は有りません。
・その他内部修正

Ver 0.95a
・性能表示計算で、印刷の「設計概要」「地震地域係数」の表示不具合を修正しました。
　設計地震壁量係数で、静岡県の「地震地域係数１．２」に対して、元の壁量係数は表示しません。
・「耐震等級２・３の壁量判定表」の不具合を修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.95
・一般壁量計算時の壁量係数算定は、原則として地震地域係数を1.0とします。静岡県の場合は、
　地震地域係数を1.2を採用します。地震地域係数が1.0未満の場合は、1.0として計算します。
・性能表示計算時の壁量係数算定は、地震地域係数が1.0未満でも採用できます。
・計算方法①-1･2で、操作説明書「3-7.必要壁量・Qe」に表示される地震時壁量係数の値を
　変更できるようにしました。
・計算方法②-1で、操作説明書「3-8.柱小径･負担面積 又は 柱小径･壁量係数」計算方法②-1
　（76頁）に表示される地震時壁量係数の値を変更できるようにしました。
・計算方法②で、「床倍率」関連の入力・出力を取りやめました。
・計算方法②-2の「早見表 呼出」で表示される「階高」の選択ボタンで、不具合が有りましたので、
　修正しました。
・多角床で床属性を指定した場合、床の色が変化しなかった不具合を修正しました。
・印刷の「２階床面積算定」で、多角床の「形状・室名」が「多」と印刷されない不具合を
　修正しました。
・計算書・ＤＸＦで、準耐力壁等を使用していない場合、関連の文字・表等を印刷制限しました。
・その他内部修正

Ver 0.94c
・計算方法①-1「柱小径・負担面積」2-2・2-3及び②-1「柱小径・壁量係数」2-1・2-2が
　「印刷しない」が選択されていた場合、印刷で「接合部一覧表」が印刷されない不具合が
　有りました。印刷フォームで「方法②-1・・」「方法①・・・」のチェックを不可能にして、
　「接合部一覧表」が印刷可能に修正しました。
・印刷で「建告1460号表三・・」内「壁倍率表示」のチェックを外し、2回印刷すると、
　耐力壁平面図の壁倍率が表示されない不具合が有りましたので、修正しました。
・印刷のヘッダーで、サブバージョン（ａ・ｂ・ｃ）が有る場合、バージョン＋ａ・ｂ・ｃ
　と印刷するように変更しました。
・その他内部修正

Ver 0.94b
・接合部一覧表１階で、「*」付表三符号は、２階柱の接合金物が１階より大きな場合、
　表示されますが、「対応する軸組でも表示してほしい。」の要望があり、対応しました。
・その他内部修正

Ver 0.94a
・接合金物計算で、筋かい付耐力壁で、3.2mを超える階高による筋かい補正を行った場合、
　αが計算されない不具合がありましたので、修正しました。
・柱のズレ補正（２階柱の直下に柱が無い場合）で、一部補正されない箇所がありましたので、
　修正しました。
・２階建１階出隅柱の上部が、２階出隅柱で無い場合、メッセージを表示します。簡易的な
　チェックなので、設計者の判断に沿わない場合も有ります。表示しなくすることも出来ます。
・その他内部修正

Ver 0.94
・2024年11月第3版「2階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル」
　101頁に掲載されているＮ値計算法を採用しました。2025年8月1日付操作説明書195頁参照
・計算方法①-1・①-2で、耐震等級２以上の入力途中時、「環境設定」を操作すると
　耐震等級用壁量係数が、変化する不具合がありましたので、修正しました。
　入力途中で無ければ問題ありませんが、不当な壁量係数であれば、「再計算」ボタン
　で解決できます。
・耐力壁属性編集で、「階高変更」を入力（削除）して、「設定」ボタンを押しても、
　壁入力画面表示が変化しない不具合を修正しました。
・耐力壁属性編集の「仕様読込」で、階高変更が入力されている場合、その内容を読込
　かどうか問合わせを追加しました。
・DXF出力で、平面図に1/4分割ラインが表示できるように追加しました。
・DXF出力で、計算方法②-2の場合「設計概要」を印刷と同じ内容で出力します。
・その他内部修正

Ver 0.93c
・印刷で、「準耐力壁等の仕様」の⑦番の「準耐力壁倍率」の表記に誤りがありました
　ので、修正しました。尚、今までの印刷で「壁量計算」の⑦番壁倍率は、正規の値で
　計算されていますので、計算内容は間違っていません。
・印刷の「接合部一覧表」で、「Ｘ・Ｙの比較による接合金物符号」を表示します。
・印刷で、計算方法②-2の場合、「設計概要」で早見表のバージョンを表示します。
・印刷で、一部の「準耐力壁」から「準耐力壁等」に変更しました。
・その他内部修正

Ver 0.93a
・「枠組壁工法」の追加により、不具合が生じていました箇所を、修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.93
・壁量計算だけですが、枠組壁工法の計算を追加しました。性能表示計算に対応
　した壁量も計算可能です。（正規版）
・「日本住宅・木材技術センター」および「日本ツーバイフォー建築協会」の計算
　ツール(EXCEL)に対応した積雪重量計算に変更しました。詳細は「操作説明書」参照
　枠組壁工法の場合、耐震等級１に対応した積雪重量計算も可能です。
・「日本住宅・木材技術センター」ＨＰに掲載の早見表Ver1.1に対応しました。
・準耐力壁等で、②の材質の変更を可能にし、外部と内部壁の合体仕様壁⑦を
　追加しました。
・耐力壁の複数選択編集で、階高変更がある場合、変更数値を削除します。
　階高変更は、単一の編集で、再度行う必要があります。
・準耐力壁等の複数選択編集で、面材の種類が表示されていても（ボタンが押され
　ていても）、違う内容に変更されてしまう不具合を修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.92e
・準耐力壁等の壁量は、必要壁量の1/2以下で計算していますが、準耐力壁等
　の壁倍率が「1.5」を超えても加算可能にしました。操作説明書「準耐力壁等入力」参照
・準耐力壁等の壁倍率が「1.5」を超た場合、柱頭・柱脚の接合金物計算では、
　耐力壁と同じ場所にある場合は壁倍率を加算し、別の場所の場合は、その壁倍率で、
　通常の金物計算をします。「準耐力壁等入力」参照
・準耐力壁等の壁倍率を表示できるように、追加しました。「準耐力壁等入力」参照
・平面的に斜め方向の耐力壁が有る場合、準耐力壁等が耐力に加算できるかどうかの
　検討はしていませんので、設計者の判断が必要です。「準耐力壁等入力」参照
・工事名称が入力されていない場合、印刷で不具合がありましたが、修正しました。
・各階の柱負担面積を複数指定した場合、「柱小径・負担面積」の値が違ってると
　メッセージが表示される不具合を修正しました。
・「面積ライン」で、Ｒ階を指定しても、表示される文字が違っている不具合を
　修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.92d
・ベタ基礎「基礎梁算定」で、基礎立上り（STP）の端部でフック有無を表示
　できるようにしました。詳細は、操作説明書で確認できます。
・ベタ基礎「基礎梁算定」で、STP関連印刷の不具合がありましたので、修正
　しました。
・ベタ基礎の「接地圧」「基礎スラブ」「基礎梁」「人通口」の符号部分で
　多数文字印刷を可能にしました
・その他内部修正

Ver 0.92c
・方法②-2の新規入力で床入力後、「早見表Ver*.*呼出」より計算すると、
　「早見表Ver*.*呼出」の下５行目「地震時壁量係数・・・」で
　地震時壁量係数が０と表示される不具合を修正しました。
・その他内部修正

Ver 0.92b
・地震地域係数による計算が不完全でしたので、改良しました。デフォルト値を
　「環境設定」で、登録できます。
・ベタ基礎「基礎スラブ算定」の手順を改良しました。
・その他内部修正

Ver 0.92a
・「印刷」で、「平面図関連をA3印刷」にチェックを付けて「印刷」または
　「プレビュー（一般）」を押すと、途中で印刷がストップする不具合を、修正
　しました。
・その他内部修正

Ver 0.92
・全体のバグ修正

Ver 0.91
・壁量等の基準（令和7年施行）に対応した表計算ツール（公財）日本住宅・
　木材技術センターの内容より、軒の出・屋根勾配による補正係数および耐震
　等級３に適合した壁量係数に対応しました。
・その他内部修正

Ver 0.90
・初回公開

【制作著作】
杉浦時人
ホームページ     https://www.katch.ne.jp/~time-man/
e-Mail    　　　 time-man@katch.ne.jp
************************************************************************

