### 特殊関数

関数名 | 機　　能 | 備　考
--- | --- | ---
POS | 画面のカーソルの水平位置を与えます。 |
POINT | 画面の点（ドットのカラーコード）を与えます。 | フルカラー対応
STICK | ジョイスティックまたはテンキー・矢印キーからの入力値を与えます。 | 矢印キーにも対応
STRIG | ジョイスティックのトリガーボタンまたはキーボードのスペースキーなどの状態を与えます。 | ４ボタンに対応
MOUSE | マウスカーソルの位置や、マウスボタンの押下状態を返します。 | 仕様簡略化／NewX1も対応
EOF | シーケンシャルファイルの終了を検出します。 |
KANJI$ | Unicodeに対応した漢字パターンデータが、この関数の値になります。 | Unicodeに対応
FN | 関数名と引数を与えて、関数ルーチンのコールを行います。 |
RGB | r(赤)、g(緑)、b(青)の各階調からカラーコードを与えます。 | 新規追加
HSV | h(色相)、s(彩度)、v(明度)の各値からカラーコードを与えます。 | 新規追加
CRGB$ | カラーコードから、r(赤)、g(緑)、b(青)の各階調の値を与えます。 | 新規追加
SOVERLAP | 指定した２スプライト間の重複ドット数を与えます。 | 新規追加
BREST | バックグラウンドで演奏しているサウンドの残り時間を与えます。 | 新規追加

### （説明の形式）

［機能］ | 各コマンド・ステートメント・関数の働きを簡潔に記述します。
［書式］ | 各コマンド・ステートメント・関数の書き方の一般形を示します。 ［　］の中は任意に省略できます。
［解説］ | 各コマンド・ステートメント・関数の実際の使用方法、働き、注意事項を詳しく述べています。

### POS

［機能］ | 画面のカーソルの水平位置を与えます。
［書式］ | POS
［解説］ | 画面上の現在のカーソルの水平位置の値が、この関数の値になります。

### POINT

［機能］ | 画面の点（ドットのカラーコード）を与えます。
［書式］ | POINT（ｘ，ｙ） ｘ，ｙ：グラフィック画面上の座標
［解説］ | 画面上の１ドットのカラーコードを与えます。カラーコードについてはPALET文を参照してください。

### STICK

［機能］ | ジョイスティックまたはテンキー・矢印キーからの入力値を与えます。
［書式］ | STICK（ｘ） ｘ：０，１，２ ０：テンキー １：ジョイスティック１ ２：ジョイスティック２
［解説］ | ジョイスティックまたはキーボードのテンキー・矢印キーから入力された値が、この関数の値になります。 ジョイスティックに接続している場合には、スティックを倒す方向によって、１～９（５を除く）の値が 入力されます。 キーボード上のテンキーおよび矢印キーからも１～９（５を除く）の値が入力され、 ほかのキーが押されたときには、０が入力されます。 STICK（１）またはSTICK（２）を実行する場合、添付のjoystick.dllを Javaのインストールされているフォルダ（C:\Program Files\Java\jre7\binなど）にコピーして下さい。 ※コピーされていない場合、「Can't use joystick」エラーが表示されます。 ジョイスティックを接続していない状態で、STICK（１）またはSTICK（２）を実行すると、 処理が遅延することがありますので注意して下さい。

### STRIG

［機能］ | ジョイスティックのトリガーボタンまたはキーボードのスペースキーなどの状態を与えます。
［書式］ | STRIG（ｘ） ｘ：０，１，２ ０：キーボードのスペースキー、Ｚキー、Ｘキー、Ｃキー、Ｖキー １：ジョイスティック１のボタン（４ボタンに対応） ２：ジョイスティック２のボタン（４ボタンに対応）
［解説］ | ジョイスティックのボタン１またはキーボード上のスペースキーまたはＺキーが押されているときには１が ジョイスティックのボタン２またはキーボード上のＸキーが押されているときには２が ジョイスティックのボタン３またはキーボード上のＣキーが押されているときには４が ジョイスティックのボタン４またはキーボード上のＶキーが押されているときには８が 上記のいずれも押されていないときには０が、この関数の値になります。 複数のボタンまたはキーが同時に押されているときは、それぞれを合計した値が、この関数の値になります。 STRIG（１）またはSTRIG（２）を実行する場合、添付のjoystick.dllを Javaのインストールされているフォルダ（C:\Program Files\Java\jre7\binなど）にコピーして下さい。 ※コピーされていない場合、「Can't use joystick」エラーが表示されます。 ジョイスティックを接続していない状態で、STRIG（１）またはSTRIG（２）を実行すると、 処理が遅延することがありますので注意して下さい。

### MOUSE

［機能］ | マウスカーソルの位置や、マウスボタンの押下状態を返します。
［書式］ | MOUSE（ｎ） ｎ：０～２の整数
［解説］ | MOUSE関数は、マウスの各種の状態を返す関数です。 ｎの値によって、マウスに関する次の値を取得できます。 MOUSE（０） マウスカーソルの現在のｘ座標（横方向の座標）を返します。 MOUSE（１） マウスカーソルの現在のｙ座標（縦方向の座標）を返します。 MOUSE（２） マウスの左右ボタンの押下状態を返します。 ０：マウスのボタンは押されていない １：マウスの左ボタンが押されている ２：マウスの右ボタンが押されている ３：マウスの左ボタンと右ボタンの両方が押されている

### EOF

［機能］ | シーケンシャルファイルの終了を検出します。
［書式］ | EOF（ファイル番号） ファイル番号：OPENで指定したファイル番号。
［解説］ | ファイル番号で指定したファイルからデータを読み込んだときに、 ファイルの最後のデータであれば真の値－１が、 ファイルの最後のデータでなければ偽の値０が、 この関数の値になります。

### KANJI$

［機能］ | Unicodeに対応した漢字パターンデータが、この関数の値になります。
［書式］ | KANJI$（ｘ） ｘ：漢字コード。0～65535の整数。
［解説］ | Unicodeに対応した漢字パターン（縦16、横16ドットのサイズ）のコードが、この関数の値になります。 KANJI$は、PATTERN文と一緒に使います。

### FN

［機能］ | 関数名と引数を与えて、関数ルーチンのコールを行います。
［書式］ | FN関数名［（x1［，x2］･･･）］ x1：ユーザーの定義する関数名。文字型でもよい。 x2：DEFFNで定義した関数の引数。
［解説］ | DEF FN参照。

### RGBnew!

［機能］ | r(赤)、g(緑)、b(青)の各階調からカラーコードを与えます。
［書式］ | RGB（ｒ，ｇ，ｂ） ｒ：赤の階調 0～255 ｇ：緑の階調 0～255 ｂ：青の階調 0～255
［解説］ | r(赤)、g(緑)、b(青)の成分を0～255で選び、カラーコードを与えます。この関数によって得られる カラーコードは、-16777216から-1までの値になります。この値をグラフィックステートメントの カラーパレットに設定することができます。

### HSVnew!

［機能］ | h(色相)、s(彩度)、v(明度)の各値からカラーコードを与えます。
［書式］ | HSV（ｒ［，ｇ，ｂ］） ｈ：色相 0～360 ｓ：彩度 0～100（省略時は100） ｖ：明度 0～100（省略時は100）
［解説］ | h(色相)、s(彩度)、v(明度)の各成分を選び、カラーコードを与えます。この関数によって得られる カラーコードは、-16777216から-1までの値になります。この値をグラフィックステートメントの カラーパレットに設定することができます。

### CRGB$new!

［機能］ | カラーコードから、r(赤)、g(緑)、b(青)の各階調の値を与えます。
［書式］ | CRGB$（カラーコード） カラーコード：取得するパレット番号。 0～15の整数または-16777216～-1の整数。
［解説］ | カラーコードから、r(赤)、g(緑)、b(青)の各階調の値を与えます。この関数によって r(赤)、g(緑)、b(青)の成分が0～255で与えられ、r：g：bの文字式で表されます。 r：000～255 g：000～255 b：000～255

### SOVERLAPnew!

［機能］ | 指定した２スプライト間の重複ドット数を与えます。
［書式］ | SOVERLAP（pl1，pl2） pl1，pl2：比較するスプライトのプレーン番号（0～255）。
［解説］ | 指定した２スプライト間の重複ドット数を与えます。 この関数により、２スプライト間の当たり判定を得ることができます。 SLOADでスプライトのパターン原画が読み込まれていないと、Sprite image not openのエラーが、 DEF SPRITEでスプライトのパターン画像が定義されていないと、Sprite pattern not setのエラーが、 指定されたプレーン番号のスプライトが存在しないと、Sprite is nothingのエラーが出ます。

### BRESTnew!

［機能］ | バックグラウンドで演奏しているサウンドの残り時間を与えます。
［書式］ | BREST（ch） ch：残り時間を取得するチャンネル番号(0～9)。
［解説］ | BGMコマンドによって演奏されているサウンドについて、引数で指定したチャンネル番号の残り時間を与えます。 この値が０の場合、そのチャンネルでの演奏は完了したことを表します。

先頭に戻る