*****スライドショー／ギター・アドリブ（Ｃメージャー編）*******************

　　                                        Copyright by 大川哲男

 本ソフトウェアは、「スライドショー for Windows Ver.7.5」で作成されて
います。
 本ソフトウェアを実行するには、スライドショーの Ver.7.4以降が必要です。
 操作手順は、スライドショーのファイル選択で、同梱のCmajor7.sldファイルを
開いて、実行してください。

以下に、プログラムを記述します。

=======画像連動テキスト表示パラメータ==============================
QBColor=12       //[文字色](0-15)
 //(0-黒 1-青 2-緑 3-シアン 4-赤 5-マゼンタ 6-黄色 7-白)
 //(8-灰色 9-明るい青 10-明るい緑 11-明るいシアン)
 //(12-明るい赤 13-明るいマゼンタ 14-明るい黄色 15-明るい白)
FontSize=8      //[文字サイズ]
FontNo=2         //[フォント](0=SYSTEM,1=ＭＳゴシック,2=ＭＳ明朝)
FontItalic=0     //[斜体](0=なし,1=あり)
FontBold=1       //[太字](0=なし,1=あり)
FontUnderLine=0  //[下線](0=なし,1=あり)
Kage=2           //[影](0=なし,1=影, 2=黒輪郭, 3=白輪郭)
ZureX=2          //[影ずれ幅 X]
ZureY=2          //[影ずれ幅 Y]
CurrentX=0       //[表示開始座標X]
CurrentY=0       //[表示開始座標Y]
Delay=0.0        //[遅延タイム](0.0-60.0秒)
Skip=0           //[画面スキップ数]
YesNoPB(0,0)     //[Yes/Noボタン](Yesの画面移動数，Noの画面移動数)
Lock=0           //[操作ロック](1=ロック,2=解除)
End=0            //[終了](0=しない,1=終了,2=全終了)
===================================================================
[テキスト]　      //以下にメッセージを記入して下さい
//初期設定
SizeCtrl=1        //サイズ調整１
CtrlBox=0         //コントロールボックス表示なし
OVERPIC= 1        //MOVPBは、移動制限なし。
ScreenXY=0        //[0=ピクチャ−座標 1=スクリーン座標](重ね合せなしの時のみ有効)

//押しボタン設定
CurrentX=40       //[表示開始座標X]
CurrentY=10       //[表示開始座標Y]
PicPB1(0,"PB01.bmp","PB01.wav")
CurrentX=70       //[表示開始座標X]
CurrentY=10       //[表示開始座標Y]
PicPB2(0,"PB02.bmp","PB02.wav")
CurrentX=100       //[表示開始座標X]
CurrentY=10       //[表示開始座標Y]
PicPB3(0,"PB03.bmp","PB03.wav")
CurrentX=130       //[表示開始座標X]
CurrentY=10       //[表示開始座標Y]
PicPB4(0,"PB04.bmp","PB04.wav")
CurrentX=160       //[表示開始座標X]
CurrentY=10       //[表示開始座標Y]
PicPB5(0,"PB05.bmp","PB05.wav")
CurrentX=40       //[表示開始座標X]
CurrentY=35       //[表示開始座標Y]
PicPB6(0,"PB06.bmp","PB06.wav")
CurrentX=70       //[表示開始座標X]
CurrentY=35       //[表示開始座標Y]
PicPB7(0,"PB07.bmp","PB07.wav")
CurrentX=100       //[表示開始座標X]
CurrentY=35       //[表示開始座標Y]
PicPB8(0,"PB08.bmp","PB08.wav")
CurrentX=130       //[表示開始座標X]
CurrentY=35       //[表示開始座標Y]
PicPB9(0,"PB09.bmp","PB09.wav")
CurrentX=160       //[表示開始座標X]
CurrentY=35       //[表示開始座標Y]
PicPB10(0,"PB10.bmp","PB10.wav")
CurrentX=40       //[表示開始座標X]
CurrentY=60       //[表示開始座標Y]
PicPB11(0,"PB11.bmp","PB11.wav")
CurrentX=70       //[表示開始座標X]
CurrentY=60       //[表示開始座標Y]
PicPB12(0,"PB12.bmp","PB12.wav")
CurrentX=100       //[表示開始座標X]
CurrentY=60       //[表示開始座標Y]
PicPB13(0,"PB13.bmp","PB13.wav")
CurrentX=130       //[表示開始座標X]
CurrentY=60       //[表示開始座標Y]
PicPB14(0,"PB14.bmp","PB14.wav")
CurrentX=160       //[表示開始座標X]
CurrentY=60       //[表示開始座標Y]
PicPB15(0,"PB15.bmp","PB15.wav")
CurrentX=40       //[表示開始座標X]
CurrentY=85       //[表示開始座標Y]
PicPB16(0,"PB16.bmp","PB16.wav")
CurrentX=70       //[表示開始座標X]
CurrentY=85       //[表示開始座標Y]
PicPB17(0,"PB17.bmp","PB17.wav")
CurrentX=100       //[表示開始座標X]
CurrentY=85       //[表示開始座標Y]
PicPB18(0,"PB18.bmp","PB18.wav")
CurrentX=130       //[表示開始座標X]
CurrentY=85       //[表示開始座標Y]
PicPB19(0,"PB19.bmp","PB19.wav")
CurrentX=160       //[表示開始座標X]
CurrentY=85       //[表示開始座標Y]
PicPB20(0,"PB20.bmp","PB20.wav")

CurrentX=0       //[表示開始座標X]
CurrentY=230       //[表示開始座標Y]
MENU1(0,繰り返す)
CurrentX=155       //[表示開始座標X]
CurrentY=230       //[表示開始座標Y]
MENU2(1,終わる)

//手を動かす
CurrentX=0       //[表示開始座標X]
CurrentY=0       //[表示開始座標Y]
PicPBData(0,"te.dat")   　 //画像切取り座標データ
PicPB0(0,"Guitar.bmp", "PBCM7.wav")           //切取り画像表示
CurrentX=195       //[表示開始座標X]
CurrentY=60       //[表示開始座標Y]
←1〜20を
 クリックしてね
CurrentX=105       //[表示開始座標X]
CurrentY=155       //[表示開始座標Y]
←クリックするとCmaj7コード
Sleep = 7
Cls
MovPB0(0,-4,100)
Sleep = 1.5
MovPB0(0,4,10)
MovPB0(0,-4,30)

LOOP = 130   //ENDLOOPまでを130回繰り返す
Sleep = 0.7
MovPB0(0,4,10)
MovPB0(0,-4,30)
ENDLOOP
