--------------------------------------------------------------------------------------
【ソ フ ト名】 EXCEL 落差工の計算
【著作  権者】 ㈱ビーアイティ
【商品　価格】 60,000円（66,000円税込み）
--------------------------------------------------------------------------------------
このソフトはシェアウエアであり、パスワードを入力するまで入力項目に制限があります。
ご購入はホームページより「かごに入れる」て注文するか、下記注文書をメールで送信ください。
代金を振り込んで頂き、確認が取れ次第メールにて解除コードをお送りします。

株式会社ビーアイティ
サイト管理者/責任者　花牟礼
  HP :　http://bit.matrix.jp/
  ■Email: bitcop@live.jp
　　　　TEL 090-3936-5024
--------------------------------------------------------------------------------------

========================   注文書   ============================

  ■ソフト名: EXCEL 落差工の計算

    振込額　66,000円

  ■振込銀行と入金予定日をお知らせください。

　　　① or ②　 2023/00/00 

　  (振込手数料はご負担ください)

   お支払い口座①
     ゆうちょ銀行　二一八店　普通　８４１９９６４
     口座名：株式会社ビーアイティ
       
   お支払い口座②
     三菱ＵＦＪ銀行 　大津町支店　普通１６２４２４１
     口座名：ハナムレ　ヒロアキ
     
  ■ご依頼主様
    会社名        ：
    担当者名      ：
    住所          ：
    電話番号      ：
    メールアドレス:
    コ　メ　ン　ト:

========================================================
--------------------------------------------------------------------------------------
○操作手順
　ダウンロードした圧縮ファイルを任意のフォルダーに解凍すると次のファイルを表示します。
　　落差工の計算(直壁型）.xls　（プログラム）
　　落差工の計算(緩傾斜型）.xls　（プログラム）
　　はじめに.txt　　（このテキストファイル）

　入力シート、結果シートを独自に編集する場合は
　「ツール」「オプション」「シート見出し」でシートを表示して行ってください。
　ただし式・値をマクロで計算し上書きするセルがありますので注意して改良ください。
　セルなどを独自に追加・改良した場合サポートできませんのでご注意ください。

　プログラムファイルはＥＸＣＥＬで作成していますのでＥＸＣＥＬで起動してください。
　注）マクロのセキュリティレベルが高(H)の場合マクロを有効にできない場合があります。
　　　この場合はツール(T)→マクロ(M)→セキュリティ(S)を中(M)又は低(L)に変更してください。　
--------------------------------------------------------------------------------------
○プログラム概要
このプログラムは、建設省河川砂防技術基準（案）同解説　設計編[Ⅰ]（平成10年3月10日日本河川協会発行）に準拠し、落差工（床止め）の水理計算及び安定計算を行います。 

●対象流量は、計画流量、単位幅当りの流量を選択できます。
●河川断面は上流側、中間、下流側断面を矩形、複断面などの定形断面のほか、任意座標で自由に設定でき、租度係数も合成租度に対応できます。
●落差工の躯体形状は本体の上下法勾配、水叩きの勾配が設定でき背面直立型、背面勾配型、水叩きと本体法勾配を同じにした緩傾斜型にも対応できます。
●水理計算は各断面の高低差による不等流計算、及び上下流断面の等流計算を行い水叩き長・厚さ、護床工の必要延長及びブロック重量を算定します。
●安定計算は常時、地震時、水のない場合について計算し、自重・上下流の静水圧・土重・水圧・土圧・揚圧力・地震時慣性力を考慮します。
●安定計算における設定水位は常時、地震時の上下流水位が任意に設定可能です。また水叩きと本体の一体式構造と分離式構造の選択が可能です。
●EXCELで作成されていますので、シート1ページで入力が完了し、結果断面模式図の編集編集が可能など、簡単な操作で計算・保存・出力ができます。
●安定計算時の水重は直壁型の場合、水叩き上にh1aを一様に分布させる。緩傾斜型の場合、河川改修マニュアル平成13年9月広島県土木建築部河川規格整備室（Ｐ34参照）により水重を上流hc,下流h1aと結んだ水位で重量を計算する。
--------------------------------------------------------------------------------------
○ 著作権                                                                
　製品の著作権をはじめとする知的所有権は㈱ビーアイティ が所有します。
  著作権者の権利を侵害する行為は、固くお断りいたします。
--------------------------------------------------------------------------------------
○ 転載・配布                                                                      
　作者の許可なく転載、配布は禁止します。
--------------------------------------------------------------------------------------
○ 免責事項                                                                        
　本プログラムの使用によって生じたいかなる損害や障害についても作成者は一切の責任を
　負いません。
--------------------------------------------------------------------------------------
○改良・修正履歴
 ユーザー様のご意見やエラー報告により随時行います。
ver9.01.16 水叩き長の越流状態の判定式表示ｈc＋Ｄ-Ｄ2をｈc＋Ｄ+H4-Ｄ2に修正
ver9.01.20 護床工式を修正、Ｌ1が負になる場合は0とする。粗度係数表示の不具合を修正
ver9.01.22 下流水位が低い場合、水重が負になる場合を修正
ver9.01.26 断面出力追加、土圧（Ｐa)の作用距離Ｌ修正、その他不具合修正
ver9.01.27 緩傾斜型の場合、河川改修マニュアル平成13年9月広島県土木建築部河川規格整備室（Ｐ34参照）により水重を上流hc,下流h1aと結んだ水位で重量を計算する。
ver9.03.09 下流水路標高>0場合に対処
ver9.03.17 エンドシルの高さ（Ｗ）の算出式の右辺分母修正
　　　　　（2Ｆr1a^2－h2/h1a・Cdη）→（Ｆr1a^2－h2/h1a・Cdη）
注）床止めの構造設計手引きＰ68では（Ｆr1a^2・h2/h1a・Cdη）となっていますが、跳水前水深と補助構造物の高さとの比をフルード数と抗力係数を加味した比で表すと（Ｆr1a^2－h2/h1a・Cdη）が合うように思える（検証はしてない。）ことと（Ｆr1a^2・h2/h1a・Cdη）では実用的な値は算出できない。パスワードで保護解除後はシート報告書を表示しますので、修正可能です。
ver9.09.28 必要遮水工長の計算式Ｄ1のセル参照セル修正
           等流計算でオーバーフローの不具合修正
ver9.10.07 緩傾斜型で台形型となる場合の結果図修正
ver9.10.21 上下流高さチェック用セルAF7にＤ1を加えないよう修正
ver10.01.05 緩傾斜型で[U6]セルを[AC6]+[AC7]+[AC9]-[U10]に修正、シート計算結果の■越流落下範囲の計算の参照セルを[報告書!$Q$86]に修正
ver10.01.06 越流落下範囲の計算の総落差高Ｄの式および添付図修正
ver10.01.28 護床工Ａ区間長の計算の単位幅当り流量の修正
ver10.04.12 緩傾斜型のＰ5の全浸透経路長ΣＬ1の計算式表示修正
ver10.06.04 必要遮水工長の計算式中Ｈ4の参照セル修正、安定計算値の四捨五入調整
ver11.03.30 EXCEL2010に対応改良
ver11.08.18 潜り跳水となる護床工Ａ区間の出力修正
ver11.09.08 断上り、エンドシルの跳水長をh2a（跳水共役水深）で計算する修正
ver14.04.09 護床ブロックの単位の修正ｋＮ→ｔ
ver14.12.24 跳水の計算式修正
ver18.06.29 水重の計算式γwの追加修正
ver18.06.29 EXCELﾊﾞｰｼﾞｮﾝによっての印刷プレビュウー不具合を修正
ver22.01.13 護床ブロックの単位の修正ｋＮ→ｔの値を修正
--------------------------------------------------------------------------------------
○サポート
　作動上の不具合、機能のご要望がありましたらメールアドレスまでご連絡下さい。
　エラー等の場合は早期解決のため、できるだけそのファイルを添付してメール送信ください。
　セルなどを独自に改良した場合サポートできませんのでご注意ください。
  その他プログラムのダウンロードはホームページをご覧ください。

