/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
　　Ping Monitor (V1.2.0.3)
         　　--- Help ---
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

本アプリケーションは、ネットワークの可視化を目的としたWindows専用ツールです。

pingコマンドを使用して、ネットワーク内の機器の接続状況をリアルタイムで確認できます。
ネットワーク機器の稼働状況の確認や、HUBに接続されたケーブルの抜き差し確認などにご活用ください。
複数のアプリを同時に起動し、それぞれ異なるネットワークを監視することも可能です。

■ 特徴
- 実行ファイル（.exe）形式のため、インストールは不要です。
- ご利用には、Microsoft .NET Framework 3.5 のインストールが必要です。
- ダウンロード後、すぐに起動してご利用いただけます。

■ 基本動作
- 起動後、2秒間隔で1分間のpingを実行します。
- 左上の「ping」ボタンの文字が赤く表示されている間にpingが実行されます。
- pingの対象範囲は、テキストボックスに表示されたIPアドレスの第4オクテット（8bit）です。
　例：192.168.0.1 ～ 192.168.0.254
- 応答があったアドレスは、画面下部に1～254の数字として表示されます。
- 応答が途切れたアドレスには「×」マークが表示されます。
- 「ping」ボタンを押すたびに、動作の開始／停止を切り替えることができます。

■ 便利な機能
- 表示されたアドレスにマウスカーソルを合わせると、画面上部にMACアドレスやベンダー名を表示されます。
- 右クリック／左クリックで、MACアドレスを異なるフォーマットでクリップボードにコピーします。
- テキストボックスの初期IPアドレスはPCのIPアドレスですが、手動で変更可能です。
- IPアドレス左側のコンボボックスでNIC（イーサネット／Wi-Fiなど）を選択できます。
- 選択したNICのIPアドレスが自動設定されますが、pingはPCに接続されている全NICに対して同時に実行されます。
- コンボボックス左下のアイコンには「NIC:2」など、接続中のNIC数が表示されます。
- IPアドレス右側の数値選択で、第4オクテットの範囲（1～254）を指定できます。

■ その他機能
- ルーター越しにpingを行う場合は、「Router」チェックボックスをONにしてください。
- 右上のカメラマークをクリックすると、キャプチャ画像がデスクトップに保存されます。

■ ご注意
pingの実行によりネットワークトラフィックが増加いたします。
ローカル環境での利用を推奨します。

■ お問い合わせ
ご不明な点や不具合のご報告は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
support@massoft.jp

－－－　MasSoft　－－－
