clear
;シリアルチャネル２のRBRへ を設定する


;pushはレシーバFIFOにデータを送り込むのでプログラムで読み出さないと
;レシーバFIFOオーバーフローとなる。

serial 1 push  "1234567890" ;
wait_timer 10
serial 1 push  "1234567890123456" 
wait_timer 10
serial 1 push  "12345678901234567890" ;
wait_timer 10
serial 1 push  11 22 33 sb 44 55	;ブレークキャラクタ
wait_timer 10
serial 1 push  11 22 33 se 44 55	;パリティ、フレーミングエラー
wait_timer 10


serial 1 push  "12345678901234567890" 	-c0	;オーバーフロー発生
