


define_input endian {BE; LE;}

define_mem 		100000 10000 $endian  BA
add_mem_area	reg	0000 0100 1 RW
add_io_area		switch	0000 0010

fill -s0 -b 12 34 56 78 90 ab cd ef 01
fill -p0 -b 12 34 56 78 90 ab cd ef 01
