clear
;シリアルチャネル２の16550に設定する
;serial 1 init 5  16550;割り込みレベル５　１６５５０

set_title 16550 サンプル

list ;-d
serial 1 init 4 16550
set_interrupt_name 4 serial2	-T"シリアル2からの割込み"

set_switch_name 0 send		-T"ONで3文字+CR、OFFで20文字+CRを送信"
set_switch_name 1 OUT1		-T"モデム信号OUT1"
set_switch_name 2 OUT2		-T"モデム信号OUT2"
set_switch_name 3 LoopBack	-T"ONでループバック"

timerlog off
timerscale 1


;これ以後にプログラムで16550の初期化を行うこと
