

define_input endian {BE; LE;}



define_mem 		100000 10000 $endian  BA -D1
add_mem_area	reg	1000 0100 1 RW
add_io_area		switch	0000 0010

fill -s1000 -b 12 34 56 78 90 ab cd ef 01
fill -p0 -b 12 34 56 78 90 ab cd ef 01
