;シリアル２の構成を16550相当に変更、割り込みレベル４を割り当てる
serial 1 init 4 16550
set_interrupt_name 4 serial2

set_switch_name 0 send
set_switch_name 1 OUT1
set_switch_name 2 OUT2
set_switch_name 3 LoopBack

timerlog off
timerscale 1
