　　　　　　　　　　　　　　　　　「LCフィルタの設計と合成の実験」

                                    ver.2026.04.24


　　　　この度は「LCフィルタの設計と合成の実験」をダウンロードして頂き、有難う御座います。
        Thank you for downloading "Active Filter Design Specifications and Circuit Diagrams."

一式の内容
１．LCフィルタの設計と合成の実験.pdf      「LCフィルタの設計と合成の実験」文書
２．LCフィルタの設計と合成の実験.txt       この文書
３．「LC 実験」フォルダ                    実験データ
４．「LCフィルタ設計マクロ」フォルダ       電卓用マクロ


取り扱い種別　フリーソフト
動作可能機種・動作可能OS　Wondows 10, Wondows 11
作者のメールアドレス
　　　miura-_@lapis.plala.or.jp
注意：　miura の次の２文字は、半角マイナス「−」と半角アンダースコア「＿」です。

Vectorの作者のページ
https://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an008575.html



本書では、「LtAct」と「電卓プログラム Dt.exe」を利用してLCフィルタを設計・合成する手順を実験しました。
Vectorより公開中の「LtAct」はアクティブフィルタの設計とフィルタの回路図を作成するためのソフトウエアです。
「LtAct」はフィルタの伝達関数の係数値を出力することも出来ます。
本書ではこの係数データを利用してLCフィルタの素子値を計算する実験を解説しています。
「LtAct」で楕円関数または逆チェビシェフのローパスフィルタを設計して、 伝達関数の係数値からLCフィルタの素子値を求める実験を解説しています。
素子値を計算する時に、「電卓プログラム Dt.exe」とマクロ「LC2in.UMF」を利用します。
「LtSpice」を使って求められた素子値を回路図に入力すると周波数特性を確認できます。


In this book, we experimented with the procedure for designing and synthesizing LC filters using "LtAct" and the "Calculator Program Dt.exe".
“LtAct,” available from Vector, is software for designing active filters and creating filter schematics.
“LtAct” can also output the coefficients of a filter's transfer function.
This book explains an experiment in which this coefficient data is used to calculate the component values of an LC filter.
This tutorial explains how to design an elliptic function or an inverse Chebyshev low-pass filter using “LtAct” and calculate the component values of an LC filter based on the transfer function coefficients.
To calculate component values, we use the “Dt.exe calculator program” and the “LC2in.UMF” macro.
You can verify the frequency response by entering the component values calculated using “LtSpice” into the circuit diagram.


ver.2026.04.24
 楕円関数または逆チェビシェフの2次から4次までのLCフィルタを「LtAct」で設計します。
計算された伝達関数の係数を用いて、「電卓プログラム Dt.exe」のマクロによってLCフィルタの素子値を計算します。
「LtSpice」用の回路図に素子値を入力して周波数特性を確認することが出来ます。

 Design elliptic or inverse Chebyshev LC filters of orders 2 through 4 using “LtAct”.
Using the calculated transfer function coefficients, the “Dt.exe” calculator program calculates the component values of the LC filter via a macro.
You can enter component values into a circuit diagram for “LtSpice” to verify the frequency response.


