COPYVISI START
  LAD GR1,0
LOOP LD GR2,AA,GR1
   JZE FIN
	ST GR2,BB,GR1
	LAD GR1,1,GR1
 	;JNZ LOOP
  JUMP LOOP
FIN	RET
AA DC 'Visi Inside',0
BB DS 25
  END
; AA にある文字列「Visi Inside」を
; BB 領域にコピーするプログラムです。
;----------------
;実行ボタン（下向き緑色三角形）を押した後、
;メモリの BB 領域を見ると、順次文字データが
;書き込まれる様子が観察できます。
; ----------------
;アセンブルが成功すると次の機能が有効になります。
;ソースコードの任意の行をダブルクリックすると
;対応するメモリの配置がハイライト表示されます。
;逆も可能です。
;任意のメモリの領域をシングルクリックすると
;対応するソースコード行がハイライト表示されます。
;この操作は「実行」中でも可能です。
;この操作は「実行」内容には影響を与えません。
;---------
;以上から、ソースコードとメモリの内容に
;対応関係があることがわかります。
;-------------------------------
;ソースコードの書き直しは comet2 が実行終了後に可能です。
;一時停止中には、書き直しはできません。
;------------------------
;クロックを過去に戻す機能は、comet2 が
;ステップ実行を行い、その一時停止中にだけ可能です。
;高速実行中には機能しません。
;たいへんおもしろい機能です。 なぜならば、
;現在のコンピュータは、時間に関して
;不可逆機関であるのに、あたかも可逆機関で
;あるかのように振舞うからです。
;-------------------------------------
