MAIN START
;--挿入：４番目のデータとして#0444を挿入する。 
	LAD GR0,#0444 ; データ
	LAD GR1,ROOT
	LAD GR2,4 ; n=4 番目に挿入する。
	LAD GR3,0 ;挿入処理命令
    CALL LPROC
;--削除：3番目のデータを削除する。
	LAD GR1,ROOT
	LAD GR2,3 ; n=3 番目を削除する。
	LAD GR3,1 ;削除処理命令
	CALL LPROC
	RET
ROOT DC DATA
DATA DC DATB
	DC #0AAA
DATB DC DATC
	DC #0BBB
DATC DC DATD
	DC #0CCC
DATD DC DATE
	DC #0DDD
DATE DC DATF
	DC #0EEE
DATF DC #0000
	DC #0000
	END
;---------------
LPROC START
	RPUSH
	LD GR4,GR2  ;GR4 <-- n
LP LD GR2,0,GR1 ;次の要素をたどる
	JZE FIN    ; n > N ?
	SUBA GR4,=1
	JZE NEXT   ;要素 Nに達したか？
	LD GR1,GR2 ;問a答エ 次のデータのアドレス
	JUMP LP
	;---------------
NEXT LD GR3,LTBL,GR3
	JUMP 0,GR3 ;指定された処理へジャンプ
LINS LD GR4,GR2
	CALL EGET ;GR2<--挿入する要素の先頭アドレスが返る
	ST GR2,0,GR1 ;問b答ウ
	ST GR4,0,GR2 ;挿入する要素の１語目を設定
	ST GR0,1,GR2
	JUMP FIN
	;----------------------
LDEL LD GR4,0,GR2 ;GR4<--要素 n+1の先頭アドレス
	ST GR4,0,GR1 ;要素n-1の１語目を再設定
	CALL EFREE   ;削除された要素nの領域を解放
FIN RPOP
	RET
LTBL DC LINS ;処理の分岐先アドレステーブル
	DC LDEL
	END
;----------------t--
EGET START
	RPUSH
	LAD GR1,EXDAT
	LAD GR3,0
LOOP LD GR4,EXDAT,GR3
	JZE EXIT
	SUBL GR4,=#FFFF
	JZE SPARI
	LAD GR3,2,GR3
	JUMP	LOOP
SPARI LAD GR2,EXDAT,GR3
	ST GR2,RETGR2
	RPOP
	LD GR2,RETGR2
EXIT	RET
RETGR2 DS 1
;記憶管理領域
EXDAT DC #FFFF
	DC 0
	DC #FFFF
	DC 0
	DC #FFFF
	DC 0
	DC #FFFF
	DC 0
	DC #FFFF
	DC 0
FIN	DC #0000  
	DC 0
	END
;----------------
;削除要素のアドレスはGR2に入れられてEFREEが呼ばれる。
;削除要素の先頭アドレスに#FFFFを格納して解放する。
EFREE START
	LAD GR0,#FFFF
	ST GR0,0,GR2
	RET
	END
;--------------
