;レジスタの値を交換する。
;スタックエリアを使う方法です。
TEST START
	LD GR1,=1111
	LD GR2,=2222
	;-----------
	PUSH 0,GR1
	LD GR1,GR2
	POP GR2
	RET
	END
;-------------------
;１．実行するとメモリ領域の下段にあるスタック
;エリアが開きます。スタックエリアを確認してください。
;２．スタックエリアはいつでも開き観察できます。
;ツールバー上にある「メモリー領域」の文字を
;マウスの左でシングルクリックすると開きます。
;もう一度クリックすると閉じます。
;----------------------