;-------------------------------
;AL1020_LD.txt
;目的：LD 命令の動作を学ぶ。
;負の値をロードするとサイン（符号）フラグレジスタが
;マイナスを示すことを確かめる。
;------------------------------
MAIN START
	LD GR1,AA ; AAにある、
	LD GR2,BB ;
	LD GR3,CC
;	LD GR4,DD
	RET
AA DC  55
BB DC -777
CC DC -9999
;DD DC -5888
	END
;-------------------
;各レジスタは画面右端の黄色のペインにあります。
;実行（緑色下向き三角形のボタンを押す）後、
;各レジスタの値が変化していることを確認する。
;さらにソースコードを書き加えて（改造して）実行してみる。
;改造したソースを AL1021_LD.txt と名前を付けて保存する。
;---------------------------
