;-------------------------------
;AL1050_LAD.txt
;目的：LAD 命令の動作を学ぶ。
; LD 命令と LAD 命令のちがいを理解する（重要）
;------------------------------
MAIN START
	LD GR1,AA  ; 
	LAD GR2,AA ; ラベル AA のアドレスを GR2 にロードする。
; ラベル AA のアドレスは 14番地（十進数）、
; #000E番地（16進数）である。
	LD GR3,BB
 	LAD GR4,BB
	LD GR5,CC
	LAD GR6,CC
	RET
AA DC 55
BB DC 777
CC DC 9999
	END
;-------------------
;各レジスタは画面右端の黄色のペインにあります。
;実行（緑色下向き三角形のボタンを押す）後、
;各レジスタの値が変化していることを確認する。
;さらにソースコードを書き加えて実行してみる。
;改造したソースを AL1051_LAD.txt と名前を付けて保存する。
;---------------------------
