TEST10  START ;(コードの開始)
	LD GR1, A
;A で定義 (DC) された #00FF を レジスタ GR1 へロードする。(代入する)
	;CPA GR1, B
	CPL GR1,B
;B で定義された #FFFF ト レジスタ GR1 の値 #00FF を算術比較します。
;算術比較とは2の補数表現で表された符号を持った数の比較です。
;対して論理比較 CPL とは 符号を持たない数の比較です。
;2の補数表現では #FFFF (hex)＝ー(FFFFー1)~＝ー1 (dec)
;符号を持たない場合には #FFFF (hex)＝21?ー1＝65535 (dec)
;GR1：#00FF (hex)＝1111 1111 (bin)＝2?ー1＝255 (dec)
;B：#FFFF (hex)＝ー(FFFFー1)~＝ー1 (dec)、(2の補数表現)
;算術比較 では 255＞ー1 で GR1＞B だからフラグは OF＝SF＝ZF＝0
;3(bit) では 000 (bin)
	RET ;(呼び出した環境、OS に戻る)
A 	DC #00FF ;(16進数)
B 	DC #FFFF; (16進数)
	END ; (コードの終了)