MAIN START
  LAD GR1,888
  DC 55
  LD GR2,GR1
  RET
AA DC 44
  DC 55
BB DS 3
CC DC 33
  END
;------------
;３行目にある DC 55　を移動して、END命令の
;直前に書き直してください。エラーが消えて
;アセンブルが成功します。
;DC と DS　命令は ENDアセンブラ命令の直前に
;まとめて記述する。(Visible Insideの独自仕様）
;修正したならば AL0091_ .txtとして保存、アセンブルする。
;---------------------------

