;文字と数字のコード
MCT START
 RET
AA   DC 'ABC JKL XYZ'
AA20 DC 'A','B','C',' ','J','K','L',' ','X','Y','Z'
BB   DC 'abc jkl, xyz'
BB20 DC 'a','b','c',' ','j','k','l',' ','x','y','z'
CC   DC '0123 789'
CC20 DC '012'
 	DC '3'
 	DC ' '
 	DC '7'
 	DC '8'
	DC '9'
 END
;---------------------------
;AA　のように記述しても AA20 のように記述しても同じです。
;BB, BB20とCC, CC20についても同様です。
;アセンブル結果のメモリの配置を観察してもわかります。
;--------------------------
;アルファベットの大文字、小文字などの
;文字と数字（文字の一種）がアセンブルの結果
;どのようにメモリの中に変換されて
;格納されているか観察する。
;そして、変換結果の規則性を考える。
;----------------------------------

