MAIN START
  LD GR1,AA
  LD GR2,#0008
;LD GR2,AA
  ST GR2,BB
  RET
AA DC 333
BB DS 5
;CC DS 66
  END
;-----------------
;LD GR2,#0008 のように,絶対アドレスで指定は行わないこと！
;ラベルを使った相対アドレスで指定を行う。たとえば、
;LD GR2,AA のように記述する。
;絶対アドレスの計算はアセンブラに任せる。
;-----------------
