COPYVISI START
  LAD GR0,0
LOOP LD GR2,AA,GR0
	ST GR2,BB,GR0
	LAD GR0,1,GR0
 	JNZ LOOP
	RET
AA DC 'Visi Inside',0
BB DS 15
  END
; AA にある文字列を
; BB にコピーする。
;--------------------------
;指標レジスタには GR0 を使うことはできません。
;全部で３個の GR0を、たとえば、GR5に書き換えると
;アセンブルが成功します。
;----------------------------

