このソフト(XY-LPWM3 コントローラー)について：
XY-LPWM3モジュールの周波数と3つのDuty比をロータリーエンコーダを使って簡単に変更設定できるようにするものです。

開発環境:
Windows 11 25H2
Microchip Studio 7
AVRISP mkII(clone)

動作環境：
Windows 11
Arduino IDE

主に必要な部品
XY-LPWM3
ATMEGA328P
16MHz水晶
ロータリーエンコーダ
その他回路図参照
その他に必要なハード及びソフト
ATMEGA328Pに.hexファイルを書込むことができるハード及びソフト。
(Arduino Unoを使った書込み装置及び書込みソフトの使用については本文参照)

インストール/アンインストール：
不要(ＰＣにはインストールしません)
(解凍したフォルダ内のXY-LPWM3 module controller.hexファイルをATMEGA328Pに書き込んで使用するものです)

作者への連絡先:
nakachann38@gmail.com

著作権・配布：
本ソフトはフリーソフトです。
本ソフトの著作権は作者に帰属します。
本ソフトは営利を目的としない範囲での再配布は原則として自由です。
再配布時、作者への許諾は不要です。

免責事項：
本ソフトを使用したことによって生じたすべての障害・損害・不具合等に関しては、
一切の責任を負いかねます。各自の責任においてご使用ください。
