clear
;シリアルチャネル２のRBRへ を設定する

list -d
serial 1 init 2 16550

;serial 1 init 5  16550;割り込みレベル５　１６５５０

serial 1 push 
serial 1 push ""
serial 1 push "1\n"
serial 1 push "2\n"
serial 1 push  11 22 "123 \" 45" sb 33 se 44 55 "abcd\n" ""

serial 1 push;
serial 1 push "";
serial 1 push  11 22 "123 \" 45" sb 33 se 44 55 "abcd\n";

serial 1 push ;
serial 1 push "" ;
serial 1 push  11 22 "123 \" 45" sb 33 se 44 55 "abcd\n" ;


serial 1 push "1abc""987"
serial 1 push "1abc" "987"
serial 1 push "1abc
serial 1 push "1abc""987
serial 1 push 11t 22 33x
serial 1 push "1abc"89 ;   comment
serial 1 push "1abc"89 -x;   comment

