;
;ターゲットメモリの設定
;

add_mem_area	reg	0000 0100 1 RW
add_mem_area	RAM	c000   10 8 RW
add_mem_area	ROM	e000   10 8 R
add_permanent_area フォント a000 1000 1  R font_han2.bin

add_io_area		スイッチ	0000 0010
add_io_area		123456789012345	0100 0080
add_io_area		1234567890123456	0200 0110

set_switch_name 0 R/W
set_switch_name 1 Int/Task
set_switch_name 2 x86
set_interrupt_name 1 C000
set_interrupt_name 2 E000
set_interrupt_name 5 bank

fill_bank RAM.0 -tinc 10
fill_bank RAM.1 -tinc
fill_bank RAM.2 -tinc
fill_bank RAM.3 -tinc

fill_bank ROM.0 -tdec 7f
fill_bank ROM.1 -tdec 
fill_bank ROM.2 -tdec 
fill_bank ROM.3 -tdec 

fill_bank スイッチ 		-tINC 00
fill_bank 123456789012345	-tINC 
fill_bank 1234567890123456 	-tINC 


echo @tmem(5)
echo @tmem(6)

timerlog off
