clear
;シリアルチャネル２のRBRへ を設定する

list ;-d
;serial 1 init 2 16550
;serial 1 init 5  16550;割り込みレベル５　１６５５０
;シリアルを16550に設定し、プログラムで16550の初期化をした後で行う

;pushはレシーバFIFOにデータを送り込むのでプログラムで読み出さないと
;レシーバFIFOオーバーフローとなる。

serial 1 push "1\n"
serial 1 push "2\n"
serial 1 push  11 22 "123 \" 45" sb 33 se 44 55 "abcd\n" ;オーバーフロー発生

