V200cからV210で変更されたコマンド

setswitch <スイッチ番号>,{ON|OFF}
setswitch <スイッチ番号> {ON|OFF}


wait -{s | p}<addr>[,<bank>] -{b | w | l} <x>[,{OR | AND}] [-t<timeout>]
wait -{s | p}<addr>[.<bank>] -{b | w | l} <x>[.{OR | AND}] [-t<timeout>]


fill_bank <領域名>[,<バンク番号>] {-PN9 | -PN15} [-init]
fill_bank <領域名>[.<バンク番号>] {-PN9 | -PN15} [-init]


set_bank <領域名>[,<バンク番号>] <ファイル名> [-o<オフセット>]
set_bank <領域名>[.<バンク番号>] <ファイル名> [-o<オフセット>]


copy_bank <先領域名>[,<バンク番号>] <元領域名>[,<バンク番号>]
copy_bank <先領域名>[.<バンク番号>] <元領域名>[.<バンク番号>]


set [-{s | p}<アドレス>[,<バンク番号>]] [-i<レベル>] {[-{b[u] | w | l}] <xx> | <アスキー>} ...
set [-{s | p}<アドレス>[.<バンク番号>]] [-i<レベル>] {[-{b[u] | w | l}] <xx> | <アスキー>} ...


get [-{s | p}<アドレス>[,<バンク番号>] -{b | w | l | c[u]}<個数> ]
get [-{s | p}<アドレス>[.<バンク番号>] -{b | w | l | c[u]}<個数> ]


wait -{s | p}<アドレス>[,<バンク番号>] -{b | w | l} <xx>[,{OR | AND}] [-t[<タイムアウト>]]
wait -{s | p}<アドレス>[.<バンク番号>] -{b | w | l} <xx>[.{OR | AND}] [-t[<タイムアウト>]]


serial <シリアルポート番号> push {<xx> | "<アスキー>" | -b | -e} ...
serial <シリアルポート番号> push {<xx> | "<アスキー>" | sb | se} ...

messagebox ...
#msgbox
