Ez Viewer
現在地表示は、HTTPSで開いたページで動かしてください。iPhoneで端末内のファイルを直接開くと、位置情報が使えないことがあります。
縦画面で使ってください
このビューアーは縦画面専用です。端末を縦向きに戻してください。
SFC・SFZ・写真をここへドロップ

### レイヤー表示・色変更

写真
丸の大きさ5.0 mm 文字の大きさ2.5 mm 矢印の長さ10.0 mm 矢印先端の幅0.5 mm

選択 | 番号 | ファイル名 | 撮影時間 | X座標 | Y座標 | DEM標高 | 使用DEM | 撮影方向
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

写真はまだ読み込まれていません。
Excel出力
写真帳Excel
A4縦の配置
2枚 3枚 4枚 6枚 8枚
見開きにする
コメント欄（上から3行）
1行目
2行目
3行目
豆図を付ける QRコードを付ける
豆図は写真位置を中心に図面を縮小し、中央へ写真番号と撮影方向を表示します。QRコードは豆図ONでは写真の右上、豆図OFFでは豆図の位置に配置し、その写真位置をGoogleマップで開きます。8枚では豆図を使用できません。見開きは3枚・4枚だけ選択できます。
色を選択
文字のレイヤー変更
情報
X座標－
Y座標－
DEM標高確認中…
DEM間標高差確認中…
DEM1A・DEM5Aを確認しています…
計測
測定OFFです。
現在地
GPSはOFFです。
地形断面
断面データを取得しています
標高データを取得中…
この断面図は概略です。測量には使用できません。
出典：国土地理院　地理院タイル（標高タイル）を加工して作成
手書きメモ
太さ
大きさ
透過率
設定
座標系
自動判定
線の表示太さ
4.0倍
表示だけを変更します。SFCの線幅は変更しません。
背景
背景色
航空写真
基盤地図（道路・建物・地名・鉄道・行政界・水域）
現在過去
スライダーを右へ動かすほど古い航空写真になります。
基盤地図情報（2500）
対象範囲を確認中…
出典地図情報レベル2500以下だけを取り込みます。
国土地理院の公式サービスはログイン制です。「国土地理院から取得」で対象の2次メッシュ番号をコピーして公式画面を開き、取得したZIPを読み込んでください。25000の地物は取り込みません。
基盤地図情報ダウンロードサービス
法務局地図・境界
「境界」を押すと、その範囲だけ取得します。
筆ポリゴンレイヤー
筆界線レイヤー
筆界点レイヤー
地番文字レイヤー
参考情報です。境界確定・測量・登記・権利判断には使用できません。表示には位置ずれ、欠落、誤差、更新時期の相違が含まれる場合があります。正式な内容は管轄法務局の資料で確認してください。
ハザードマップ
表示する災害種別を選んでください。
表示は参考情報です。避難判断は自治体のハザードマップと最新の防災情報で確認してください。
ハザードマップポータルサイトを確認
基準点・水準点
国土地理院の公開位置情報を表示します。
表示位置は検索・現地確認の参考です。測量成果として使用せず、正式な成果値は国土地理院の基準点成果等閲覧サービスで確認してください。
基準点成果等閲覧サービスを確認
地形解析
多角形の頂点をタップ
三角点・基準点 水準点 電子基準点
出典：国土地理院　地理院タイル 出典：法務省　登記所備付地図データ（G空間情報センター） 出典：国土地理院　ハザードマップポータルサイト 出典：国土地理院　地理院タイル（基準点）
筆情報
基準点情報
2本指で移動・拡大縮小
選択候補: 丸の中心

## ファイルを開いてください

SFCファイルを開くと、図面上にGPSで現在地を表示できます。

GPSで今いる位置が図面に表示されます
青い点＝あなたの現在地
ファイルを開く
最近開いた図面
使い方を動画で見る
メモを全部消しますか？
法務局地図を取得しますか？
航空写真などは通常のSFCには保存されません。
航空写真を除いて、通常のSFCを保存しますか？
このレイヤーを削除しますか？
Gmailで送信
送信先メールアドレス
送信先はこの端末に保存されます。初回だけGoogleアカウントの許可画面が表示されます。
この図面の復元メモを消しますか？
文字検索
発見数
0 / 0
ヘルプ
見たい説明だけ押してください。
不具合や改善案があればお知らせください。
開く・保存
開く・保存
ファイル を押し、開く、上書き保存、名前を付けて保存から選びます。PCでは通常の保存画面を使い、メール送信画面は表示しません。
PCでドラッグして開く
PCではSFCを図面画面へドラッグし、「ここにドロップして開く」の表示上で離すと、そのまま図面を開けます。
位置情報付き写真
PC版の上部にある 写真位置 からJPEG写真を開けます。GPS位置を番号付きの丸、撮影方向を矢印で表示し、番号とファイル名の一覧を図面枠の下へ自動配置します。丸・文字・矢印の長さ・矢印先端の幅を調整できます。位置調整を押すと、丸・番号・矢印をつかんで写真位置を移動でき、矢印先端をつかむと丸の中心を軸に撮影方向を回転できます。番号の文字は常に図面へ水平です。調整後のX・Y座標、DEM標高、8方向の撮影方向はCAD、画面一覧、一覧表Excel、写真帳Excelへ共通で反映され、元のEXIF情報は内部に保持されます。Excel出力から「一覧表を出力」または「写真帳を出力」を選べます。写真帳では、A4縦の2・3・4・6・8枚配置を選べます。見開きにする は3枚・4枚だけ選択でき、2枚・6枚・8枚では選択できません。見開きでは、表ページを写真・コメント、裏ページをコメント・写真の順にして、綴じたときにコメント欄が中央へ向くよう自動で反転します。各写真のコメントは3行まで選択でき、「自由入力」を選ぶと全写真に共通の文字を行ごとに入力できます。撮影方向は角度から8方向で表示できます。2・3・4・6枚では豆図を付けられますが、8枚では豆図を選択できません。通常配置では2・6・8枚は写真を上、コメントを下へ配置し、3・4枚は写真を左、コメントを右へ配置します。豆図は写真位置を中心に図面を縮小し、中央へ写真番号を表示します。写真には黒0.5ptの縁線を付け、写真とコメントの間を約1mm空けます。コメント欄は塗りつぶさず、点線を右端まで表示します。豆図は2・3・4・6枚の空き領域に合わせて大きくし、高解像度で作成します。豆図の横にあるQRコードを付けるチェックは初期状態でONです。豆図ONでは各写真の右上、豆図OFFでは豆図の位置に小さな位置情報QRを配置し、QR画像をクリックまたは読み取ると、その写真の調整後の座標位置が通常のGoogleマップで開きます。QRの下へ文字は付けず、Googleの画像自体も写真帳へ保存しません。写真帳はA4縦・ページ中央で印刷され、行列見出しとグリッド線は印刷しません。写真帳を作るときは、元のJPEG写真を開いた同じ画面で実行してください。DEM標高は写真位置の地表面標高で、DEM1Aを優先し、取得できない場所だけDEM5Aを使用します。写真位置と写真一覧は別レイヤーです。
Googleストリートビュー連携
方位ボタンの下にある黄色の人型ボタンを押し、図面上で1点目（見る位置）、続いて2点目（見る方向）を選びます。2点目を選ぶと、その方向を向いたGoogleストリートビューを開きます。次の位置を選んだ場合も同じ専用ウィンドウを再利用します。Google Maps Platform APIは使用せず、Google画像の取得・保存・加工・Ez Viewer内への埋め込みは行いません。
上書き保存
手書きメモを含む現在の内容を、開いているSFCへ保存します。直接上書きに対応しないiPhoneでは、保存用の共有画面が開きます。
名前を付けて保存
PCではエクスプローラーの保存画面からSFC名を指定します。CAD化した航空写真がある場合は保存先フォルダーを選び、SFCと参照JPEGを同じフォルダーへ保存します。SFCとJPEGは移動するときも同じフォルダーに置いてください。
ZIPで送る理由
SFCは一般的なメール添付形式として登録されていないため、iPhone・Android・Gmailなどが添付を拒否する場合があります。ZIPは広く対応しており、SFCのファイル名と内容を変えずに安全に添付できます。受信後はZIPを展開するとSFCファイルが1個入っています。
近くの人へ送る
現在の図面をiPhone・Android間で直接送ります。ファイル画面の 近くの人へ送る を押してQRを相手に見せ、相手が読み取った後に送信を許可してください。QRは10分・受信1台限りで、図面は端末側で暗号化され、サーバーへ保存しません。通信環境によって直接接続できない場合は、同じWi-Fiまたは片方のテザリングへ接続して再度お試しください。
守秘義務のある図面
送信前に、相手が図面を受け取る権限を持つことと、発注者・所属会社・業務契約の持出し規定を必ず確認してください。QRを第三者へ見せたりスクリーンショットで残したりしないでください。外部通信自体が禁止されている業務では、この機能を使用せず、所属組織が指定する受渡し方法を使用してください。
SFCへの書き込み
SFCを開いて保存すると、手書きメモを形と色ごとのレイヤー（例: 「線（赤）」「丸（青）」）へSFC要素として書き込みます。重要な原本は念のため別に保管してください。
ブラウザー内の自動保存
メモ、丸、消去、レイヤー表示、表示色などは、操作のたびに復元用として端末内へ軽量保存されます。SFC本体を毎回書き換えないため、通常操作の重さを抑えています。詳しくは 復元保存 を確認してください。
レイヤー
開き方
図面左上の レイヤー を押すと、レイヤー一覧が画面全体に表示されます。
表示・非表示
各レイヤー名の左にあるチェックで個別に切り替えます。全部ON・全部OFF でまとめて切り替えられます。
文字
文字: ON/OFF は、全レイヤーの文字だけをまとめて表示・非表示にします。
個別の色変更
各行の右側にある色の四角を押し、そのレイヤーの表示色を選びます。元のSFC色そのものではなく、画面上の表示色を変更します。
色を一括で変更
色を一括で変更 を押して色を選ぶと、全レイヤーを同じ表示色に変更します。
手書きメモのレイヤー
描いた線と丸は、赤・青・緑・黄・黒の色別レイヤーとして一覧へ自動追加されます。レイヤー名を押して、手書きメモも表示・非表示にできます。
レイヤー削除
行を長押しするか左へスワイプして削除を押すと、確認後にレイヤーとその図形・文字を削除します。削除直後はもどすで復元し、やりなおしで再び削除できます。SFC保存時にも削除結果を反映します。
現在地GPS
開始・終了
図面右上の方位マーク横にある 現在地 を押すとGPSを開始し、現在位置を図面上へ表示します。もう一度押すと終了し、図面を全体表示へ戻します。
現在地への追従
GPS開始中は現在地を画面中央へ追従します。指で図面を移動・拡大縮小・回転すると追従だけを解除し、GPSの青い点は更新を続けます。画面左下の「現在地に戻る」を押すと中央へ戻り、追従を再開します。
詳細
GPS開始中は左側の 詳細 から座標・誤差などを確認できます。詳細画面は同じボタンで閉じられます。
図面との距離
現在地が図面の外形から500m以上離れている場合は、図面までのおよその距離を表示します。測地系や座標系が違う場合も大きく離れて表示されます。
誤差
表示される誤差は端末GPSの推定値です。屋外の開けた場所で少し待つと小さくなる場合がありますが、測量成果には使用しないでください。
使えない時
位置情報を許可し、HTTPSの公開ページで使用してください。iPhoneで端末内のファイルを直接開いた場合はGPSが動かないことがあります。
計測
始め方
計測 を押すと、すぐに2点間測定が始まり、ボタンが青くなります。計測ボタンをもう一度押すと処理を終了し、青色も解除されます。2点間と3点垂直は、計測ポップアップ内の切替ボタンで変更します。
点の取り方
計測ポップアップ内の、中心・交点・端点・線上・フリーを選びます。初期設定では中心・交点・端点・線上が選択され、フリーは選択されません。選択中のボタンは青くなり、中心→交点→端点→線上→フリーの順に判定します。
2点間
2点を取ると距離が出ます。続けて次の点を取ると、直前の2点目から新しい点までを連続して計測します。
3点垂直
基準線の2点と、離れた1点を取ると、垂直距離を出します。
後退
右下の緑文字の 後退 を押すと、最後の点選択を1つ戻します。連続2点間でも直前の測定結果へ戻れます。戻せる点がない場合は薄くなり、押せません。
閉じる
作業中に表示される 閉じる を押すと、選択途中の点を消して通常表示へ戻ります。
地形断面
使い方
断面を押し、図面上で起点と終点を順にタップすると自動で断面図を表示します。起点・終点はそれぞれドラッグでき、線の途中をドラッグすると断面線全体を移動できます。
断面図の大きさ
最初は図面上の断面線が見える小表示です。拡大／縮小で断面図の大きさを切り替えられます。
グラフ
横軸と縦軸は同じ縮尺（縦横1:1）です。延長と高低差を表示し、断面線は使用したDEM種別ごとに色分けします。1本指でなぞると図面上の対応位置が分かり、2本指で拡大縮小・移動できます。
格子
表示倍率に応じ、1m・5m・10m・25m・50m以上から見やすい最小間隔へ自動で切り替わります。細格子は極細、主格子だけ少し濃く表示します。
断面SFC書出
断面画面の 断面SFC書出 1/100 を押すと、縦横1:1・縮尺1/100の断面をSFCで保存できます。断面線はPROFILE_DEM1Aなど使用DEM別のレイヤーへ分けて保存します。断面の左余白は5mで、起点・終点はピンクの○×と文字で表示します。縮尺、起点・終点のX・Y・標高、延長、方向角も図面内と再配置用データへ記録します。PCではSFCの保存先選択画面、スマホでは送信画面が開きます。
断面をZIPで送る理由
SFCのままでは、端末やメールアプリが未対応の添付形式と判断して添付できない場合があります。そのためスマホでは自動的にZIPへ圧縮します。ZIPにすることでSFCの名前・座標・断面図形を変更せずに送信でき、受信後に展開すれば通常のSFCとして開けます。
位置情報
断面を押すと現在地から図面の座標系を自動判定します。iPhoneから確認が出た場合は位置情報を許可してください。判定中・起点・終点の案内は図面上部に表示されます。
通信とキャッシュ
初回は国土地理院の標高タイルを取得します。同じ場所付近は端末内キャッシュを再利用します。通信できずキャッシュもない場合は表示できません。
閉じる・消す
閉じる でグラフと図面上の断面線を消し、通常表示へ戻ります。
注意
国土地理院DEMによる概略断面です。測量には使用できません。
手書きメモ
使い方
手書き を押し、色・太さ・大きさ・透過率を設定して 線 または 丸 を選びます。太さは段階1で0.006mm、段階100で0.50mmとなり、その間も連続して変化します。丸の段階1は従来の最小サイズの20％です。透過率は0％で透けず、100％で完全に透明です。線・丸・消しゴムはどれか1つだけが選択され、選択したボタンが青くなった後、設定画面が自動で閉じます。
線
指でなぞった位置へ自由に描きます。手書きは常にフリー入力で、計測の点選択設定には影響しません。
丸
図面をタップすると、その位置へ選んだ大きさの丸を配置します。手書きは常にフリー入力です。
保存レイヤー
SFC保存時は、線を 「線（赤）」「線（青）」「線（緑）」「線（黄）」「線（黒）」、丸を同じ5色の 「丸（色名）」へ分けて保存します。同じ名前の既存レイヤーがある場合は重複作成しません。
図面操作
手書き中でも2本指の移動・拡大縮小・回転を使えます。指を2本置いた時点で、描きかけの線を確定して図面操作へ切り替えます。
消去・やり直し
消しゴムを選ぶと青くなり、線・丸の選択は解除されます。PCでは消せる線・丸へカーソルを重ねると、十字の中央に緑の四角が表示されます。図面上のメモをなぞると個別に消せます。全消去 は確認後に全削除します。図面左上の青い矢印で元に戻す・やり直しができます。
初期設定・閉じる
起動時は太さ10・丸の大きさ25・透過率20％です。手書きポップアップの 閉じる を押すと、手書き状態を終了して通常表示へ戻ります。
文字検索
普通の検索
入力した文字を含む文字列を探して、その場所へ移動します。
完全一致
完全一致 をONにすると、入力した文字とまったく同じものだけ探します。OFFの時は、含まれる文字も探します。
候補が複数ある時
前候補 と 次候補 で順番に移動できます。
閉じる
検索画面の 閉じる を押すと検索を終了します。
見つからない時
全角半角、スペース、ハイフン違いを見直してください。文字が非表示でも、検索時に自動で文字表示に切り替わります。
点の取り方
丸の中心
円や円弧の中心を取ります。
交点
線どうしが交わる点を取ります。
線の端点
線の始点や終点を取ります。
線上
線の途中の点を取ります。
フリー
任意の場所をそのまま取ります。
画面移動
1本指
通常時は1本指で図面を移動できます。1本指で2回タップし、2回目の指を離さず下へ動かすと拡大、上へ動かすと縮小します。
2本指
2本指で移動・拡大縮小・回転できます。
方位マーク
右上の方位マークを押すと、北を上または現場の向きに追従を選べます。追従中は方位マークとボタンが青くなり、スマホの向きに合わせて図面が自動回転します。もう一度押すと追従を停止します。
ホーム／閉じる
通常時はホームで図面全体を余白内へ収め、読み込み時の図面方向へ戻します。画面や作業を開いている間は薄い赤の閉じるに変わり、図面位置を変えずに現在の画面・作業だけを終了します。ダブルタップや方位長押しでは全体表示になりません。
縦画面専用
このアプリは縦画面用です。端末が横向きになった場合は、縦向きへ戻す案内を表示します。
青いボタン
ファイル・背景・計測・断面・手書き・検索・ヘルプは起動中に青くなります。同じボタンをもう一度押すと終了します。
背景・航空写真・地形解析
背景色
上部の 背景 を押し、黒・白のうち表示したい背景色を選びます。青色になっている方が現在の設定です。
航空写真
航空写真 のスイッチをONにすると、現在の場所で実際に利用できる写真年代を自動確認します。OFFの状態でもスライダーを操作すると自動的にONになります。
基盤地図
図面と同じ位置の地理院地図Vectorを、必要なときだけ表示します。表示中の範囲だけ通信で取得し、等高線など地形解析の要素は混ぜません。PCは上部の基盤地図、スマホは背景内のスイッチを押すと表示し、もう一度押すと解除します。図面を開いた直後はOFFです。
法務局地図・境界
法務局地図・境界を開き、境界を押すと、その範囲の公開データを取得して表示します。取得中は共通の進捗バーを表示し、同じボタンまたはPC上部の青い法務地図ボタンを押すとキャンセルできます。PCは容量確認なしで開始し、スマホだけ通信容量の確認を表示します。取得後のボタンは表示・非表示の切替になり、同じ図面を開いている間は取得データを保持するため再ダウンロードしません。範囲を選んでCAD化では、多角形で囲んだ筆ポリゴン・筆界線・筆界点・地番文字を専用レイヤーへ追加し、SFCと一緒に保存できます。筆をタップすると地番、地図の種類、座標系、縮尺、精度区分、地図番号、作成年月日と筆界点のXY座標を確認できます。これは参考情報であり、境界確定・測量・登記・権利判断には使用できません。正式な内容は管轄法務局の資料と現地確認で判断してください。
ハザードマップ
ハザードマップから洪水・土砂災害・高潮・津波を1種類ずつ表示できます。選択中の青いボタンをもう一度押すと解除します。国土地理院ハザードマップポータルサイトの公開タイルを表示範囲だけ取得します。表示は参考情報のため、避難判断は自治体のハザードマップと最新の防災情報で確認してください。
基準点・水準点
基準点・水準点をONにすると、国土地理院の公開位置情報を図面へ重ね、図面上に種類の凡例を表示します。三角点・その他の基準点、水準点、電子基準点を個別に表示できます。記号をタップすると、点名・種類・基準点コード・成果状態を確認できます。表示位置は検索・現地確認の参考です。正式な成果値は国土地理院の基準点成果等閲覧サービスで確認してください。
年代の変更
つまみは指に合わせて滑らかに動き、移動中は最も近い利用可能な年代の写真へ切り替わります。指を離すと、その年代の位置へ吸着します。左端が最新で、右へ動かすほど古くなります。
閉じる・非表示
閉じる は選んだ航空写真を残して設定画面だけ閉じます。航空写真を消す場合はスイッチをOFFにしてください。
写真がない場合
その場所で利用できる航空写真が一枚もない場合は、メッセージを表示してスイッチをOFFへ戻します。
位置情報
SFCと航空写真を合わせるため、初回は現在地から図面の座標系を確認します。位置情報の利用を許可してください。
出典
国土地理院の地理院タイルを通信で表示します。航空写真表示中は画面右下に出典を表示します。航空写真・等高線をCAD化したデータには出典文字を書き込みません。断面SFCには標高タイルを加工して作成したことを記載します。
航空写真をCAD化
年代を選び、範囲を選んでCAD化を押します。図面上で多角形の頂点を順にタップして確定すると、年代付きレイヤーとして現在の図面へ固定配置します。保存時は画面の拡大率に関係なく、その場所で取得できる最も細かい地理院タイルから最終画像を直接作成し、中間画像の再圧縮による画質低下を防ぎます。背景の航空写真をOFFにしても固定した写真は残ります。PCで名前を付けて保存を選ぶと、SFCと参照JPEGを同じフォルダーへ保存します。外部CADで画像を表示するため、SFCとJPEGを同じフォルダーに置いたまま開いてください。
地形解析
背景画面の地形解析を押すと地形解析画面へ進みます。閉じるで背景画面へ戻ります。標高、傾斜角、等高線、水の流れ、概算土量は1種類だけ表示され、選択中の青いボタンをもう一度押すと解除できます。取得中は選択ボタンに進行表示が出ます。
標高
現在見えている範囲の最低標高から最高標高までを10段階に分け、低い場所を青、高い場所を赤で表示します。凡例には実際の標高値を表示します。
傾斜角
DEMから求めた概略傾斜を10段階で表示し、最後の区分を60度以上とします。
等高線
表示中は縮尺に応じて線を間引きます。等高線をCAD化では、多角形で囲んだ範囲を約220mずつに分割して1m間隔で再計算します。各区画はDEM1Aを優先し、欠けた地点だけDEM5Aで補完します。区画境界を重ねて接続し、重複線を除去したうえで、使用した標高データごとに等高線_DEM1A_主曲線・等高線_DEM1A_計曲線・等高線_DEM5A_主曲線・等高線_DEM5A_計曲線へ分けて追加します。計曲線の標高文字は線の長さにかかわらず線上の中央へ置き、実際に文字位置を含む計曲線へ結び付けます。線は互換性を優先したポリラインで、安全な長さへの分割を行います。凡例には、実際に使用した国土地理院DEMの種類・作成方法・標高精度の目安（標準偏差）を表示します。
水の流れ
細かいDEMで方向を計算し、矢印数は高密度表示時の約10%まで間引いて低い方向を表示します。排水施設を考慮した流域解析ではありません。
概算土量
表示範囲の平均標高を基準面として切土・盛土を概算します。正式な施工数量には使用できません。
精細表示と軽量化
表示中の範囲だけを、倍率とDEM解像度に合わせて画面で識別できる最細密度まで自動解析します。移動・拡大後は新しい表示範囲へ自動更新し、取得済みDEMキャッシュを再利用します。
表示設定
アイコン
上部アイコンには機能名を常時表示し、現場でも押し間違えにくい配置にしています。
コマンドの切替
計測・断面・手書き・検索などの作業中に別のコマンドを押すと、現在の作業を中止してから新しいコマンドへ切り替わります。
設定
上部の 設定 では、図面の座標系を自動判定または平面直角座標系の第1～19系から手動選択できます。手動選択は図面ごとに記憶します。線の表示太さは1～10倍のスライダーで変更でき、SFCに保存されている元の線幅は変更しません。
背景
上部の ホーム 右側にある 背景 で黒背景と白背景を切り替えます。黒・白の図形色は、背景で見えなくならないよう表示時に自動調整します。
縦画面
このビューアーはスマートフォンの縦画面専用です。横向きにした場合は縦向きへ戻してください。
復元保存
どこに残るか
復元データはこの端末・このブラウザーのIndexedDBと予備保存の両方に残します。SFCや別保存ファイルとは別のデータです。
いつ残るか
手書き、丸、消去、Undo・Redoは操作直後に保存します。表示位置、レイヤー表示、表示色は操作終了後にまとめて保存し、連続操作中の負荷を抑えます。
何件残るか
図面は最新10件、各図面は最新状態に加えて直近3世代まで残し、古いものを自動で削除します。
注意
Safariの履歴・Webサイトデータを消すと復元データも消える場合があります。必要な成果は上書きまたは別保存してください。
消したい時
下のボタンで、今開いている図面の復元データだけを消せます。元のSFCや保存済みファイルは削除しません。
ファイル
最近開いた図面
Ez Viewer
制作：株式会社アイズ測量
応援のご案内
このアプリは無料で公開しています。
役に立ったら、OFUSEで応援していただけるとうれしいです。
いただいた応援は、改善や機能追加の励みになります。
OFUSEで応援する
黄色で囲んだ右側を押せば、そのまま送れます。
応援のご案内
このアプリは無料で公開しています。
役に立ったら、OFUSEで応援していただけるとうれしいです。
いただいた応援は、改善や機能追加の励みになります。
OFUSEで応援する
黄色で囲んだ右側を押せば、そのまま送れます。
処理中…
0／0枚 0％