
===================================================================
        　 精度管理システム_ＱＣ_ＰＲＯ_２／Readme.txt
===================================================================


   　            ■■■■■ はじめに ■■■■■ 


  この度は、｢ 精度管理システム_ＱＣ_ＰＲＯ_２ ｣ を使用して頂きまして
どうもありがとうございます。
  精度管理業務の中で、「管理図」は分析工程が安定な状態にあるかどうか
を調査するため、また、分析工程を安定な状態に保持するために用いるもの
であり、さまざまな手法が用いられています。しかし、一つの手法で全ての
分析工程の調査をすることは困難であり、目的に応じて管理方法を選択する
必要があります。
　近年、各社で開発された多くの分析機には、あらかじめ精度管理システム
が付属されている機器が増えてきましたが、多くの場合１〜２種類の「管理
図」が搭載され、各施設の状況に必ずしも充分な機能を備えているとはいい
がたい現状もあります。
　本プログラムは、主に9種類の「管理図｣を観察でき、各種集計、管理分析
に必要なグラフなどを付加価値として追加しました。
  作者は、別途作成したRS-232C によるオンラインシステムによって分析機
から直接リアルタイムに精度管理データを受信する方法で本プログラムを利
用していますが、本プログラム単体としても、手入力で精度管理データを活
用できるシステムとしました。分析機に精度管理システムが付属していない
場合、また、用手法の分析工程の精度分析にも活用できると考えています。
  本プログラムが、皆様の各種分析工程の分析の一助となることを祈念して
おります。
　また、引き続き更にバージョンアップしていきたいと思いますので、皆様
のご指導ご助言をお待ちしております。
　尚、本プログラムはできうる限り１６ビット以上のハイカラ−でご使用下
さい。また、ディスプレイの解像度は、１０２４×７６８ドット以上でご使
用下さい。また、本アプリケ−ションのインスト−ルのためには、現在のと
ころＨＤＤの空き容量は約１５ＭＢ以上必要です。
　尚、このプログラムの使用によって生じた損害等については、作者は何も
保証する義務を負わないこととさせて頂きます。



   　            ■■■■■ 開発環境 ■■■■■ 


  Ｐ　Ｃ　：　ＮＥＣ PC-GV287VZGN (CPU：Corei7-2600S／2.8GHz) 
  Ｏ　Ｓ　：　Ｗｉｎｄｏｗｓ 10(64bit）
  言  語　：　富士通ミドルウェア(株)／Ｆ-ＢＡＳＩＣ ver.6.3 


 　         ■■■■■ インストール方法 ■■■■■ 


  ダウンロードしたsetup.exe を起動し、セットアッププログラムの指示に
ってください。
　インストールが成功すると「アプリケーションの追加と削除」に「精度管
理システム_ＱＣ_ＰＲＯ_２」 が追加されますので、アンインストールも簡
単に行えます。


                 ■■■■■ 動作環境 ■■■■■ 


  対応ＯＳ ／ Windows　10、Windows　7、WindowsVista、WindowsＸＰ  
　推奨環境 ／ メモリー：512MB,ディスプレイ解像度：1024ｘ768ドット以上
 

 
                ■■■■■ ユーザ登録 ■■■■■ 


　ユーザ登録の手順は以下のとおりです。

　(1) 作者にシェアウェア代金( \ 5,000 / 税込み )を送金します。

　　　送金方法

　　　　銀行振込
　　　　　青森みちのく銀行　久慈支店(店番：072）　総合口座　0599379
　　　　　口座名義　　　大橋場孝子
                        (オオハシバ コウコ)
　　　　　
   （　恐れ入りますが手数料は送金者の負担とさせて頂いております。）

　(2) 作者に電子メール（ykyfmtm882323@kmj.biglobe.ne.jp）で送金した
      ことを連絡して下さい。
　　　その際に以下の項目を必ずご記入下さい。

　　　「件名」　　　　：　送金報告

　　　「プログラム名」：　精度管理システム QC_PRO_2
　　　「御名前」　　　：　あなたの御名前をご記入下さい。
　　　「連絡先」　　　：　あなたの電子メールアドレスをご記入下さい。

　　　「プロダクトID」：  精度管理システム_QC_PRO_2 を起動し「ヘルプ」
                          →「ヴァージョン情報」を選択して、
                          Your computer's productID のテキストボック
                          スから「あなたのパソコンのプロダクトＩＤ」
                          をコピーして、このメールに貼り付けて送付し
                          て下さい。　　　　

　(3) 作者が送金報告メールを受取り、送金されていることを確認すると、
　　　「あなたのパソコンのプロダクトＩＤ」から計算された、あなたのコ
　　　ンピュータ独自の「パスワード」を電子メールにて御連絡致します。

　(4) 精度管理システム QC_PRO_2 を起動し、「ヘルプ」→「ヴァージョン
　　　情報」を選択して、PASSWORD：のテキストボックスに、送付されたパ
      スワードを入力し、ＯＫボタンをクリックして下さい。
　　　以上でユーザ登録は完了です。

　(5) 基本的に、パソコン１台につきひとつのパスワードを発行します。
　　　但し、パソコンが壊れた場合、または、新規購入された場合を考慮し
      て、ユーザー一人に対して、再度別の「あなたのパソコンのプロダク
      トＩＤ」をご連絡頂ければ、１度だけ例外的に「パスワード」を再発
      行致します。すなわち、１ユーザー２台までの登録が可能です。

  (6) また、トラブルを避けるため、シェアウェア代金送金前に、「これか
      ら送金したいが、この連絡先でよろしいか？」などの、メールを送付
      してから、送金することをお勧めします。

  (7) ヴァージョンアップした本プログラムをダウンロードし、ＰＣに再イ
      ンストールする場合は、前回保存先と同様に保存（上書き保存）して
      下さい。また、ヴァージョンアップに伴い、パスワードが変更される
      場合があります。その際には、再度、メールにてご連絡下さい。新し
　　　いパスワードをご報告申し上げます(無償)。


            　   ■■■■■ サポート ■■■■■ 


　バグ報告はもちろんのこと、改造要求や機能追加要求も電子メールにて随
時受け付けております。
　ただし、全てのご要求にお答えできるとは限りません。まずは電子メール
でご確認下さい。
　なお作者は、このソフトウェアの使用または使用不能から生じる、付随的
及び間接的損害に対する一切の賠償責任を負わないものとします。


         　   ■■■■■ 配布・転載条件 ■■■■■ 


　配布・転載は、アーカイブ化された QC_PRO_2.exe の状態で自由に行って
頂いて構いません。インストール後の seido.exe  のみを配布・転載するこ
とは御遠慮下さい。




         作者へのE-mail ： ykyfmtm882323@kmj.biglobe.ne.jp




       Ｆ−ＢＡＳＩＣは、富士通ミドルウェア株式会社の製品です。 　


　　　　　　　　　　　 