### NewX1／turboの起動

NewX1またはNewX1turboを実行すると、下記画面が表示されます。
「65536 Bytes free」または「99999 Bytes free」と書かれていますが、
実際にはメモリ搭載容量だけプログラムを作成できます。
NewX1の場合
NewX1turboの場合

### 動作モード

起動すると、画面にＯｋを表示し、入力待ちになっています。
この状態のときは、キー入力（キーボードから入力）によるすべてのBASICコマンドを受け付けます。
行番号をつけずにステートメントを入力すると、その場で実行しますが、これをダイレクトモードに
おける実行といいます。
もし、行番号をつけて入力すると、それはBASICプログラムとしてメモリーに蓄えられます。
BASICの一般的記述形式は次の通りです。
行番号　ステートメント［：ステートメント［：ステートメント］･･･］
（［］内は省略可能）
行番号は、1～99999までの整数で、プログラムの順番を示し、 GOTO文、GOSUB文などのジャンプ先の番号
として使います。プログラムとしてメモリーに蓄積するには、この行番号をつけて、一行入力したら
Enterキーを押す必要があります。
行番号として０を使用しても、メモリーに蓄積されません。
99999を超える数を使用した場合エラーになります。
ステートメントは、各種コマンド、一般ステートメント、その他のステート、関数、および代入式のことです。
このステートメントはコロン（：）で区切ることにより、つなげて書くことができます。
これをマルチステートメントと呼びます。
（例）
一度メモリに蓄積されたプログラムは、 RUN，GOTO文、およびGOSUB文 によって実行させることができます。
これを、上記のダイレクトモードにおける実行に対し、プログラムモードにおける実行といいます。
EnterキーはBASIC側へデータを与えるためのキーで命令や文の最後に必ず押して下さい！