   ＜＜　ＰｌｏＣｏｍｐ　＞＞ 
   ＨＰＧＬ／ベクター／イメージ複数ファイル重ね描きビューワ
                       Copyright (C)1995-2026 Isoplotec Corporation
-------------------------  目  次  --------------------------------
１．概要
２．インストール方法
３．インストール後のファイル
４．アンインストール
５．使用許諾契約書
６．ライセンス料とプロテクト解除
　６．１　試用版
　６．２　正式版
７．問い合わせ先
８．バージョンアップ履歴
９．姉妹品

------------------------  本  文  ---------------------------------
１．概要
PloCompはWindows7,8,10,11(32Bit,64Bitを含む）上で稼働するビューファ
イル(HPGL,HPGL/2,HP RTL,PDF,DXF,DWG,GERBER,NC-drill,IGES,SXF,EMF,
TIFF,JPEG,Bitmap,PCX,FPX,GIF,PNG形式)を表示、印刷、データ変換する
ビューワです。また、2次元CAD並みの強力な入力、編集機能を持っており、
ビューファイルを読み込み追加編集、新規図面作成が可能です。最大20のフ
ァイルを重ねて、あるいは並べて表示できます。その時、ファイル単位に上
書き(Copy)、混合色(Merge)、ミラー表示ON/OFFの作画モードを選べます。こ
の機能により、複数ファイルを重ねて見たり、複数ファイル間の図形の異な
るところを色違いで確認することが可能になります。２つの図面の差がある
箇所に雲形領域マークをつけることができます。回転、グリッド表示が可能
です。ペンに対し色、線幅、表示ON/OFF、背景色を設定できます。全ペンに
対しカラー／白黒、線幅可変／一定の切り替えが可能です。表示内容をクリ
ップボードにカラー、白黒コピーできます。表示内容をHPGLプロッタ、
Windowsプリンタ、PDF,DXF,IGES,SXF,EMF,TIFF,JPEG,Bitmap,PCX,FPX,GIF,
PNGファイルに出力できます。座標、２点間距離角度、ライン線幅、線間距
離角度を測定できます。ラインに繋がるラインを検索できます。
　注：自動出力特別仕様版についてはPloCompAutoのReadme.txt参照下さい。

【著作権について】
　PloCompは「SXF共通ライブラリVer.3.xx」を基に開発しております。
　「SXF共通ライブラリVer.3.xx」の著作権は、情報処理推進機構、国土交通
　省、JACIC及びOCFに帰属します。
--------------------------------------------------------------------
２．インストール方法
　インストール、最初の起動、パスワード入力を行う場合はユーザアカウ
ントが管理者権限「Administrator」にして下さい。
（１）新旧PloCompを入替える場合、４項に従って旧PloCompをアンインス
　　　トールをして下さい。
（２）本ソフトはPLOCOMPxxx.zipというＺＩＰファイルに圧縮していますの
　　　でＬＨＡ等の解凍ソフトにて作成したフォルダー内に解凍して下さい。
　　　注：PLOCOMPxxx.zipのxxxは小数点を削除したバージョン番号です。
（３）エクスプローラを起動し、（２）項のフォルダー内にある
　　　SetupPloCompJ.exeをダブルクリックします。
（４）画面に表示される指示に従って操作してください。
　　　弊社製品はウィルスチェック済みです。
　　　インストール時に「WindowsによってPCが保護されました」と表示され、
　　　「実行しない」ボタンのみがある場合、「詳細情報」をクリックして、
　　　「実行」ボタンを押して下さい。
（５）インストール作業が自動実行されます。
　　　インストールの最後に“プログラムの起動”を選択するとデモファイ
　　　ルが表示されます。デモファイルはPloCompを起動して、“ファイル”
　　　“ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙを開く”“ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙ1を”メニューを指定したのと同
　　　じです。
（６）入力ファイルとしてLZH、あるいはZIP形式の圧縮ファイルを直接開く
　　　場合は、次に示す解凍用アーカイバＤＬＬを別途入手し、
　　　32BitのOSではC:\Windows\System32フォルダに
　　　64BitのOSではC:\Windows\SysWOW64フォルダに
　　　入れておく必要があります。
　　　　LZH形式ではUNLHA32.DLL
　　　　ZIP形式ではUNZIP32.DLL
　　　解凍用アーカイバＤＬＬの入手は次のインターネットHPにてアクセス
　　　してUNLHA32.DLL、UNZIP32.DLLで検索すればダウンロードできます。
　　　   http://www.vector.co.jp/
（７）ＤＷＧファイルを入出力するには次に示す「ODA File Converter」
　　　を別途入手し、インストールする必要があります。
　　　「ODA File Converter」はOpen Design Allianceが提供するDWG-DXF
　　　変換するフリーソフトで以下のインターネットHPから入手できます。
　　　　https://www.opendesign.com/
　　　そのページの下部にあるDEMO内の「ODA File Converter」をクリックし、
　　　PlatformがWindowsでDownloadにある下記インストールファイルを
　　　クリックしてダウンロードします。
　　　・Windows XP or later (x86)では「ODA File Converter for Windows x86」
　　　・Windows 7  or later (x64)では「ODA File Converter for Windows x64」
　　　ダウンロードしたファイルをエクスプローラでダブルクリックして
　　　インストールします。
　　　PloCompを起動し、セット－入力ファイル　メニューを選択し、左下の
　　　「DWG-DXF変換Program」にインストールしたファイル名をフルパスで
　　　入力します。
　　　例：OS、「ODA File Converter」バージョンで変わります
      ・64Bit Windowsの場合
      　C:\Program Files\ODA\ODAFileConverter_title 20.12.0\ODAFileConverter.exe
　　　・32Bit Windowsの場合
      　C:\Program Files (x86)\ODA\ODAFileConverter_title 20.12.0\ODAFileConverter.exe
　　　注：ここでの記載内容はOpen Design Allianceにて変更される場合が
　　　　　あります。
（８）インターネットHPに登録されているPloCompは常に最新バージョンしか
　　　入手できませんのでダウンロードした本ソフトPLOCOMPxxx.zipは媒体
　　　にバックアップコピーをとって下さい。
（９）プリンタードライバーがインストールされていない場合は、何かのプ
　　　リンタードライバーをインストールして下さい。プリンターは必ずし
　　　も接続されている必要はありません。
（１０）EMFファイルを出力する場合、Windowsの以下の設定を初期値に設定
　　　しておく必要があります。
　　　　「Windowsスタート」「設定」「システム」「ディスプレイ」
　　　　「拡大縮小とレイアウト」１００％（初期値）
--------------------------------------------------------------------
３．インストール後のファイル
（１）プログラムフォルダ
インストール時に指定したインストール先フォルダにPloCompプログラムが
あります。デフォルトでインストールすると次のフォルダとなっています。
  32Bit OS: C:\Program Files\Isoplotec\PloComp
  64Bit OS: C:\Program Files (x86)\Isoplotec\PloComp
このフォルダ内のファイルを修正しないで下さい。
（２）設定ファイルフォルダ
次のフォルダにPloComp設定ファイル、サンプルHPGLファイルが入っています。
<username>はWindowsアカウント名です。
　C:\Users\<username>\AppData\Local\Isoplotec\PloComp
--------------------------------------------------------------------
４．アンインストール
　［コントロールパネル(C)］の［プログラムの追加と削除］を起動して
PloCompを選択し，［アンインストール］をクリックすると、アンインストー
ル が実行されます。
　そして３項（２）にある設定ファイルをエクスプローラで削除して下さい。
--------------------------------------------------------------------
５．使用許諾契約書
　本ソフトウェアをインストールして使用することによって、お客様は本契
約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。

　第１条　著作権
　　このソフトウェアの実行ファイル、プログラム及びドキュメントに関す
　る著作権を含む一切の権利は、有限会社イソプロテック（以下著作権者と
　言う）が有します。著作権者の許可無しに、このソフトに改造を加えるこ
　とは禁止します。

　第２条　ライセンスの許諾
　　お客様は、本ソフトウェアのライセンス数のコピーをライセンス数のコ
　ンピュータにインストールしてインストールしたコンピュータでのみ使用
　することができます。本ソフトウェアをリモートで操作できません。

　第３条　ライセンスの譲渡、貸与
　　お客様から第三者への譲渡及び貸与はできません。

　第４条　品質保証
　　著作権者はお客様が本ソフトウェアの品質を含めた評価のため、３０日
　間の無償使用期間を設けます。著作権者は最新バージョンについて最新バ
　ージョン発売日から３年間お客様からの本ソフトウェアの障害に対する情
　報を受け付け、修正する努力を行うが、修正義務はありません。

　第５条　アップグレード
　　お客様は、アップグレードである本ソフトウェアを使用するためには、
　著作権者によって、アップグレード版の本ソフトウェアのライセンスを取
　得しなければなりません。アップグレード版とは本ソフトウェアのバージ
　ョン番号の小数点第１位から左桁が繰り上がる場合を言います。

　第６条　免責
　　いかなる場合においても、著作権者は、このソフトウェアを使用した結
　果、あるいは使用出来なかった結果から生ずるいかなる他の損害（事業利
　益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むが
　これらに限定されない）に関して、一切責任を負わないものとします。た
　とえ著作権者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様
　です。いかなる場合においても、この契約の条項に基づく著作権者の責任
　は、ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。

　第７条　解除
　　お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、著作権者は、他の
　権利を害することなく本契約を解除することができます。そのような場合
　、お客様は本ソフトウェアの複製物を全て破棄しなければなりません。
--------------------------------------------------------------------
６．ライセンス料とプロテクト解除
　本ソフトはシェアウェアーです。インストールから３０日以上使用される
場合は次に記載のライセンス料をご送金ください。バージョンアップ時も新
規と同じライセンス料になります。ただし、リビジョンアップ（バージョン
番号の小数点第２位のアップ、通常障害対策版）は無償です。

　ライセンス料：
　　同時注文本数　１～４本の場合　９，９００円／本（消費税１０％込み）
　　　　　　　　　５本以上の場合　８，９１０円／本（消費税１０％込み）

　注：自動出力特別仕様版についてはPloCompAutoのReadme.txtに記載。
　　　代理店にご注文の場合のライセンス料、パスワード入手方法は、
      代理店にお聞き下さい。
--------------------------------------------------------------------
６．１　試用版
　インターネットＨＰ上に公開しているのは試用と正式用を兼ねています。
インストールから３０日間は試用のため無償にて無条件に使用できます。
３０日経つとパスワードを入力しないと、プロテクトがかかり動かなくなり
ます。それ以上ご利用になる場合は、６．２項の正式版のご注文をお願いし
ます。
--------------------------------------------------------------------
６．２　正式版
　ご注文方法とパスワード入手、プロテクト解除の手続きを説明します。
●新規の場合
　先払い方式と後払い方式がありますので選択ください。
  代理店様経由のご注文も可能です。
  全て電子メールによる手順となります。
    宛先：有限会社イソプロテック　受付窓口
　　電子メールアドレス：　isoplotec@isoplotec.co.jp
....................................................................
６．２．１　先払い方式
ＳＴＥＰ－１：送金
　次のどちらかの口座にライセンス料（送金手数料は送金者負担）をお振込み
下さい。振込み時の送金人名は注文書に記載の会社名か申込人名を記載下さい。
（１）郵便払込み、振替
　　　郵便貯金口座ぱるる
　　　　口座番号：記号10160　番号96768331
　　　　加入者名：有限会社イソプロテック
（２）銀行振込
　　　みずほ銀行口座
　　　　銀行名　：みずほ銀行
　　　　口座種類：普通預金
　　　　店番　　：128　府中支店
　　　　口座番号：1006122
　　　　加入者名：有限会社イソプロテック

ＳＴＥＰ－２：注文
　次のフォーマットの注文書に必要事項を記入し、受付窓口に電子メールを
送信して下さい。納期は注文後、３営業日以内です。

内容：
　注文書
　１．ソフト名　　　日本語版　PloComp
　２．バージョン　　12.0
　３．注文本数　　　　　本
　４．申込者会社名
　５．申込者名
　６．申込者電子メールアドレス
　７．申込者電話番号
　８．ライセンス料振込み日　西暦　　　　年　　月　　日
　９．ライセンス料振込先　　（郵便口座、銀行口座）
１０．ライセンス料振込み金額

注：代理店様経由のご注文の場合は、代理店様の会社名、担当者名、メール
　　アドレス、電話番号を追記下さい。

ＳＴＥＰ－３：納品
　受付窓口にてライセンス料の振込みが確認されると電子メールにてパス
ワードを送信致します。

ＳＲＥＰ－４：インストール、プロテクト解除
　ご注文頂いた本数分までコピーしてインストールをお願いします。
　パスワードを入力するには、ＰｌｏＣｏｍｐ．ｅｘｅを起動する時に、
マウス右クリックしてポップアップメニューを出し、「管理者として実行」
を選択する必要があります。
　インストール後30日以内ならば、ＰｌｏＣｏｍｐを起動してヘルプ－
バージョン情報にて“バージョン情報”ダイヤログを表示してパスワード
を入力下さい。インストール後30日が経過した場合はＰｌｏＣｏｍｐを起
動するとパスワード設定ダイヤログが表示されますので、ここでパスワー
ドを入力下さい。これでプロテクトが解除されます。
....................................................................
６．２．２　後払い方式
　全て電子メールによる手順となります。
　見積書、納品書、請求書はＰＤＦファイルとなります。

ＳＴＥＰ－１：見積依頼　　　　　　　　　　　　：お客様→弊社
　ソフト名、バージョン、注文本数記載

ＳＴＥＰ－２：見積書送信　　　　　　　　　　　：弊社→お客様

ＳＴＥＰ－３：注文書送信　　　　　　　　　　　：お客様→弊社
　先払い方式ＳＴＥＰ－２の内容を記載
　納品書、請求書の原紙が必要な場合、電子メールにその旨ご記載下さい。
　記載がない場合は、原紙を郵送致しません。

注：代理店様経由のご注文の場合は、エンドユーザー様の会社名、担当者名、
    メールアドレス、電話番号の情報が必須です。

ＳＴＥＰ－４：納品                            ：弊社→お客様
  納品書（パスワード記載）、請求書をメール送信
  納期は注文メール受信後、３営業日以内

ＳＴＥＰ－５：インストール、プロテクト解除　　：お客様
　先払い方式ＳＴＥＰ－４記載による

ＳＴＥＰ－６：送金　　　　　　　　　　　　　　：お客様→弊社
　先払い方式ＳＴＥＰ－１の銀行口座に納品翌月末以内に振込み
....................................................................
●パソコンのＯＳ入れ替え、あるいは、インストールパソコンの入れ替え
　お渡ししたパスワードはＯＳの入れ替え、あるいは、インストールパソ
コンを入れ替えてもロックを解除できます。
ただし、同時にＰｌｏＣｏｍｐをパソコンにインストールできる台数はご
注文頂いた本数以内です。

●リビジョンアップ（バージョン番号の小数点第２位のアップ）
　リビジョンアップは無償です。インターネットＨＰより新しいリビジョ
ンのソフトをダウンロードして再インストール願います。前のパスワード
は有効です。
--------------------------------------------------------------------
７．問い合わせ
　本ソフトに関する質問、要望等は以下の電子メールで受け付けます。
　電話、ＦＡＸでは受け付けておりません。
　　会社名、担当　：有限会社イソプロテック、受付窓口
　　電子メールＩＤ：isoplotec@isoplotec.co.jp
　　電話　　　　　：042-306-9266

　インターネットホームページ
    https://www.isoplotec.co.jp/
--------------------------------------------------------------------
８．バージョンアップ履歴
Ver.2.8 1999年12月5日付け
（１）同時に開くファイル数を３から１０に拡大。
（２）各ファイル単位にミラー表示ON/OFF指定ができる。
（３）０度、９０度、１８０度、２７０度に回転して表示できる。
（４）LB命令で作画する文字大きさ補正ができる。
（５）HPGLファイルを読書きモードから読取モードで開くように変更。
（６）障害を何点か修正。

Ver.2.9 1999年12月23日付け
（１）同時に２つ以上のPloCompが起動しないようにした。
（２）プリンタ出力で全て黒のペンで描くモードを用意した。白黒プリ
　　　ンタがカラーモードに設定されていると、色対応が白黒濃淡で表
　　　示され、見難くなるのを防止したい場合に使用します。
（３）グリッド表示機能を追加。
（４）PE（多線分符号化命令）を追加。
（５）メニュー体系の見直し。

Ver.3.0 2000年9月15日付け
（１）ファイル表示ON/OFF操作性改善
　　　キー0～9でそのファイルNO.をON/OFF、キーF1～F10でそのファイ
　　　ルNo.のみON、キーSで全ファイルON、キーCで全ファイルOFF、セ
　　　ット－表示ON/OFFで切り替えダイヤログ表示。
（２）ファイル表示ON/OFF状態の表示
　　　メインウィンドウのタイトル欄に現在表示ONになっているファイ
　　　ルNo.を表示。
（３）ペン表示ON/OFF改善
　　　セット－表示ON/OFFで切り替えダイヤログ表示
（４）ウィンドウにスクロールバーを表示するモードを追加
（５）マウス操作に対応する表示命令を変えることができる
（６）ズームアップ、ダウンのボタンの絵柄を虫眼鏡の絵柄に修正
（７）全ファイル一括ミラー反転表示する機能を追加
（８）現在見ている状態をパラメータファイルとしてセーブでき、その
　　　パラメータファイルを開くことにより、セーブした時点に復元で
　　　きる。パラメータファイルは最大５つ。
（９）パラメータファイルの初期ファイルを自動でセーブするモード、
　　　希望した時点のみ手動でセーブするモードを用意。
（１０）ファイルを開くダイヤログでパラメータ初期化ボタンを追加
　　　　同、全ファイルクリアーボタンを追加
（１１）ファイルを開くダイヤログでファイル名の設定をしないで他の
　　　設定（作画モード、色数など）をした場合、従来全体表示をして
　　　いたが、再表示をするようにした
（１２）クリップボードへ貼り付けた場合、従来非常に大きいサイズに
　　　なっていたがこれを改善
（１３）表示中に何かのキーを押すと表示中断をするようにした
（１４）起動時のパラメータに１から５の数字をつけるとその数字のパ
　　　ラメータファイルが読み込まれる
（１５）各種障害を改善                 

Ver.3.01 2000年10月13日付け：Ver.3.0お持ちの方は無償up可能です。
（１）白黒コピーでクリップボードに貼り付けた場合、線幅が太すぎる
　　　のを修正した。ペンごとに線幅を変えるモードと、一定のモード
　　　を選べるようにした。

Ver.3.2 2000年12月17日付け
（１）1つのプロッタ作画ファイルの中にＩＮ命令（初期化命令）で始ま
　　　る複数の図面が入っている場合には、PloCompは複数のプロッタ作
　　　画ファイルに分けて読み込みます。
（２）ESC命令、無視命令でエラーになっていたのをエラーを無くした。
（３）プログラムアイコン形状をPloViewと区別がつくよう修正。

Ver.3.3 2001年1月12日付け
（１）TIFFイメージファイル出力機能追加
（２）TIFFイメージファイル編集ツール（例：Windows添付イメージング）
　　　と連携してコメント追加が可能
（３）PDFファイル出力機能追加
（４）表示及び各種出力でカラーモードと白黒モードを切替できる
（５）表示及び各種出力で線幅固定モードとペンごとに線幅が変わるモ
　　　ードを切替できる。

Ver.3.4 2001年5月27日付け
（１）ファイルオープン命令のダイヤログをエクスプローラ風にした。
　　　これにより、ネットワークコンピュータファイルを直接開ける。
（２）プリンタ、プロッタ出力時のプレビュー機能追加。
（３）IW(Input Window,ウィンドウ設定）命令をサポート。
（４）FT(Fill Type,シェイディングタイプ)命令で塗りつぶしをサポー
　　　ト。
（５）TIFFイメージファイル出力、PDFファイル出力で領域指定ができる。
　　　また、出力ファイル名の指定ができる。
（６）TIFF編集機能を起動しないTIFFイメージ出力のみの機能追加。
（７）TIFF、PDF出力時もWindows　FONTの字体を使用できる。
（８）標準フォントと代替フォントで字体をそれぞれ指定できる。
（９）図面サイズを求める方法改善（大きな円弧があると図面サイズが
　　　異常に大きくなっていた）
（１０）プリンタに設定した内容を自動で保存するようにした。

Ver.3.42 2001年6月7日付け：Ver3.4保有の方は無償Upできます。
（１）障害対応

Ver.3.43 2001年6月16日付け　Ver.3.42お持ちの方は無償up可能です。
（１）Windows98でファイルを開くダイヤログで My Documents 内を見れ
　　　なかった障害対応
（２）ファイルを開くダイヤログで単色表示を指定した時、FT（塗りつ
　　　ぶし）、Windows Fontの文字の色が複数色で表示される障害対応

Ver.3.44 2001年7月5日付け　Ver.3.43お持ちの方は無償up可能です。
（１）WindowsNTでプリンター設定値保存ができなかった障害改善

Ver.3.45 2001年7月23日付け　Ver.3.44お持ちの方は無償up可能です。
（１）前にTIFF、PDF出力時の出力フォルダーを記憶するよう変更
（２）圧縮ファイルを開いた時、ウィンドータイトル表示ファイル名、
　　　次にファイルを開く時のデフォルトフォルダー名が￥Temp￥なる
　　　一時処理ファイルになっていたのを、圧縮ファイルになるよう修
　　　正
（３）PDF出力中にファイルオープン命令を出すと異常になっていたのを
　　　修正
（４）WindowsNTでユーザIDが変わる障害を修正
（５）ファイルを開くダイヤログボックスのファイルの種類を記憶して
　　　おき前に選択したファイルの種類を表示するようにした。
（６）図面サイズを求めるのに従来IW命令（ウィンドウ設定）の外にあ
　　　る図形も領域に入れていたが、今回図面サイズ外として省くよう
　　　にした。

Ver.3.46 2001年8月4日付け　Ver.3.45お持ちの方は無償up可能です。
（１）SC,SA命令による日本語文字ををサポート
（２）半角カタカナフォントをサポート

Ver.3.47 2001年8月23日付け　Ver.3.46お持ちの方は無償up可能です。
（１）OSがWindows2000の場合、エクスプローラにて関連付けしたHPGL
　　　ファイルをダブルクリックして起動すると正常動作しない場合が
　　　あるのを改善。
（２）編集－コピー命令で領域サイズ大で精度の細かいモードを追加。

Ver.3.5 2001年9月16日
（１）DXFファイル出力機能追加
（２）JPEGイメージファイル出力機能追加
（３）Bitmapイメージファイル出力機能追加
（４）PDFファイル出力で、円弧、ポリゴン形状を多用しているHPGLファ
　　　イルの場合、従来よりPDFファイルサイズが小さくなるよう改善。
（５）半径ゼロの円弧、整数座標であるべきところを実数になっている
　　　HPGLデータでも正常表示するよう改善。
（６）LA命令（ライン属性命令）に対応したことにより、幅つきライン
　　　の端部形状を丸、四角、三角、未処理で表示できる。

Ver.3.51 2001年9月22日　Ver.3.5お持ちの方は無償up可能です。
（１）PDF,TIFF,DXF,JPEG,Bitmap出力でルートにある出力ファイル名を
　　　指定すると次の出力時に連続する￥がフォルダー名に入るのを改
　　　善。
（２）SI命令で文字サイズを指定しても指定の文字サイズにならなかっ
　　　たのを改善。
（３）Vectorフォントで半角カタカナ（1バイトASCII文字にて）をサポ
　　　ート。

Ver.3.52 2001年10月9日　Ver.3.51お持ちの方は無償up可能です。
（１）PDF,TIFF,DXF,JPEG,Bitmap出力で余白を設けることができるよう
　　　にした。
（２）複数のWindowを作成してズームウィンドウ１～５の命令を出すと
　　　、表示領域が異常であったのを修正した。
（３）PDF出力で微細な円弧があるとエラーとなるのを修正した。

Ver.3.53 2001年10月15日　Ver.3.52お持ちの方は無償up可能です。
（１）SC,IW命令が最初にあり、最後にDF命令がくるとエラーになって
　　　いたのを修正。

Ver.3.6 2001年12月10日
（１）文字列の検索機能を追加した。
（２）点間距離角度測定機能を追加した。
（３）線間距離角度、線幅測定機能を追加した。
（４）ズーム１～５のアイコンの機能をWindow切換えのみと、Window切
　　　換え後ズーム表示する機能のどちらにするか設定できるようにし
　　　た。
（５）PDF出力で、用紙サイズ、出力尺度、自動縮尺、上下左右それぞれ
　　　の余白を指定できるようにした。
（６）TIFF出力、JPEG出力、Bitmap出力で、上下左右それぞれの余白を
　　　指定できるようにした。

Ver.3.61 2001年12月13日　Ver.3.6お持ちの方は無償up可能です。
（１）ズーム１～５のアイコンの機能をWindow切換えのみに指定して、
　　　３つ以上Windowsを作成し、Windowを切り換えると灰色になる障害
　　　を修正。

Ver.3.62 2001年12月15日　Ver.3.61お持ちの方は無償up可能です。
（１）IP（スケーリングポイント命令）SC（スケール命令）の後でIP命
　　　令がきた時、以降の図形がずれて描かれていたのを修正した。
（２）パラメータファイルを名前をつけて保存し、それを開くことがで
　　　きるようにした。

Ver.3.63 2001年12月25日　Ver.3.62お持ちの方は無償up可能です。
（１）従来、Windows付属のImaging for Windowsがインストールされて
　　　いないとPloCompは正常起動しなかった。この対策としてImaging 
　　　for Windowsがインストールされていなくても正常に動くように
　　　改良した。WindowsXPにはImaging for Windowsが添付されていな
　　　いため、この対応が必須である。
（２）プレビューONで圧縮ファイルを開く時の圧縮ファイルを開くダイ
　　　ヤログで終了ボタンを設けることでファイルを選択後、ファイル
　　　を開く操作を即終了するようにした。
（３）IN（初期化命令）が複数あるHPGLファイルで、DR（文字方向指定
　　　命令）の初期化ができていなかったのを修正。
（４）LB（文字作画命令）の文字列の中にNULL文字があると以降のHPGL
　　　データを無視していたのを改善した。
（５）ペン線幅の設定可能最大値を1.0mmから3.0mmに拡大した。
（６）RO（座標系回転命令）に対応した。
（７）LA命令（ライン属性命令）のラインを拡大表示すると異常な絵を
　　　描いていたのを改善した。

Ver.3.64 2002年1月3日　Ver.3.63お持ちの方は無償up可能です。
（１）Windowsプリンタ出力時に作画位置として用紙の左下と中央を選択
　　　できるようにした。
（２）PDF出力時に作画位置として用紙の左下と中央を選択できるように
　　　した。
（３）Windowsプリンタ出力時のプロッタ設定ダイヤログにて、用紙サイ
　　　ズ、余白を除いた用紙サイズを表示するようにした。また、作画
　　　サイズが用紙サイズより大きくなると *Size Over! なる表示をす
　　　るようにした。

Ver.3.65 2002年1月8日-20012年1月12日　Ver.3.64お持ちの方は無償up
可能です。
（１）IW（ウィンドウ設定命令）にて異常なクリッピング処理をしてい
　　　たのを改修した。
（２）円、円弧であまりに細かい分解能を指定すると指定の分解能にな
　　　らなかったのを改修した。
（３）パラメータ無しのDR（相対文字方向命令）にて、文字方向が異常
　　　な方向になるのを改修した。
（４）RO（座標系回転命令）でEA,ER,RA,RR（四角形命令）が回転しない
　　　障害を改修した。また、何度もROがくるとデフォルト文字角度が
　　　おかしくなる障害を改修した。
（５）FT（塗りつぶしタイプ命令）で濃淡レベルを指定すると、ハッチ
　　　ングになっていたのを改修した。

Ver.3.66 2002年1月20日　Ver.3.65お持ちの方は無償up可能です。
（１）Windowsプリンタ出力時に作画位置として用紙の上、中、下と左、
　　　中、右を選択できるようにした。これにより、ロール紙対応のプ
　　　リンタに対し、横にかなり長い図面を出力する時、無駄な余白を
　　　削減できる。
（２）PDF出力時に作画位置として用紙の上、中、下と左、中、右を選
　　　択できるようにした。
（３）RO（座標系回転命令）の後で、IP（Input P1,P2命令）、SC
　　　（Scale命令）がきた場合、スケールが異常であったのを改善し
　　　た。

Ver.3.67 2002年1月27日-3月13日　Ver.3.66お持ちの方は無償up可能です。
（１）UC(User-Defined Character命令)に対応した。
（２）円弧を多用している閉ループの塗り潰しができなかった障害を改
　　　善。
（３）UC命令のXY座標値が実数を使用していてもエラーにならないよう
　　　修正。
（４）プリンタ出力、ＰＤＦ出力で尺度を数値で入力した場合、尺度を
　　　変えることができなかった障害を改善。

Ver.3.68 2002年3月23日　Ver.3.67お持ちの方は無償up可能です。
（１）ペン設定でＰＣ（ペン色）命令を無視できるようにした。ＨＰＧ
　　　Ｌデータ内のペンに対する色設定を無視してペン設定で設定した
　　　色を使用したい場合に使用します。
（２）ペン設定でＰＷ（ペン幅）命令を無視できるようにした。ＨＰＧ
　　　Ｌデータ内のペンに対する幅設定を無視してペン設定で設定した
　　　幅を使用したい場合に使用します。
（３）ペン設定でＦＰ、ＲＡ、ＲＲ、ＷＧ(多角形、四角形、扇形塗り潰
　　　し)命令を無視できるようにした。塗り潰しデータは、その下の絵
　　　を見えなくします。この機能を使用すると下の絵を確認すること
　　　が可能になります。
（４）ペン設定で各ペン番号ごとの色、線幅などの設定値を記憶できる
　　　テーブル１～５を用意した。これにより、複数のペンテーブルを
　　　設定しておき、必要に応じて瞬時にペンに対する色、線幅などを
　　　変更できる。
　　　標準のテーブル設定を以下に示す。
　　　　テーブル番号　色、線幅　　背景色　その他
　　　　１　　　　　　従来　　　　黒
　　　　２　　　　　　従来　　　　白
　　　　３　　　　　　従来　　　　黒　　　PC（ペン色）命令を無視
　　　　４　　　　　　従来　　　　白　　　PC（ペン色）命令を無視
　　　　５　　　　　　従来　　　　黒　　　PW（ペン幅）命令を無視

Ver.3.69 2002年4月21日　Ver.3.68お持ちの方は無償up可能です。
（１）円弧を多角形に分解したＨＰＧＬデータを多用している場合、Ｐ
　　　ＤＦ出力のファイルサイズが従来の約１／２になるようにした。

Ver.3.7 2002年5月15日
（１）ラインの繋がりを検索できる機能を追加した。
（２）（１）項で検索した総ライン長を求めることができます。

Ver.3.71 2002年5月26日　Ver.3.7お持ちの方は無償up可能です。
（１）"ファイルを開く"ダイヤログにてプレビューモードを用意した。
　　　本ダイヤログを閉じなくても、ファイルを指定する度に絵を確認
　　　できます。
（２）"ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙを開く"あるいは、"ﾊﾟﾗﾒｰﾀﾌｧｲﾙを保存"の１～５のパ
　　　ラメータファイルのメニューにパラメータファイル内に設定して
　　　いる1つ目のHPGLファイル名を表示するようにした。これにより
　　　パラメータファイルの選択の間違いを防げます。
（３）"表示ON/OFF設定"ダイヤログに表示ボタンをつけた。このボタン
　　　を押すと、現状の設定内容で画面に表示が実行され、"表示ON/OFF
　　　設定"ダイヤログは表示された状態になり、表示ON/OFFの設定を続
　　　けることができます。
（４）"表示ON/OFF設定"ダイヤログのFile1からFile10のチェックボック
　　　ス上にマウスカーソルを移動すると、それに対応するHPGLファイ
　　　ル名がヒント表示します。これでファイル番号とファイル名との
　　　対応を確認できます。
（５）"ファイルを開く"ダイヤログ関係の障害を修正。

Ver.3.72 2002年6月9日　Ver.3.71お持ちの方は無償up可能です。
（１）円弧を多用している閉ループの塗り潰しができなかった障害を改
　　　善。
（２）線繋がり検索で検索した線色を指定できるようにした。

Ver.3.73 2002年7月3日　Ver.3.72お持ちの方は無償up可能です。
（１）RO命令（座標系回転命令）で角度を実数で指定した時（通常は整
　　　数指定）、エラーになっていたのを改善した。
（２）折れ線作画状態のペンダウン状態でSP命令（ペン交換命令）に続
　　　き、折れ線を作画するようなHPGLデータの場合、PDF出力するとエ
　　　ラーになっていたのを改修した。
（３）ファイルオープンダイヤログでHPGLファイルの拡張子を.plotと
　　　.hpglを指定できるようにした。

Ver.3.74 2002年8月5日　Ver.3.73お持ちの方は無償up可能です。
（１）点線、１点鎖線、２点鎖線など実線以外の線種の円弧、円データ
　　　をＰＤＦ出力すると実線で描かれていた障害を改修した。

Ver.3.75 2002年9月6日　Ver.3.74お持ちの方は無償up可能です。
（１）BR命令をPR命令と解釈するようにした。
（２）セット－表示ON/OFFで１つのファイルのみ表示を指定した場合に、
　　　ＰＤＦ、ＴＩＦＦ、ＤＸＦ、ＪＰＥＧ、Ｂｉｔｍａｐ出力のデフ
　　　ォルトファイル名を現在表示中のファイル名になるようにした。
（３）PDF出力でPDFファイル内に記載されるタイトルをPloCompメインウ
　　　ィンドウキャプションと同じにした。

Ver.4.00 2002年9月23日
（１）コメント（直線、自由曲線、四角、長円、文字）を挿入し編集す
　　　る機能を追加した。
（２）検索した繋がったラインをコメントに変換できるようにした。
（３）見ているＨＰＧＬデータとコメントデータを添付ファイルにして
　　　電子メール発信できるようにした。
（４）マウスホイールで拡大縮小、マウス中ボタンＯＮドラッグで画面
　　　移動、マウス中ボタンダブルクリックで全体表示をできるように
　　　した。
（５）マウス右ボタンでポップアップメニューを表示するようにした。
（６）PloComp起動時のWindow位置、大きさを前回終了時と同じになる
　　　ようにした。
（７）ＰＤＦ、ＴＩＦＦ、ＤＸＦ、ＪＰＥＧ、Ｂｉｔｍａｐ出力のツー
　　　ルボタンを用意した。

Ver.4.01 2002年10月1日
（１）プリンタドライバがインストールされていない場合でも、プリン
　　　タ出力を除き利用できるようにした。
（２）ＰＤＦ出力で、１００バイト以上の文字列を出力しようとした場
　　　合、エラーになっていた障害を改修した。

Ver.4.02 2002年10月6日
（１）Ver.4.01の（２）項の改修に問題があり、異常終了していたのを
　　　改修した。

Ver.4.03 2002年10月19日
（１）PJLフォーマットのBZ（絶対座標Bezier曲線）とBR（相対座標
　　　Bezier曲線）命令に対応した。
（２）LA（ライン属性）命令の不具合を改修した。

Ver.4.05 2002年11月4日
（１）縮小表示をした時、塗り潰し図形の外周線が細く1本線に見えるよ
　　　うになると塗り潰し図形が表示されなくなるのを改修した。
（２）SC（スケール）命令で、Ｘスケールに比べ、Ｙスケールが極度に
　　　大きく、ユーザ座標系が小さい場合、Ｙ座標の精度が落ちていた
　　　のを改善した。
（３）リクエスト－線繋り検索にて、円弧関連の連続線をうまく検出で
　　　きなかった不具合を改修した。
（４）コメント－線繋り検索結果をコメント化にて、連続線が切れて変
　　　換される不具合を改修した。
（５）ミラー表示にてコメントを認識した後、認識を解除すると認識マ
　　　ークが消えず、別に認識マークが表示される不具合を改修した。
（６）ファイルを開くで原点を０以外のオフセット値を指定した場合、
　　　コメントの長方形、長円が原点のオフセットを無視していたのを
　　　改修した。

Ver.4.06 2002年11月14日
（１）設定されている点線、破線の短実線分の最小値に対しかなり大き
　　　な短実線分を描いていたのを改修した。
（２）ペンダウンの状態でペン交換命令がくるとPDF出力が異常になって
　　　いたのを改修した。
（３）RO（座標系回転）命令で0度以外を指定した場合、DV（文字プロッ
　　　ト方向）命令で標準以外の方向を指定するとおかしな方向に文字
　　　が描かれていたのを改修した。

Ver.4.07 2002年12月4日
（１）SC（スケール）命令のある図面で円弧データの読み込みが異常に
　　　なりハングアップしていたのを改修した。

Ver.4.08 2002年12月14日
（１）SC（スケール）命令のある図面で円弧データの読み込みが異常に
　　　なりハングアップしていたのを改修した。Ver.4.07の改修が十分
　　　でなかった。
（２）Vectorフォントの　（　と　）　の文字が直線状であったのを丸
　　　みをつけた。

Ver.4.09 2003年1月10日
（１）PE（多線分符号化）命令中にNUL文字が入っている場合、正常表
　　　示しなかった不具合を改修した。
（１）ファイルを開くダイヤログでファイル一覧から右マウスボタンで
　　　ファイルを選択してコンテキストメニューを出し、削除等の操作
　　　ができるようにした。

Ver.4.091 2003年1月25日
（１）SM（Symbol Mode）命令に対応した。
（２）UC（User Define Character）命令の障害を改修した。

Ver.4.092 2003年2月12日
（１）評価期間中、PloComp終了時に評価結果を電子メールで著作権者
　　　に送付する機能を追加

Ver.4.10 2003年3月1日
（１）ＰＤＦ出力をＺＬＩＢ方式で圧縮して出力することにより、従来
　　　に比べファイル容量が１／２から１／９に小さくなるようにした。
（２）プロテクト無し版を廃止し、共通パスワード版を新たに設けた。

Ver.4.11 2003年3月10日
（１）TIFF出力時に、図面サイズの大きいHPGLデータ、あるいは、解像
　　　度を大きくすると、リソース不足になって出力できなかったが、
　　　この出力できる限度を大きくした。
（２）PDF、TIFF、DXF、JPEG、Bitmap出力時に出力先フォルダーを、前
　　　回出力したフォルダーと、現在開いているHPGLファイルのあるフ
　　　ォルダーのどちらかを選択できるようにした。

Ver.4.12 2003年3月15日
（１）Ver.4.11で改造したTIFF出力がDLLの組み込み忘れで出力できなか
　　　ったのを改修。

Ver.4.13 2003年3月29日
（１）PDF出力で出力する用紙サイズの指定に「図面領域＋余白」を設け
　　　た。指定の出力尺度の図面領域に用紙余白を含んだ領域が用紙サ
　　　イズになります。

Ver.4.14 2003年4月12日
（１）ファイルを開くダイヤログでプレビューをオフにして、ファイル
　　　名をダブルクリックするとファイルをオープンするようにした。
（２）HPGLデータにPC0;が入っているとリクエスト点間寸法、線間寸法
　　　命令を出すと応答がなくなる障害を改修した。
（３）HPGLデータの最初にPC命令があるとTIFF等の各種出力で最初に描
　　　く１番ペンの線幅がいつも０ｍｍになっていたのを改修した。
（４）表示ON/OFF設定ダイヤログで個々のペンの表示チェックマークを
　　　はずすと異常な絵を描いていたのを改修した。

Ver.4.15 2003年5月25日
（１）クリップボードコピー、プリンタ・ＰＤＦ・ＴＩＦＦ・ＪＰＥＧ
　　　・Ｂｉｔｍａｐ出力の時に画面と同じ背景色で描くモードを用意
　　　した。
　　　プリント板図面で、ポジネガ反転を行うことが可能になります。
　　　例えば、セット－ペン　メニューにて「白黒表示モード」に全て
　　　設定し、「出力時もここで指定した背景色を使用する」をセット
　　　します。以降背景色を白と黒を切り替えるとポジネガ反転の絵を
　　　得る事ができ、そのまま、出力できます。

Ver.4.16 2003年6月10日
（１）FT（塗り潰しタイプ命令）でタイプ１０の濃淡を指定した場合、
　　　べた塗りをしないでハッチングになっていた障害を改修した。

Ver.4.17 2003年6月27日
（１）あるCADが出力するHPGL文法違反のデータを正常に読めるように
　　　した。
　　　内容：PD命令のすぐ後に余分なカンマがある。
　　　　　　DT命令の最後にターミネータ（通常セミコロン）が欠落し
　　　　　　ている。
（２）HPGLデータが「...PUPRx1,y1PDx2,y2PUSP1PDPRx3,y3...」のよう
　　　な場合、PDF出力すると、PDFビューワがエラーになる障害を修正
　　　した。

Ver.5.00 2003年8月16日
（１）HP RTL（HP's Raster Transfer Language、イメージデータ）に
　　　対応した。
　　　HPGL/2のデータ内にHP RTLデータがある場合、従来は無視してい
　　　たが、HP RTLデータを表示するようにした。
（２）ペン番号が最大２５５まで対応した。これに伴い、指定のペン番
　　　号の図形の表示ON/OFFはできなくなり、常にONの状態にした。
（３）同時に開けるHPGLファイル最大数を１０から１５に増やした。
（４）同時に開けるWindowの最大数を５から１５に増やした。
（５）セット－表示ON/OFF　メニューにて従来の「重ねて表示」モード
　　　に加え、「並べて表示」するモードを設定できます。このモード
　　　は１つのウィンドウに１つのファイルが対応して表示します。自
　　　動的にファイルの数と同じウィンドウが作成されて並べて表示さ
　　　れます。

Ver.5.01 2003年8月22日
（１）背景色が白でファイルオープン時に混合色を指定した場合、白で
　　　描くため何も表示しないように見えてしまうのを、本来の色で描
　　　くよう改修した。

Ver.5.02 2003年8月30日
（１）HP RTL表示の不具合を改修した。

Ver.5.03 2003年9月07日
（１）HP RTL(CCITT G4)表示の不具合を改修した。
（２）HP RTL図形を大きく拡大表示すると表示しなかった障害を改修。
（３）HP RTL図形の拡大表示スピードを早くした。

Ver.5.04 2003年9月14日
（１）「セット－表示ON/OFF」メニューで１から１６番ペンの表示
　　　ON/OFFが出来るようにした。
（２）HP RTL図形を拡大すると、条件により拡大率がおかしかったのを
　　　改修。
（３）HP RTL図形をプリンタ出力すると表示しなかった障害を改修。
（４）HP RTL図形をプリンタ出力する時、出力角度を９０度にすると図
　　　形が歪んでいたのを改修。

Ver.5.05 2003年9月21日
（１）セット－線長　にて線端部形状初期値を丸、四角のどちらかに設
　　　定できるようにした。従来は丸であった。
（２）ファイル－開く　メニューにてファイルの作画モードを混合色
　　　（Merge)にして、セット－ペン　メニューで背景色を黒、出力時
　　　もここで指定した背景色を使用するの時、プリンタ出力が画面と
　　　異なっていたのを改修した。

Ver.5.06 2003年9月24日
（１）IR（相対スケーリングポイント）命令に対応した。
（２）RO命令とIR命令の組み合わせでHP RTL図形位置がずれる障害を改
　　　修した。
（３）セット－ペン　メニューにてHP RTLイメージを下に表示と、デー
　　　タの入力順に表示を切り替えができるようにした。
Ver.5.06 2003年9月28日（バージョン変更せず）
（４）HP-DesignJetのプリンタドライバからHPGL&HP RTLを出力したファ
　　　イルを読み込んだ時、理解できないPCL命令を読み飛ばしすぎてい
　　　たのを改修。また、PE（多線分符号化）命令に標準にないフラグ
　　　があり、イメージがずれて表示するのを改修した。
（５）HP RTLイメージを拡大してゆくと、エラーとなる障害を改修。 

Ver.5.07 2003年10月4日
（１）セット－ペン　メニューにて０番ペンの色、線幅、表示ＯＮ／Ｏ
　　　ＦＦを指定できるようにした。また、背景ペン番号を指定できる
　　　ようにした。
（２）リクエスト－ペン情報　メニューにて０番ペンの色、線幅、表示
　　　ＯＮ／ＯＦＦのリクエストができるようにした。
（３）ＳＰ０（０番ペン選択）命令に対し１番ペンを選択していたのを
　　　、０番ペンを選択するようにした。
Ver.5.07 2003年10月17日（バージョン変更せず）
（４）Ver.5.07でペン線幅の設定可能最大値が1.0mmに縮小していたの
　　　を3.0mmに拡大した。

Ver.5.08 2003年11月1日-2003年11月3日
（１）複数ファイルを開く時にファイルごとのミラーON/OFF指定が異な
　　　ると、1つ目のファイルのミラーと逆のON/OFFを指定したファイル
　　　について次の障害があり改修した。
　　　●原点OX,OYを変えても指定どおり表示しない。
　　　●リクエスト命令の結果が異常。
　　　●リクエスト－線繋がり検索の結果が異常。

Ver.5.09 2003年11月15日
（１）ＳＣ（スケーリング）命令に続く、ＦＴ（塗り潰しタイプ）命令
　　　でハッチングを指定した場合、ＲＡ（四角形塗り潰し）命令、Ｐ
　　　Ｍ（多角形モード）命令でのハッチングピッチが異常であったの
　　　を改修した。
（２）１つのＨＰＧＬファイルの中が、ＰＧ（ページ送り）命令、ある
　　　いはＮＲ（オフライン命令）で複数の図面に分かれている場合に
　　　、別のファイルとしてオープンするようにした。
（３）「ファイルを開く」ダイヤログでファイルの種類として「.hpg」
　　　を追加した。
Ver.5.09 2003年11月28日
（４）ＦＴ（塗り潰しタイプ）命令でベタ塗りを指定して、ＦＰ、ＲＲ
　　　、ＲＡ、ＷＧで閉ループ内を塗り潰す場合、余分に閉ループのエ
　　　ッジを選択されたペンの線幅で描いていたのをなくした。従来は
　　　ペン線幅分大きめの塗り潰しになっていたのを改修した。
（５）ＨＰＧＬファイル名の拡張子がついていない場合でかつ、マルチ
　　　ページの場合、自動的にファイルを分割した次のファイル名が異
　　　常であったのを改修した。
Ver.5.09 2003年12月16日
（６）HP-RTLで圧縮モードがAdaptiv Encodingにて正常に表示しなかっ
　　　た障害を改修した。
（７）ＰＥ（多線分符号化）命令で PE<PU; を受け付けるようにした。
　　　ＰＥ命令のターミネートはセミコロンでなければならないが、こ
　　　の場合は次のペンアップ命令のセミコロンでターミネートしてい
　　　る。

Ver.5.091 2004年1月10日
（１）塗り潰しの濃淡レベル（網目表示）に対応。従来はベタ塗りとな
　　　っていたところをＦＴ命令の濃淡レベル％に合わせ９段階の網目
　　　レベルを変化させて表示するようにした。これにより、塗り潰し
　　　パターンの下にある絵柄が隠れてしまう問題を解消できる。セッ
　　　ト－ペン　メニューの「ＦＴ（塗り潰しタイプ）命令の濃淡レベ
　　　ルを常に１００％にする」チェックボックスをチェックすると、
　　　この機能をオフにして従来と同様ベタ塗りになる。
　　　注：Windows95,98,MEのOSではプリンタ出力のプレビューで網目が
　　　　　正常に表示されない場合があります。
（２）ＰＤＦ解像度以下の小さなHP-RTLイメージデータをＰＤＦ出力し
　　　たファイルを、ＰＤＦビューワで表示できなかった障害を改修し
　　　た。
（３）ＪＰＥＧファイルなどＨＰＧＬファイルでないファイルを開こう
　　　とした時、異常終了していたのを改修した。
（４）リクエスト－線繋がり検索で塗り潰し閉ループを検索できなかっ
　　　たのを検索できるようにした。

Ver.5.092 2004年2月7日-2004年2月14日
（１）ＦＩＬＥ１で開くＨＰＧＬデータの途中、あるいは最後にＩＮ
　　　（初期設定）、あるいはＰＧ（ページ送り）命令があると、コメ
　　　ントファイルを開けなかった障害を改修した。
（２）１つの圧縮ファイルの中に複数のＨＰＧＬファイルが入っている
　　　場合、圧縮ファイルを開くダイヤログで↓あるいは↑キーを押し
　　　続けるとエラーとなるのを改修した。
（３）パラメータファイルを保存、パラメータファイルを開くが正常に
　　　機能しなかったのを改修した。
（４）圧縮ファイル中のＨＰＧＬファイルの拡張子が.hgl、.pltでない
　　　と開けなかったのを、ファイルを開くダイヤログのファイルの種
　　　類ドロップダウンリスト上に載っている全ての拡張子に対応した。
（５）ＪＰＥＧファイルなどＨＰＧＬファイルでないファイルを開こう
　　　とした時、異常終了していたのを改修した。まだ完全でないので
　　　ＨＰＧＬファイル以外を開かないようお願いします。
　　　
Ver.5.10 2004年2月28日
（１）ＩＧＥＳファイル出力機能を追加した。
（２）ＥＭＦ（エンハンスドメタファイル）ファイル出力機能を追加し
　　　た。
（３）ＴＩＦＦファイル出力のファイルタイプが従来GROUP4だけであっ
　　　たが、今回、非圧縮、CCITT RLE、GROUP3 1D、GROUP3 2D、
　　　PACKBITSを追加した。
（４）ＴＩＦＦファイル出力は従来白黒のみ対応していたが、今回、非
　　　圧縮、PACKBITSのファイルタイプについて16色、256色、1600万色
　　　のカラーにも対応した。
（５）ＪＰＥＧ、Ｂｉｔｍａｐファイル出力は従来白黒のみ対応してい
　　　たが今回、16色、256色、1600万色のカラーにも対応した。
（６）ファイルを開くダイヤログにて従来ファイルの種類は固定であっ
　　　たが、今回、ユーザが設定できるようにした。「選択ファイル名」
　　　欄に「*.」で始まるファイル拡張子を指定すると「ファイルの種
　　　類」コンボボックスに登録できます。同じ文字列を再度指定する
　　　と削除となります。
Ver.5.10 2004年3月28日
（７）ＰＣ（ペンカラー指定）命令に続きＳＰ（ペン選択）命令がない
　　　場合、指定のカラーにならなかった障害を改修。

Ver.5.11 2004年4月25日
（１）次の各社のWindowsプリンタドライバーから出力したHPGLファイル
　　　を正常に読めるようにした。
　　　主な機能追加点はFT（塗り潰しタイプ）命令でタイプ11（ユーザ
　　　定義）、22（ユーザ定義パターン）、RF（ラスタ塗り潰しパター
　　　ン）命令、TR（重ね描きモード）命令。修正点は色、及びイメー
　　　ジとなった文字の脱落、表示不具合、武藤工業社プロンタドライ
　　　バーのHPGL言語と異なるヘッダー部読み飛ばし。
　　　　●ＨＰ社のDesign Jet 1050C
　　　　●武藤工業社のRJ-850C、RJ-301C
（２）リクエスト－線繋がり検索　で　検索して保持できる最大線数を
　　　10本から20本に増やした。
（３）プログラム起動時のパラメータとしてファイル名を指定するとこ
　　　ろににネットワークパス（例 \\PC1234\HPGLData\DEMO.hgl)に対
　　　応した。
（４）LM（ラベルモード）命令、SD（標準フォント命令）・AD（代替フ
　　　ォント命令）で文字セット1611（JISコード第一水準）、1643
　　　（JISコード第二水準）に対応した。
Ver.5.11 2004年5月1日
（１）セイコーアイ・インフォテック社、及び、Oce社のWindowsプリン
　　　タドライバー出力したHPGLファイルを正常に読めるようにした。
（２）文字の領域を大きく設定していたため、文字が図面領域境界近く
　　　にあると、図面サイズが大きくなっていたのを改修した。

Ver.6.00　2004年5月25日
（１）TIFF、JPEG、Bitmap、PCX、FPX、PNGイメージファイルを読み込
　　　み、表示、出力できるようにした。

Ver.6.01　2004年6月6日
（１）WORD、EXCELなどからHPGL出力Windowsプリンタドライバー経由で
　　　HPGL出力したファイルを読み込んだ場合に、イメージが粗く、色
　　　がおかしくなる場合があったのを改修した。

Ver.6.02　2004年6月27日
（１）IW（ウィンドー設定命令）とSC（スケーリング命令）の組み合わ
　　　せでIW命令が正常に処理されない場合があったのを改修した。リ
　　　コー社のWindowsプリンタドライバー出力したHPGLファイルが該当
　　　していた。
（２）プリンタ／プロッタ出力時のダイヤログで、プリンタ設定ボタン
　　　を追加した。
（３）ズーム拡大表示アイコン、ズーム縮小表示アイコンの機能を次に
　　　示すAcrobat Reader風のズーム表示機能をつけた。
　　　マウス操作設定にて「Window中心点で拡大縮小」と「左クリック
　　　点で拡大縮小、左ドラッグでズーム表示」を切り替えることがで
　　　きます。本アイコンを押している状態でCtrlキーを押すとズーム
　　　アップ／ダウンが切り替わります。
（４）表示ON/OFF設定で並べて表示の状態にして、プリンタ、PDF、
　　　TIFF、JPEG、Bitmap、DXF、IGES、EMF出力する場合、全てのファ
　　　イルをまとめて出力するモードを追加した。各種出力設定ダイヤ
　　　ログにて、「出力ページ範囲」で「全ページ」を選択します。
　　　PDF、TIFF出力ではマルチページファイルになります。
Ver.6.02  2004年7月31日
（１）PA（絶対座標）命令などでパラメータ間の区切りがスペースの場
　　　合、LB（ラベル）命令で作画する文字位置がずれるのを改修した。
Ver.6.02　2004年8月7日
（１）ファイルを並べて表示するモードの時、ファイルをウィンドウに
　　　ドラッグ＆ドロップした時、File1にドラッグ＆ドロップしたファ
　　　イルが割り付いていたのを、ドラッグ＆ドロップしたウィンドウ
　　　のFile No.に割り付くようにした。
Ver.6.02  2004年8月13日
（１）Windowsで大きな文字を使う設定にするとダイヤログ内の表示が
　　　欠ける障害を改修した。

Ver.6.03　2004年8月18日
（１）並べて表示するモードの時、従来は個々の図面サイズの最大領域
　　　を全てのファイル共通の図面サイズにしていた。これだと、小さ
　　　な図面サイズのファイルが余白が多すぎる。そこで、個々のファ
　　　イルごとに個々の図面サイズで表示、出力するように改良した。
（２）並べて表示するモードの時、従来はズーム領域が全てのWindowが
　　　同じになっていた。今回、個々のWindowごとにズーム領域を覚え
　　　るように改良した。
（３）並べて表示するモードの時、開くファイルを追加削除すると
　　　Windowの並びが順不同になっていたのを、ファイルNO.の小さな
　　　順に並べるように改良した。
（４）パラメータファイルを読んだ時、回転とミラーのメニュー上のチ
　　　ェックマークが反映していなかった障害を改修した。

Ver.6.04  2004年8月28日
（１）並べて表示するモードの時、従来はNo.1のコメントファイルが全
　　　Windowに表示され、編集するようになっていた。今回、Windowご
　　　とにコメントファイルを別々に持てるように改良した。
　　　ファイルを開く時は作画ファイルと同じフォルダーに入っている
　　　同じ名前のコメントファイルは全て開かれます。ファイルを閉じ
　　　る時も同じです。
（２）重ねて表示するモードの時、従来のコメントファイルはNo.1のフ
　　　ァイル固定であったが、今回“表示ON/OFF設定“にて変えること
　　　ができるように改良した。
（３）ペン設定でペン幅の最大が３．０ｍｍだったのを１０．０ｍｍに
　　　拡大した。
（４）HPGLデータにPC命令でペンの色を変えるデータがあった場合、入
　　　力層が上側のコメントの色がPC命令でペンの色を変えた色に変わ
　　　ってしまう障害を改修した。HPGLデータに塗り潰しデータがある
　　　場合、入力層が上側のコメントの長方形、長円の塗り潰しモード
　　　がHPGLデータの影響を受ける障害を改修した。
（５）コメントが入力されたWindowを２つ以上拡大率を変えて表示して
　　　おき、コメントを選択する時のトラップ長がWindowを変えると異
　　　常になっていたのを改修した。
（６）コメント文字入力ダイヤログにて文字を入力して了解ボタンを押
　　　すと、ダイヤログの後が画面に残っていた障害を改修した。
（７）６番目以降のWindowに対するコメントのUndo/Redo、コメントツ
　　　ール表示ON/OFFがきかなかったのを改修した。
Ver.6.04  2004年9月9日
（８）IGES出力で原点の位置が不定であったのを、HPGLデータの原点と
　　　同じにした。
Ver.6.04  2004年9月15日
（９）HPGLデータのPM（多角形モード）命令の最初にCI（円）命令があ
　　　ると異常な直線を表示していたのを改修した。

Ver.6.05  2004年9月26日
（１）TIFF、JPEG、Bitmap出力で、自動縮尺設定、尺度設定、用紙サイ
　　　ズ設定、作画位置設定をできるようにした。

Ver.6.06 2004年10月3日
（１）IGES出力で、HPGLペン番号と、IGESペン番号の対応を変える機能
　　　を追加した。IGESはペン番号と色の関係が決まっていますが、HPGL
　　　ペン番号に対してIGESの色を変えることが可能になります。
（２）ファイルを開くダイヤログで図面サイズ（全体表示命令を出した
　　　時に表示される領域）を図形最大領域とPS(プロットサイズ)命令
　　　領域を選択できるようにした。従来、EXCEL、WORDなどのデータを
　　　HPGL出力Windowsプリンタードライバーで出力すると、用紙の中の
　　　図形の位置が適切でなかったのがPS(プロットサイズ)命令領域を
　　　選択する事で改善できます。
Ver.6.06　2004年11月6日
（３）DXF、IGES出力で出力座標が条件によっては0.025mm小さくなる場
　　　合があったのを改修した。
Ver.6.06 2004年11月14日
（４）AF（用紙１枚送り）命令、AH(用紙半枚送り)命令に対応した。
（５）PA-3000,0;PM0;PU;PA-3000,-260;CI800;PM2;FP;のようにPM0命令
　　　の中に直線に続き円があった場合、円を塗り潰すことができなか
　　　った障害を改修した。
（６）AD（代替フォント）命令の日本語対応に障害があったのを改修した。
（７）VD（テキスト経路）命令に障害があったのを改修した。
Ver.6.06 2004年11月18日
（８）AF（用紙１枚送り）命令、AH(用紙半枚送り)命令、PG（ページ送り）
　　　命令で２頁目以降が前頁の作画パラメータを初期化して作画してい
　　　たのをパラメータを引き継いで作画するよう修正した。
（９）CS（標準文字セット）命令、CA（補助文字セット）命令で半角カタ
　　　カナ文字セット８を指定すると、LB（ラベル）命令で半角カタカナ
　　　を作画できるようにした。
Ver.6.06 2004年12月12日
（１０）セットプリンターにて特定のプリンタードライバー、例えば
　　　　　Hewlett-Packard HP-GL/2 Plotter
　　　をセットすると異常終了するのを改修した。

Ver.6.07 2004年12月18日
（１）有限会社イソプロテック設立にともなう、著作権表示、ライセンス料
　　　振込先変更。

Ver.6.08 2005年1月10日
（１）セット－ペン命令にて、入力したHPGLファイルのペン番号に対し、別
　　　のペン番号に変換するペン番号変換テーブルを用意した。
（２）セット－ペン命令にて、ペンテーブルに対し、名前をつけられるよう
　　　にした。
（３）セット－ペン命令にて、設定後、確認の為、プレビューするボタンを
　　　用意した。
（４）ツールバーに回転表示のアイコンを用意した。
（５）ツールバーにペンテーブル変更アイコンを用意した。
Ver.6.08 2005年1月24日
（６）ファイルを開く時、作画色数を単一色にしていたのにＤＸＦ出力後に
　　　複数色に変わってしまう障害を改修した。

Ver.6.09 2005年4月24日
（１）表示精度改善。スケール命令後の相対移動命令の精度が悪かった。
（２）マルチページファイルの場合、前のページの円弧分解能が後のページ
　　　に影響していたのを改修した。
（３）縦横比が１：１でないスケール命令、９０度、２７０度の回転命令の
　　　後の円弧形状が異常であったのを改修した。
（４）ＵＣ文字をスケール命令で２倍に拡大すると異常であったのを改修し
　　　た。
（５）スケール初期化命令（ＳＣ；）でスケーリングポイントがリセットさ
　　　れ、次のスケール命令が異常になるのを改修した。
（６）ＨＰＲＴＬデータのあるマルチページファイルで、２ページ目以降に
　　　ＨＰＲＴＬリセット命令（ＥｓｃＥ）がくると異常終了していたのを
　　　改修した。
（７）ＨＰＲＴＬデータのあるマルチページファイルで、２ページ目以降の
　　　イメージデータが異常であったのを改修した。
（８）ペンカラー初期化命令（ＰＣ；）でＨＰＧＬ初期カラー値を設定して
　　　いたのを、ペン設定メニューで設定した色に変更した。
（９）ペン幅初期化命令（ＰＷ；）でＨＰＧＬ初期ペン幅を設定していたの
　　　を、ペン設定メニューで設定した幅に変更した。
（１０）プロットサイズ命令でＰＳｎ；に対応した。ｎは０～３の時、Ａ３
　　　サイズ、４～１２７の時、Ａ４サイズを選択する。
（１１）文字サイズの最適化を行った。
（１２）複数行のラベル命令でラベル原点が中心、右の場合、位置ずれがあ
　　　ったのを改修した。
（１３）ＩＧＥＳ出力アイコンを追加した。
（１４）ＩＧＥＳ出力でグローバルセクションの入出力ファイル指定の文字
　　　数が６０バイトあったのを、パス部を除き、ファイル名＋拡張子にし
　　　て短くした。Ｐｒｏ／Ｅで正常に読み込めるよう対応。
Ver.6.09 2005年5月5日
（１５）マルチページファイルの場合、条件により前のページのペンに対す
　　　　る色設定が残り、色が異常になる障害を改修した。
（１６）SC（スケール）命令でX,Yのスケールが異なる場合、CI（円）命令
　　　　の円サイズが異常になる障害を改修した。
（１７）WG（扇形）命令の円弧内のハッチング塗り潰しが形状により異常に
　　　　なるのを改修した。
（１８）DF（デフォルト設定）命令がマルチページのページ区切りの場合、
　　　　原点リセットがかからず、次ページがずれて表示する障害を改修し
　　　　た。
（１９）SC(スケール）命令でスケールがかかった場合に、UC（ユーザ定義
　　　　文字）命令で作画した文字の後の図形がずれる障害を改修した。
（２０）動的なシフト表示、拡大縮小表示等でマウスカーソルをウィンドー
　　　　外に持っていってマウスボタンを上げた場合、再度ウィンドー内に
　　　　マウスカーソルを戻すと動的動作が継続する障害を改修した。
（２１）コメント文字入力時、ダイアログが消えた後に、文字の影が残る障
　　　　害を改修した。
（２２）マルチページファイルの場合、前のページのペンに対する線幅設定
　　　　が残り、線幅が異常になる障害を改修した。
Ver.6.09 2005年5月14日
（２３）（９）項の改良に伴う障害でPW（ペン幅）命令が機能しない場合が
　　　　あったのを改修した。
（２４）HP-GL2エンター命令（ESC%-1B）で図形がずれる場合があったのを
　　　　改修した。
Ver.6.09 2005年5月22日
（２５）PloComp起動直後に、ファイルを開かずにコメント文字を入力した
　　　　り、各種出力を行うと異常終了していた障害を改修した。
Ver.6.09 2005年8月18日
（２６）（２５）の改修に伴い発生した次の障害を改修した。
　　　　エクスプローラでＨＰＧＬファイルをダブルクリックして起動、
　　　　あるいは、ＨＰＧＬファイルをPloComp.exeにドロップダウンして
　　　　起動すると図面全体領域が異常に小さくなる障害。
Ver.6.09 2005年9月11日
（２６）HP-RTLデータでSet Pixel Encoding Mode が 2(Direct by plane)
　　　　の表示が異常であったのを改修した。
Ver.6.09 2005年9月25日
（２７）LT（Line Type)命令でパタン番号０が点線になっていたのを点に
　　　なるよう改修した。
（２８）円、円弧命令で分解能が偏倚距離の場合、スケーリングがかかっ
　　　ていると指定の分解能にならなかったのを改修した。
Ver.6.09 2005年11月3日
（２９）TIFF,Bitmap出力で最大出力サイズを次まで大きくした。
　　　解像度400DPI、白黒出力で最大A0サイズ
　　　解像度300DPI、白黒出力で最大A0×2サイズ
　　　解像度200DPI、白黒出力で最大A0×4サイズ

Ver.6.10 2006年1月3日
（１）使用する長さ単位系（mm,cm,m,in,ft,yd）を設定できる。
（２）座標・寸法の表示、及び設定を長さ単位系の浮動小数点を使用。
　　　従来、例えば0.3mmのペン線幅設定は30と0.01mm整数指定であったが、
　　　0.3と指定できる。
（３）次に示すHPGLのグラフ表示命令をサポート。
　　　XT(X-Tick)：垂直目盛作画
　　　YT(Y-Tick)：水平目盛作画
　　　TL(Tick Length)：目盛長さ設定
　　　XA(X-Axis)：Ｘ軸作画
　　　YA(Y-Axis)：Ｙ軸作画
　　　GR(Graph Reletive)：X-Y折れ線グラフ作画
（４）AT（３点絶対円弧）命令、RT（３点相対円弧）命令をサポート。
（５）LT（ラインタイプ）命令でラインタイプが-1～-8（長さ自動調節）、
　　　7（2点鎖線）、8（3点鎖線）、99（ラインタイプ復帰）に対応。
（６）LA（ライン属性）命令で線太さが0.35mmをこえるライン接合部形状
　　　（斜め継ぎ、斜め継ぎ／斜め、斜め、三角、丸、接合なし）、斜め
　　　継ぎ比に対応。
（７）ファイルオープンダイアログの作画モードの設定でHP－GL/2のTR
　　　（重ね描きモード）命令に従うモードに対応。
（８）DXF出力で色、線種、点線・鎖線のアップ・ダウン長、線幅をHPGLデ
　　　ータと同じになるよう改良。使用できる色数を7から255に増やした。
　　　線、円弧、円をDXFのポリラインに変更。
（９）次に示す障害の改修を行った。
　　○プリンタ／プロッタ出力、TIFF、JPEG、Bitmap、PDF出力で自動縮尺
　　　ONでの出力尺度精度アップ（従来は0.01倍単位で四捨五入）
　　○PW（ペン幅）命令でペン番号を指定しないHPGLデータの場合、リク
　　　エスト－線間寸法で線幅が間違って表示していた。
　　○線繋がり検索を行った結果をプリンタ出力、PDF、IGES出力した時に、
　　　線幅が間違って表示していた。
　　○ハッチングによる塗り潰しで、ペン線幅とハッチングピッチが同じ
　　　場合、一部塗り残しが発生していた。
Ver.6.10 2006年1月17日
（１０）次に示す障害の改修を行った。
　　　HPGLファイル名の第１パラメータを指定してプログラムを起動した
　　　場合、表示角度９０、１８０、２７０度に設定していても０度で表
　　　示していた。また、並べて表示に設定して、複数ページHPGLファイ
　　　ルを読み込んだ時に、1ページしか表示しなかった。
Ver.6.10 2006年1月26日
（１１）PDF、TIFF、JPEG、Bitmap出力時、「図面領域＋余白」の用紙サ
　　　イズ指定ができない障害を改修した。
Ver.6.10 2006年2月8日
（１２）プリンタ、PDF、TIFF、JPEG、Bitmap出力時、出力尺度範囲を
　　　0.01～100.0　を　0.00001～10000.0　に拡大した。
Ver.6.10 2006年2月18日
（１３）円、円弧の多角形近似の最小角数を３から４に変更した。
Ver.6.10 2006年2月27日
（１４）TIFFのLZW出力に対応した。

Ver.6.20 2006年4月1日
（１）リクエスト－変更領域　メニューにて、２つの作画ファイルの図形
　　　の差を見つけ、変更領域を求める機能を追加した。
（２）PloComp起動時のパラメータで複数の作画ファイルを指定できるよ
　　　うにした。
（３）下記内容はPloComp自動出力特別仕様版ライセンスをお持ちのお客
　　　様のみ使用可能です。
　　　自動出力特別仕様版をリリースした。
　　　PloComp起動時のコマンドラインに、コマンドラインパラメータを
　　　指定することにより、自動的に指定の作画ファイルを読んで、指定
　　　のタイプの出力を行い、出力完了後、PloCompを終了する。

Ver.6.21 2006年4月7日
（１）本Readme.txtファイル記述の文字ミスを修正。

Ver.6.22 2006年4月15日
（１）コメント入力後、作画ファイルをドラッグアンドドロップした時、無条
　　　件に次の作画ファイルを開き、前のコメントが廃棄される障害があった。
　　　これを改修し、コメントを保存するか否かのダイアログを表示してから
　　　次の作画ファイルを開くようにした。
（２）各種出力時、作画領域の選択で「個々Windowのズーム領域」を追加した。
　　　　Ａ：図面全体・・・Ver.6.21と変わらず
　　　　Ｂ：最上位Windowのズーム領域・・・追加機能
　　　　Ｃ：個々Windowのズーム領域・・・Ver.6.21ではＢの機能であった
　　　Ｂを選択すると、並べて表示で前ページ出力時、全てのページが同じ領
　　　域を作画します。

Ver.6.23 2006年6月25日
（１）コメントの直線、自由曲線入力で、雲マーク形状を描けるようにした。
（２）リクエスト－変更領域で雲マークをコメントに出力した時、従来は雲
　　　マークを自由曲線の多角形で近似していたが、コメントの雲マーク形状
　　　にした。
Ver.6.23 2006年7月28日
（３）HP-RTLの Direct by pixel(24Bits) Encodingでイメージが異常になって
　　　いたのを改修した。

Ver.6.30 2006年10月1日
（１）サムネイル表示機能を追加した。
　　　表示メニューにて従来の「ページ表示」「サムネイル表示」「サムネイ
　　　ルとページ表示」を切り替えできます。
（２）背景色と同じ色のペンで作画すると絵が見えなくなるので、セット－ペ
　　　ンメニューにて「背景色と同じ色で作画する時、色を変える」設定がで
　　　きます。
（３）コメント入力で自由曲線の構成点のグリッドON処理に対応した。
（４）マルチページファイルを開いた時の、２ページ目以降のファイル名の
　　　つけ方を変更した。
（５）ファイル番号２以降で重ねて表示モードでファイルを開き、セット－
　　　表示ON/OFFで並べて表示に切り替えた時、異常状態になったのを改修
　　　した。
（６）90度表示、並べて表示モードでマルチファイル（2ファイル目が中身
　　　ゼロ）を開くとエラーになるのを改修した。
（７）90度表示、並べて表示モードで起動して、ファイルを開かない状態で
　　　0度表示に切り替えるとエラーになるのを改修した。
（８）90度表示、並べて表示モードで起動して、ファイルを開くとエラーに
　　　なるのを改修した。

Ver.6.31 2006年10月14日
（１）セット－サムネイル　メニューにてサムネイルファイルを残す、ある
　　　いは削除を指定できるようにした。
（２）表示－表示を元に戻す、表示－表示をやり直し　メニューにて最大１０
　　　回前まで表示を戻せます。
（３）ズーム表示後、セット－表示ON/OFF　メニューで変更した後の表示が
　　　全体表示に戻っていたのを、前のズーム表示の状態にした。

Ver.6.32 2006年10月28日
（１）表示ON/OFF、Window四隅に移動可能なフローティングツールバーを採用。
（２）ツールボタンの数を大幅に増やし、ツールボタンの図柄を見直し。
Ver.6.32 2006年11月04日
（３）サムネイルボタンを押した状態からファイルを選択してページ表示に戻
　　　った時に、サムネイルボタンが押された状態になっているのをページ表
　　　示ボタンが押された状態になるよう改修した。
Ver.6.32 2006年12月28日
（４）DV（テキスト経路）命令の後で、DI（絶対文字方向）命令、あるいは
　　　DR（相対文字方向）命令で文字角度を変えた場合、前のDVが異常状態に
　　　なって文字が描かれていたのを改修した。
（５）セット－ペンメニューにて「背景色と同じ色で作画する時、色を変える」
　　　設定をした時に、Windowsフォントの文字の色が背景色と同じ時、表示
　　　しなかった障害を改修した。
Ver.6.32 2006年12月29日
（６）DV（テキスト経路）命令とLO（ラベル原点）命令を組み合わせた場合、
　　　ラベル原点が異常であったのを改修した。
Ver.6.32 2007年1月4日
（７）従来、べクターフォントで描く文字の文字線幅は選択したペンの線幅で
　　　描かれていた。今回AD命令、あるいはSD命令で太字線幅を設定して描い
　　　た文字は文字線幅が次のように変わるようにした。
　　　　AD、SD命令の文字線幅値Ｐ　描かれる文字の線幅
　　　　０以下、８以上　　　　　　選択ペンの幅
　　　　１から７　　　　　　　　　選択ペンの幅×（１＋Ｐ／６）
Ver.6.32 2007年1月6日
（８）Windowsフォントを選択した場合、DV（テキスト経路）命令の縦書き文
　　　字（DV1）データを縦書き表示するようにした。
　　　注：DXF出力では従来どおり横書きになります。
Ver.6.32 2007年1月13日
（９）Windowsフォントを選択した場合、DV（テキスト経路）命令の縦書き文
　　　字（DV1)で、文字幅補正50%でPDF出力すると文字高さが小さくなる障害
　　　を改修。
（１０）Vectorフォント、Windowsフォントの文字サイズを正確なサイズになる
　　　よう調整した。

Ver.6.33 2007年2月4日
（１）PDF出力でHG丸ｺﾞｼｯｸM-PROのフォントをサポートした。
（２）白黒のイメージを表示した時に、縮小表示すると線がかすれて見えな
　　　くなるのをかすれないようにした。
（３）ファイルを開く時に作画色数を単一色にした場合、白黒イメージは従来
　　　白黒表示であったのを、指定の単色時色で表示するよう改良した。
　　　注：カラーのイメージはカラーのまま表示します。　　　
（４）ファイルを開く時にファイルごとの作画モードが混合色、差書きを指定
　　　しても、従来イメージは上書きで表示していたが、指定のモードで表示
　　　するようにした。
　　　例えば、白黒TIFFファイルを複数重ねて表示しても、従来は一番上のフ
　　　ァイルしか見えなかったが、混合色モードにすると、重ねて表示するこ
　　　とができます。この時、背景色は白にセットしておいて下さい。
　　　（３）の機能とあわせると複数の白黒TIFFファイルを開いて、色違いで
　　　重ねて表示でき、図形の差のあるところを見つけることができます。

Ver.6.34 2007年2月12日
（１）マルチページファイルの指定ページを開く機能を追加した。指定ページ
　　　は16ページ以上でも良い。
　　　ファイル－開くで“マルチページファイルの場合、開くページ”参照。
　　　従来、HPGLマルチページファイルは全ページを開き、16ページ以上ある
　　　と重なって表示していた。TIFFは切り捨てていた。
　　　本機能とVer.6.33で追加した機能を合わせると、複数の大きなページ数
　　　のマルチページファイル（HPGL、TIFFなど）の指定ページを重ねて表示
　　　して差を見ることができる。
（２）PloComp起動コマンドラインでマルチページファイルの指定ページを開く
　　　方法、ファイル番号をとばして作画ファイルを割り当てる方法を追加し
　　　た。
Ver.6.34 2007年2月18日
（３）PM命令の終わりがCI（円）命令の時、以降の図形が右に半径分ずれて
　　　描く障害を改善した。
Ver.6.34 2007年2月20日
（４）サムネイルとページを表示している状態で、作画ファイルをドラッグ
　　　＆ドロップするとエラーが表示されるのを解消した。
Ver.6.34 2007年3月4日
（５）コメントの文字を削除、移動、変更など行った時、前の文字が残って
　　　表示される（再表示すると消える）障害を解消した。
（６）サンプルファイルdemopwb1.hgl、demopwb2.hglを追加した。

Ver.7.00 2007年6月10日
（１）Windows Vistaに対応した。
（２）Windowsの一般ユーザアカウントでも使用できるようにした。
（３）ヘルプをHTMLヘルプに変更した。
（４）インストーラをWindows Installerに変更した。
（５）インストール先の変更
　　　インストール先を全ユーザ用読み込み用のプログラムフォルダと、各ユ
　　　ーザごとの読み書きができる設定フォルダに分離した。
（６）パスワード入力時に管理者権限であるかチェックするようにした。
（７）サムネイル表示でサムネイルを選択しないでページ表示後、サムネイル
　　　表示すると異常な表示をしていたのを改修した。
（８）XY同じスケーリングがかかったHPGLデータの円をDXF、IGES出力した時
　　　従来多角形近似していたが、これを円データで出力するよう改良した。
Ver.7.00 2007年6月16日
（９）PDF出力でビットマップイメージの4ビットカラーが異常形状を出力して
　　　いたのを改修した。
Ver.7.00 2007年6月23日
（１０）HP-RTLのカラーテーブル初期値でマジェンタ色が黄色にセットされて
　　　いたのを改修した。
（１１）各種ダイアログでファイルのフルパスが長いとスクロールしないと見
　　　えなかったので、フォルダ名を除いたファイル名のみの表示にする、あ
　　　るいは表示幅を長くしてファイル名が極力表示されるようにした。
Ver.7.00 2007年6月27日
（１２）DXF出力で円出力の精度が悪かったの修正した。
Ver.7.00 2007年9月22日
（１３）LB（ラベル）命令にBack Spaceの文字があった場合、従来は？を描い
　　　ていた。今回、Back Spaceの処理をするようにした。
（１４）FR（フレーム送り）命令に対応した。

Ver.7.01 2007年10月8日
（１）DXF出力、IGES出力で出力尺度を指定できるようにした。従来は1倍尺
　　　固定であった。
（２）PDF出力の解像度を0.1mmから0.001mmに向上させた。従来、大きく縮小
　　　して出力するとガタガタの図形になっていた。
（３）DXF出力、IGES出力でコメントの色、ペンNo.が異常になっていたのを
　　　改修した。

Ver.7.02 2007年11月3日
（１）HPGLプロッタ出力を機能アップした。
　　　plotter1.par、plotter2.parファイルで設定します。
　　・ラベルを文字として、あるいは線分に分解して出力できる。
　　・円弧を円弧として、あるいは多角形に出力できる。
　　・塗り潰しを塗り潰しとして、あるいは線分（ハッチング）に分解して
　　　出力できる。
　　・HPGLの多くのコマンドに対応した。
Ver.7.02 2007年11月24日
（２）出力尺度が大きい出力で塗り潰し円弧の多角形近似精度が悪かったの
　　　を改善した。
Ver.7.02 2007年12月26日
（３）EMF出力で解像度向上とフレームサイズデータを含むようにした。

Ver.8.00 2008年5月6日
（１）PDF、EMFファイルを読み込めるようにした。
（２）PDFファイルからWMF,EMF,PS,SVG,XPS,HPGL,PCLにデータ変換する機能
　　　を追加した。
（３）PDFファイル出力時、従来は使用できたWindowsフォントは限定されて
　　　いたが、制限をなくした。
（４）PDF、EMFファイルを読み込んだ時、そのファイル中で使用している
　　　フォントを表示するモードを用意した。
（５）CO（コメント）命令に対応した。
（６）サムネイル作成時プログレスバーを表示するようにした。
（７）EMF出力で解像度向上とフレームサイズデータを含むようにした。
（８）TR（重ね描きモード）命令とMC（マージコントロール）命令が混同し
　　　て使用していたのを改善した。MC命令のopcodeにも対応した。
（９）FP(多角形塗り潰し命令)のべた塗りで全域塗り潰しモード（FP,1）を
　　　サポートした。
（１０）FT（塗り潰しタイプ）命令でハッチングを指定した時の、塗り潰し
　　　開始ポイントを原点にした。
（１１）FT（塗り潰しタイプ）命令でハッチングを指定した時、端の１本の
　　　ハッチングが抜けるのを改修した。
（１２）白黒イメージを縮小表示するとかすれる場合があったのを改善した。
（１３）PDF出力でデータサイズ削減のため、網目塗り潰しはやめべた塗りに
　　　とした。
（１４）PDF出力でイタリック体をサポートした。
（１５）PDF出力で、出力尺度が1倍以外のとき、線幅に縮尺がかからない場
　　　合があったのを改修した。

Ver.8.01 2008年5月14日
（１）デフォルトプリンタドライバの種類によってはPDFファイルを開く時に
　　　「open error ! code=1002」が発生する障害を改修した。
Ver.8.01 2008年5月26日
（２）ファイル－開く　ダイアログでファイル名をキー入力してリターンキー
　　　が利かなかったを改修した。
（３）ライン端部形状（四角、三角、丸等）の指定があっても、線幅が細い
　　　と丸になっていたのを0.1mm以上の線幅では指定形状になるようにした。
（４）自動出力特別仕様版PloComp起動コマンドラインが一部間違っていたの
　　　を修正した。
Ver.8.01 2008年6月11日
（５）PE（多線分符号化）命令中に制御文字があった場合異常な図形を描い
　　　ていたのを改修した。

Ver.8.02 2008年6月29日
（１）PDF出力のカラーオペレータは従来RGBのみであったが、今回CMYKを指定
　　　出来るようにした。
（２）PDF出力でオーバープリントをサポートした。
　　　ファイルを開く時、作画モードを混合色に指定し、PDF出力時の設定で
　　　PDFカラーオペレータをCMYKを選択すると重なった図形が混合色で表示
　　　する。
　　　AcrobatReaderで混合色を確認するには、AcrobatReaderを起動し、編集
　　　－環境設定メニューを選択し、分類の「ページ表示」を選択し、「オー
　　　バープリントプレビュー」のチェックをONにして下さい。
（３）PDF出力で、'There are too many kinds of FONT!'なるエラーが出る場
　　　合があったのを改修した。

Ver.8.03 2008年7月21日
（１）コメント文字入力で中国語簡体字、繁体字、韓国語を入力できる。
　　　入力する言語にあわせてコメント文字入力ダイアログで、次に示すFont
　　　とCharSetを選択して下さい。
　　　言語　　　　　　　 ：CharSet　　　:Font例
　　　中国語(簡体字 GB)　：CHINES_GB2312：NSimSun、SimHei、SimSun
　　　中国語(繁体字 Big5)：CHINES_BIG5  ：MingLiU、PMingLiU
　　　韓国語　　         ：ハングル     ：Batang、BatangChe、Gulim、
                                          GlimChe、Gungsuh、GungsuhChe
　　　また、各国語を入力するにはコントロールパネル、地域と言語のオプシ
　　　ョンで各国語を入力するIMEを追加して下さい。
　　　中国語簡体字、繁体字、韓国語はVector Fontを持っていないので自動的
　　　にセット－文字でVector Fontを選択していてもWindows Fontが使用され
　　　る。
（２）中国語簡体字、繁体字、韓国語の出力は以下の○印で使用可能です。
　　　×印は文字を表示しないか化ける。
　　　　　　　　　　　　　　Windows Font　Windows Font　Vector Font
　　　　　　　　　　　　　　ミラーOFF　　ミラーON
　　　編集－コピー　　　　　○　　　　　　○　　　　　　×
　　　Windows Printer出力　 ○　　　　　　×　　　　　　×
　　　Plotter出力　　　　 　○　　　　　　×　　　　　　×
　　　PDF出力　　　　　　　 ○　　　　　　○　　　　　　×
　　　TIFF,Bitmap,JPEG出力　○　　　　　　○　　　　　　×
　　　EMF出力　　　　　　　 ○　　　　　　○　　　　　　×
　　　DXF,IGES出力          ×　　　　　　×　　　　　　×
（３）コメント文字のフォントを色々選択できる。従来はセット－文字で設定
　　　したフォントと同じになっていた。
（４）コメントの文字入力時にWindows Fontのドラッギングができる。
　　　（従来は自動的にVector Fontに切り換わっていた）
（５）Windows Fontの文字を画面にミラー表示できる。
　　　（従来は自動的にVector Fontに切り換わっていた）
　　　出力時は（２）の○印が可能である。
　　　注意：PDF、EMFを開くと、ミラーのかかったWindows Font文字はミラー
　　　　　　OFFで読み込まれる。
（６）Windows Fontの文字の混合色（Merge）、差書き（Xor）表示ができる。
　　　（従来は上書き（Copy)表示であった）
　　　これにより、２つの図面を重ねて見た時、文字が変更されている内容を
　　　確認出来るようになる。
（７）中国語簡体字、繁体字、韓国語の文字が入ったPDF、EMFを入力できる。
　　　ただし、セット－文字でPDF,EMFファイル読み込み時、その中で使用し
　　　ているFontを優先するにして下さい。
　　　（ただし、ミラーONの文字はミラーOFFで取り込む）
（８）１つのコメント文字を255文字以上入力できる。
（９）Windows Fontでマイナス文字幅の文字（ミラー文字）を表示できる。
（１０）インストール後、最初の起動時に設定ファイルのコピーで失敗する場
　　　合があったのを改修した。
（１１）サムネイル表示中にファイルを開くダイアログでファイルを選択した
　　　後、前と同じフォルダー内のファイルを開いた時、サムネイル作成しな
　　　いようにした。
（１２）複数のPDFファイルを読み込んだ時、最後に読んだPDFファイルのFont
　　　になる障害を改修した。
Ver.8.03 2008年8月14日
（１３）HPGLプロッタ出力で指定した出力ファイル名と異なるファイル名で出
　　　力する障害を改修した。
Ver.8.03 2008年8月21日
（１４）セット－サムネイルで「サムネイルに登録できる作画ファイルの拡張
　　　子」に指定してはいけない拡張子から「pdf」を削除（表示ミス修正）。

Ver.8.04 2008年9月1日
（１）イメージの表示の高速化。
（２）白黒イメージを縮小表示した時、グレースケールで表示。
　　　ファイルオープンの作画色数を単一色にした時、一色カラーのグレース
　　　ケール表示。
（３）イメージファイルでGIF、JPEG2000を読めるようにした。
（４）カラーイメージについて、次の条件の白黒表示が機能しなかったのを改
　　　修した。
　　　　第一優先：セット－ペンでの白黒表示モード、白黒コピー
　　　　第二優先：ファイルオープンの作画色数を単一色
（５）インストール後、最初の起動で設定ファイルをコピーしているが失敗し
　　　た時、メッセージを出し、止めるようにした。
Ver.8.04 2008年10月11日
（６）PDF読み込み時の信頼性向上を行った。

Ver.8.05 2009年1月5日
（１）特定のプリンターを「通常使用するプリンター」に設定していた時に、
　　　PDFを開こうとすると、「open error! code=1002」のエラーが表示され
　　　開けない場合があった。他に、エラーにならないプリンタードライバー
　　　がインストールされていると正常に開けるようにした。
Ver.8.05 2009年1月22日
（２）ファイルを開くダイアログで、“選択ファイル名”に「*.」で始まる文
　　　字に拡張子文字とリターンキーを入力することで“ファイルの種類”に
　　　表示される拡張子を登録する機能が無効になっていたのを利用できるよ
　　　うに改善した。
Ver.8.05 2009年2月11日
（３）ヘルプのプロッタ設定の設定ファイルフォルダが間違っていたのを修正
　　　した。

Ver.8.06 2009年5月6日
（１）WMF,PS,EPS,SVG,XPS,PCL出力をサポートした。
（２）「ファイル」-「PDFファイルを変換」でPS,EPSに変換した場合、定型用
　　　紙サイズにスケーリングされ、四隅に余白ができたのを改修した。
　　　ただし、文字は英字フォント以外はサポート外。

Ver.8.07 2010年1月9日
（１）ファイル拡張子の関連付けの登録・解除機能をつけた。
（２）ＥＭＦファイルの文字読み込みで一部障害があったのを改修した。

Ver.8.08 2010年1月20日
（１）コメント－コメントツール表示　でコメントツール表示をＯＦＦにして
　　　PloCompを終了すると、次にPloCompを起動すると異常終了するのを改修
　　　した。
（２）コメント－コメントツール表示　と　コメント－コメント表示　の連携
　　　がおかしい条件があったのを改修した。
Ver.8.08 2010年1月28日
（３）従来、ファイルオープン時の「PS命令を図面サイズ領域に加える」のチ
　　　ェックをつけると、PS命令のプロットサイズと、HPGLファイルに入って
　　　いる図形の最大領域を図面サイズに設定していた。
　　　これを、「PS命令を図面サイズ領域にする」に変更した。
（４）PE（多線分符号化）命令で異常に大きい座標をクリップするようにした。
Ver.8.08 2010年1月31日
（５）UL（ユーザラインタイプ）命令に対応した。
Ver.8.08 2010年2月5日
（６）Windows7上での稼動を保証した。
（７）Vista、Windows7でファイル拡張子の関連付けがエラーになるのを改善し
　　　た。
（８）プロッタ・プリンタ出力で出力角度を９０度に設定しておいた時に、
　　　TIFF、JPEG、Bitmap出力をするとWindows Fontで表示した文字が９０度
　　　回転する障害を改修した。
（９）プロッタ・プリンタ出力で出力角度を９０度に設定しておいた時に、
　　　リクエスト－変更領域の雲マークのWindows Fontで表示した文字部が
　　　異常な領域になっていたのを改修した。
Ver.8.08 2010年2月11日
（１０）点線、鎖線のラインを拡大表示すると、実線部、空線部の位置がずれ
　　　るのを改修した。
（１１）セット－線属性で線端部形状初期値が丸にセットしても四角で描いて
　　　いたのを改修した。
Ver.8.08 2010年2月14日
（１２）シフトドラッグ表示、拡大縮小ドラッグ表示でチラツキをなくした。
（１３）ミラー処理を必要とするイメージを繰り返し表示すると応答が悪くな
　　　る障害を改修した。
Ver.8.08 2010年3月1日
（１４）点線、鎖線のラインで長さがゼロの場合、異常終了していたのを改修
　　　した。
Ver.8.08 2010年4月6日
（１５）ペンの設定でDisplayを白黒モード、全ての線幅を16番ペンで表示に
　　　した時、ドラッグ表示がその内容を反映していなかったのを改修した。
（１６）ペンの設定で白黒表示モードに設定で「PrinterとPDF」となっていた
　　　のを「PrinterとPDF,TIFF,JPEG,Bitmap」に修正した。
（１７）マウス中ボタンでドラッグ表示する場合、マウスを移動させないで
　　　中ボタンを押して上げると、ドラッグモードがONに変わるのを改修した。
Ver.8.08 2010年4月24日
（１８）ＥＭＦファイル出力、クリックボードコピーでスケーリングがかかっ
　　　ていたのを１倍で出すように改修した。また、ＥＭＦファイル出力で
　　　クリッピングされる問題を改修した。
Ver.8.08 2010年5月27日
（１９）ペン番号変換テーブルの最大数を５から２０に増やした。
（２０）線繋がりチェックの最大本数を２０から２００に増やした。
Ver.8.08 2010年5月29日
（２１）ペンテーブルの最大数を５から２０に増やした。
（２２）ペン設定ダイアログで「全ペンの幅をPen0の幅に変える」ボタンを追
　　　　加した。
Ver.8.08 2010年6月9日
（２３）設定－図面原点　メニューを追加した。
　　　　マウスで２ポイントを指すことで図面原点を移動できる。
Ver.8.08 2010年6月10日
（２４）イメージデータの入った図面のPDF出力でイメージの色数が２５６色
　　　　以上の場合、従来は２５６色に減色していたが、減色しないで出力
　　　　するようにした。
（２５）WMF,PS,EPS,SVG,XPS,PCL出力用のアイコンをメイン画面左下に用意
　　　　した。
Ver.8.08 2010年6月19日
（２６）PDF,EMFファイルの読み込みで、複雑な形状のクリッピングに未対応
　　　　だったのを対応した。
Ver.8.08 2010年7月3日
（２７）自動出力特別仕様版で変更領域を求めた後、出力しないモードを用意
　　　　した。この指定はPloComp起動コマンドによる。
　　　　「/cp」の後に「n」を追加すると出力しない。
　　　　例：　PloComp /cpn 作画ファイル名１ 作画ファイル名２
（２８）変更領域を求めた結果を次のLogファイルに書くようにした。
　　　　Windows XP の場合のファイル名：
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Isoplotec\PloComp\Compar1.log
C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Isoplotec\PloComp\Compar2.log
　　　　Logファイルの１行のフォーマット；
　　　　　変更領域数; 処理時刻（年月時分秒）; 比較ファイル１のファイル名
　　　　“Compar1.log”は最後に処理した１行のみである。
　　　　“Compar2.log”は処理した件数分の行数がある。
Ver.8.08 2010年7月6日
（２９）各種出力後、シフトドラッグ表示、拡大縮小ドラッグ表示すると、
　　　　白紙、あるいはずれた表示をする障害を回収した。
Ver.8.08 2010年7月11日
（３０）Windows Vista、7での表示速度を速くした。
Ver.8.08 2010年7月14日
（３１）黒色図形があるファイルをCMYKカラーオペレータを選択してPDF出力
　　　　すると異常終了していたのを改修した。
Ver.8.08 2010年7月15日
（３２）PDF、TIFF、Bitmap、Jpeg、WMF、PS、EPS、SVG、XPS、PCL出力で
　　　　自動用紙（A4/A3/A2/A1/A0,縦/横）選択機能を追加した。
Ver.8.08 2010年7月23日
（３３）PDF、EMF入力時の位置精度を向上した。
Ver.8.08 2010年7月28日
（３４）文字が多く入っているPDF、EMFファイルの読み込み速度を向上した。
Ver.8.08 2010年7月30日
（３５）イメージデータが入っているPDFファイルの読み込み、イメージデー
　　　タが入っているファイルのPDF出力でイメージデータが一部正常に表示
　　　しない問題を改修した。
Ver.8.08 2010年8月17日
（３６）PDFファイル入力時、従来、文字は１文字単位に分かれていたが、１
　　　バイト文字については、ワード単位の文字列にした。
　　　これにより、ワード単位で文字を検索できる。
（３７）PDFファイル入力時、PDFファイルにWindowsの持っていないフォント
　　　'Adobe Fangsong Std R'が使われていた時、異なるフォントで表示して
　　　いたので、文字サイズ異常、文字重なり、間隔の空きすぎなどが発生し
　　　ていた。そこで、同様なフォントである'ＭＳ ゴシック'に置き替えて
　　　入力するようにした。
（３８）PDFファイル入出力時の文字サイズ、間隔を調整した。
Ver.8.08 2010年8月20日
（３９）PDFファイル入力時の図面サイズを見直した。
　　　　PDFファイルの余白部も図面サイズに入れた。
（４０）表示した時、図面枠も表示するようにした。

Ver.8.09 2010年8月27日
（１）ペン設定ダイアログにて表示方式（瞬時表示／遂次表示）選択機能を
　　　つけた。表示方式と、使用するパソコンハードウェア、ＯＳ種類、作画
　　　モード、作画データの組合せにより表示スピードが変わります。
　　　Vista,7では瞬時方式にしないと表示がかなり遅くなる。
Ver.8.09 2010年9月8日
（２）Windows7でインストール後、起動時に設定ファイルのコピーに失敗する
　　　エラーを改修した。
Ver.8.09 2010年9月29日
（３）Window7 64Bitでインストール後うまく起動しないのを改修した。
Ver.8.09 2010年11月1日
（４）設定ファイルの構成を従来、インストール後最初に本ソフト起動時に行
　　　っていたのをインストーラが行うように変更した。
　　　従来、アンインストールしても設定ファイルが残り、再インストールす
　　　ると、前の設定が残っていた。今回、アンインストールすると設定ファ
　　　イルは全て削除され、再インストールすると設定ファイルは初期化され
　　　る。
（５）インストール終了時、本ソフトを起動するとログインユーザ権限で起動
　　　していたのを、自動で管理者権限に昇格して起動するようにした。
　　　従来、インストール終了時、本ソフトを起動するとWindows Vista、7
　　　では管理者権限に昇格して再起動していたのがなくなる。
Ver.8.09 2010年12月14日
（６）図形が入っていない白紙のファイルを開き、出力を行うと、エラーに
　　　なるのを改修した。
（７）Windowsのコントロールパネルで実数の小数点文字を”,”に設定した
　　　場合、ＰＤＦ出力したファイルをAdobe　Readerで読むとエラーになる
　　　のを改修した。
Ver.8.09 2011年2月10日
（８）通常使うプリンタードライバーの分解能が低いと、図面サイズが大きい
　　　PDFファイルを読み込むと白紙になる障害を改修した。
Ver.8.09 2011年3月11日
（９）DL（ダウンロード文字）命令に対応した。
（１０）SC（スケーリング）命令があり、FT（塗り潰しタイプ）命令で角度45度
　　　のハッチングを指定した時、異常終了する障害を改修した。
Ver.8.09 2011年7月18日
（１１）Tiff,Bmp,Jpegなどイメージ出力でカラーの場合、解像度300DPIでは
　　　最大A2サイズまで出力可能であったのを、16色ではA0、256色ではA0、
　　　1600万色ではA2サイズまで拡大した。
（１２）カラーのイメージ表示がかすれるのを改善した。
（１３）マウスホイールの回転で拡大縮小するが、回転方向と拡大縮小の関係
　　　をマウス操作設定で指定できるようにした。
Ver.8.09 2011年9月7日
（１４）（１１）の改造でで16色、256色の時、2つのファイルをMergeで重ねた
　　　時、重なったところの色が画面と違う色になった。これを画面と同じ色
　　　になるようにした。ただし、この場合、出力可能サイズは解像度300DPI
　　　では最大A2サイズまでとなる。
Ver.8.09 2011年12月9日
（１５）ファイルを開くダイアログでリンクファイルを開けるようにした。

Ver.8.091 2012年2月5日
（１）セット－文字で文字サイズ補正を１００％以外に設定していた時、
　　　連続するLB（ラベル）命令の文字位置がずれていたのを修正した。
（２）CS（標準文字セット）命令がセットされたときの下記文字を正しく
　　　表示するようにした。
　　　　CS3　文字　'[' ==> '0'
　　　　CS4　文字　'\' ==> 'i'
（３）ファイルを開くダイアログのオプション設定タブにPS（プロットサイズ）
　　　命令初期値を設定できるようにした。
　　　PS命令、IP（スケーリングポイントP1,P2入力）命令が入っていないHPGL
　　　ファイルの場合、スケーリングポイントに影響するSR(相対文字サイズ）
　　　命令などを制御出来るようになった。
Ver.8.091 2012年2月24日
（４）１バイト文字のLB（ラベル）命令の文字列に制御文字がある場合、従来、
　　　”?”などの文字を表示していたのを無視するようにした。
Ver.8.091 2012年3月26日
（５）IGES出力フォーマットをCATIA取り込みに合わせ一部変更した。
　　・グローバルセクション
　　　　DE No.      現状　  →    変更後
　　　　================================
　　　　　 8:　　　    8    →      38
　　　　　 9:   　　　24    →       6
　　　　　10:   　　　11    →     308
　　　　　11:   　　　53    →      15
　　　　　20:   100000.0    → 90000.0
　　・折線
　　　従来は直線（Type110 Form0: Linear Entity）の集合としていたが、
　　　今回は始終点位置が
　　　　違う場合、　　線分列（Type106 Form11: Copious line）
　　　　一致する場合、閉領域（Type106 Form63: Simple closed area）
　　　にした。
（６）Read onlyのファイルを開いてIGES出力出来なかったのを改修した。
（７）PDF,DXF,IGES出力で大きな円弧が多角形近似されていたのを円弧として
　　　出力するように変更した。
　　　但し、円弧が出力領域にかかる場合は、従来通り多角形近似で出力する。
（８）画面表示で円弧の角度が微少な場合、直線表示になっていたのを円弧に
　　　近い表示になるよう改善した。
Ver.8.091 2012年5月18日
（９）IGES出力で、入力、出力ファイル名が60文字以上の場合、IGESデータが
　　　異常になる不具合を修正した。
Ver.8.091 2012年5月28日
（１０）HPGL入力で、SD（標準フォント命令）、AD（代替えフォント命令）の
　　　文字セット43の１バイトカタカナをサポートした。
（１１）LB（ラベル命令）で１バイトのカタカナ文字の中にC/R、L/Fが有った
　　　場合、異常な文字を表示していたのを改修した。
（１２）評価結果をE-Mailで送信する機能を削除した。（Windows7は標準で
　　　MAPI対応のメールクライアントをサポートしていないため）
Ver.8.091 2012年9月28日
（１３）半径が微少（1mm以下）で角度が微小（1度以下）の場合、円になる
　　　障害を改修した。

Ver.9.00 2013年1月1日
（１）２次元ＤＸＦファイル（バージョンはAC1025、AutoCADバージョンでは
　　　2000/2000i/2002に相当）の読み込みに対応した。
（２）ＧＥＲＢＥＲファイルの読み込みに対応した。
（３）ＮＣ－ｄｒｉｌｌの読み込みに対応した。
（４）２次元ＩＧＥＳファイルの読み込みに対応した。
（５）ＤＸＦファイル出力は従来のAutoCADバージョンGX-5対応に加え、新た
　　　に2002対応をできるようにした。
（６）イメージ出力は従来のBitmap,TIFF,Jpegに加え、GIF,PNG,PCX,FPXに対
　　　応した。
（７）IGES出力で日本語文字を線分でなく、注記(Type 212)として出力する
　　　ようにした。
（８）内部処理の座標精度を0.025mmから0.001mm以下に向上させた。
　　　リクエストした時の座標、長さの最小単位を0.01mmから0.001mmにした。
　　　最近プリント板の高精度化により微細な形状を正確に表示できなかった
　　　がそれに対応できるようになった。
（９）セット－入力ファイル　メニューにて、入力ファイル関係の設定を行う
　　　ようにした。ファイルタイプごとにファイル拡張子を設定できるように
　　　した。ここで設定した拡張子が、ファイルを開くダイアログの「ファイ
　　　ルの種類」に表示されます。従来、ファイルタイプとファイル拡張子の
　　　関係が不明だったので、PloCompがサポートしていないファイルを選択
　　　してPloCompがハングアップする場合があったがこれが改善できます。
（１０）セット－サムネイルで検索できる拡張子の指定をやめ、セット－入力
　　　ファイルで登録した全拡張子をサムネイルで検索する拡張子にした。
（１１）リクエスト－線間寸法測定でペン番号を表示するようにした。
（１２）各種出力パラメータが共通であったため他の出力で設定した出力尺度
　　　が採用されて思いもしない尺度で出力をする可能性があったので、自動
　　　縮尺と出力尺度は各出力ごとに設定を憶えるようにした。
（１３）表示する文字列の幅をデータで指定された幅になるよう調整した。
（１４）Windows8に対応した。
（１５）ファイルを開くダイアログで「複数ファイル自動選択」チェックボッ
　　　クスを設けた。このチェックをつけると、１つのファイルを選択するの
　　　みで、次に示す条件の名前がついたファイルを自動で複数同時に選択で
　　　きます。ファイル名末尾の数字がファイル番号になります。
　　　・選択したファイルと同じフォルダに存在する。
　　　・選択したファイルとファイル拡張子が同じである。
　　　・選択したファイルのファイル名先頭文字列が同じでファイル名の末尾
　　　　が1～15の数字である。
（１６）従来１～４本の注文の場合、個別パスワードをお渡していたが、注文
　　　の本数に関係なく共通パスワードをお渡しするようにした。
（１７）同時に５本以上の注文時に従来よりライセンス料を１０％値下げした。
（１８）従来、消費税を頂いていなかったが、今回より消費税を頂くようにし
　　　た。
Ver.9.00 2013年1月15日
（１９）セット－ペン　メニューで表示方式を従来の「瞬時表示」を「瞬時表
　　　示１」とし、新たに「瞬時表示２」を追加した。
　　　「瞬時表示１」はファイル内、及びファイルを重ねる時も指定の表示モ
　　　ード（混合色など）となりますが、「瞬時表示２」は各ファイル内は上
　　　書き（Copy)で描き、ファイルを重ねる時に指定の表示モード（混合色
　　　など）にします。この機能はGERBERデータのように面が何重にも重なる
　　　ようなデータを重ね書きして見る場合に有効です。また、OSがWin7,8で
　　　は表示モードが混合色（Merge)にすると上書き（Copy)より表示スピー
　　　ドが遅かったが同等に早くなります。
Ver.9.00 2013年3月13日
（２０）PDF出力で、網目塗り潰しは濃淡レベル１００％のべた塗りにしてい
　　　たが、濃淡レベルに応じて淡色化した。
Ver.9.00 2013年4月24日
（２１）HP RTL（イメージ）の表示は常にMerge（RGBのAND処理）になってい
　　　たのを、HPGL/2のMC（Merge）命令、HP RTLのESC*l#O（Merge）命令に
　　　より、Merge ON/OFFするようにした。
（２２）GERBERファイル読込で、D03（フラッシュ）をモーダルとして処理して
　　　いたため、次のデータではX1000Y2000とX0Y0の２回フラッシュしていた
　　　のをモーダルでない処理にして、X0Y0はフラッシュしないようにした。
　　　  X1000Y2000*D03*X0Y0*
（２３）（２０）項の改造で一部濃淡レベルが異常があったのを改修した。

Ver.9.01 2013年5月2日
（１）HPGLプロッタ出力関係で次の機能を追加した。
　　　・プロッタパラメータファイルを編集するボタンを追加
　　　・プロッタパラメータファイルで出力するHPGLデータの仕様を
　　　　　HPGL　　　　　：単機能ベクター
　　　　　HPGL/2　　　　：高機能ベクター
　　　　　HPGL/2+HP RTL ：高機能ベクター＋イメージ
　　　　の3種類から選択できるようにした。
（２）HPGLプロッタ出力で、ミラーON状態の円弧、及び、SC（スケール）命令
　　　でXスケール*Yスケールが-1の状態の円弧が異常になる障害を改修した。
（３）出力・プリンタで出力角度を９０度に設定し、セット・ペンで瞬時表示
　　　に設定しておくと、画面へのWindows Font文字表示の角度が異常になる
　　　のを改修した。
（４）コメント属性設定で文字サイズ候補５種類を用意した。予め、良く使用
　　　する文字サイズを候補に登録しておくと、候補から選択するのみで、文
　　　字高さ、幅、間隔が一括して設定出来ます。
Ver.9.01 2013年5月28日
（５）大きなサイズ（例えばA0の2倍サイズ、白黒、400DPI）のTIFF,JPEG,
　　　BitMap等のイメージを出力すると縮尺が指定より小さくなる障害を改修
　　　した。
Ver.9.01 2013年10月16日
（６）円弧の始点、終点が一致しているGERBERファイル読込でハングアップ
　　　していたのを改修した。
Ver.9.01 2013年10月18日
（７）従来、構成点数が10,000を超える塗り潰しデータは塗りつぶせなかっ
　　　た。今回塗り潰せる構成点数を、20,000に拡大した。

Ver.9.02 2013年10月25日
（１）G75（四分円OFF）のデータがないGERBERファイルを読み込んだ場合、
　　　G74（四分円ON）として円弧が表示されるため、異常な円弧を描いてい
　　　た。そこで、セット－入力ファイル　にてG74（四分円ON）ON/OFFの
　　　設定が出来るようにした。
Ver.9.02 2013年12月02日
（２）DL（ダウンロード文字）命令で、「DL文字番号;」なるデータがある
　　　場合、システムエラーになるのを改修した。
（３）CO（コメント）命令で「CO」の後にスペース文字があると、無視しな
　　　いで正規データとして扱い異常な表示になっていたのを改修した。
Ver.9.02 2013年12月17日
（４）HPGLデータで2,147,483,647 HPGL Unit(53,687,091.175mm) 以上の
　　　大きな座標がくると異常になっていたのを改修した。これに関連して、
　　　入力可能最大座標を214,748,364 HPGL Unit(5,368,709mm) に制限した。
Ver.9.02 2013年12月21日
（５）GERBERファイル中に'%ADD'命令がないと、ファイルを開けなかったの
　　　を開けるようにした。
（６）GERBER、NCファイルのXY座標値先頭に＋記号がある場合、ファイルを
　　　開けなかったのを開けるようにした。
Ver.9.02 2014年01月04日
（７）リクエスト－線繋がり検索　メニューで閉じたラインを検索した時に
　　　面積を求める機能を追加した。
（８）リクエスト－変更領域　メニューで、ズーム・コピー領域内の変更領
　　　域を求める機能を追加した。
　　　従来は、図面全体の変更領域しか求められなかったので、図枠がずれ
　　　ている２つのファイルを比較すると、最も外側の領域を表示に設定し
　　　た時、図枠内の変更領域を求められなかった。
Ver.9.02 2014年01月16日
（９）リクエスト－線繋がり検索　メニューで線同士の繋がり条件を線端点
　　　が従来0.1mm以内離れていても接続していたのを0.01mm以内に変更した。
　　　従来の繋がり条件だと線長、あるいは線端点間隔が0.1mm以内の線分が
　　　あると、面積測定で異常値を出す場合があったのを改修した。
Ver.9.02 2014年01月22日
（１０）リクエスト－線繋がり検索　メニューで尺度を指定できるようにした。
（１１）再インストール時、従来アンインストールしてからインストールする
　　　必要があったが、今回、インストーラを改良して、アンインストールを
　　　不要とした。
Ver.9.02 2014年02月10日
（１２）IGES出力でグローバルセクションに23番目（IGESバージョン=5.0）
　　　24番目（製図規格=ANSI）、25番目（モデル更新日）のパラメータを
　　　追加した。
Ver.9.02 2014年02月16日
（１３）リクエスト－面検索　機能を追加した。

Ver.9.03 2014年03月17日
（１）Windows Font対応範囲を拡張した。
　　　○は使用可能、ΔはVectorFont化して表示可能、×は使用不能、
　　　－はデータに文字が存在しないを示す。
　　　２つの印を並べている場合、左が今回、右が前回リリースを示す。
　　　　　　　　　　　　　　　英語　　日本語　簡体字　繁体字　韓国語
　　　入力　HPGL　　　　　　　○　　　○　　　○×　　－　　　－
　　　　　　PDF,EMF 　　　　　○　　　○　　　○　　　○　　　○
　　　　　　DXF 　　　　　　　○　　　○　　　○×　　○×　　○×
　　　　　　IGES　　　　　　　○　　　○　　　－　　　－　　　－
　　　　　　GERBER,NC-Drill 　－　　　－　　　－　　　－　　　－
　　　　　　TIFF,Bitmap,JPEG　－　　　－　　　－　　　－　　　－
　　　画面表示　　　　　　　　○　　　○　　　○　　　○　　　○
　　　編集－コピー　　　　　　○　　　○　　　○　　　○　　　○
　　　コメント　　　　　　　　○　　　○　　　○　　　○　　　○
　　　出力　PDF,EMF 　　　　　○　　　○　　　○　　　○×　　○
　　　　　　DXF 　　　　　　　○　　　○　　　○×　　○×　　○×
　　　　　　IGES　　　　　　　○　　　○　　　－　　　－　　　－
　　　　　　TIFF,Bitmap,JPEG　○　　　○　　　○　　　○　　　○
　　　　　　Printer MirrOFF 　○　　　○　　　○　　　○　　　○
　　　　　　Printer MirrON  　○Δ　　○Δ　　○×　　○×　　○×
　　　　　　Plotter MirrOFF 　○　　　○　　　○　　　○　　　○　
　　　　　　Plotter MirrON　　○Δ　　○Δ　　○×　　○×　　○×
（２）文字幅、高さが負のデータ（ミラー表示）について従来Windows Font
　　　では異常な表示をしていたが今回正常表示するようにした。　　　　　　
（３）コメントの文字入力で中国語（簡体字、繁体字）、韓国語の1byte、
　　　2Byte文字が混在すると異常な文字を表示していたのを改修した。
（４）DXF出力で文字言語を選択できる。
（５）Plotter出力のファイル拡張子を「.hgl」に変更した。
Ver.9.03 2014年03月31日
（６）ファイルを開くダイアログの作画モードにマスク(MaskNotPen)モード
　　　を追加した。白黒表示した時に先に表示したファイルの図形をこのモ
　　　ードの図形でマスキングができます。
　　　ただし事前にペン設定で白黒表示、瞬時表示２に切り替えておく必要
　　　があります。
（７）消費税変更に伴うライセンス料を変更した。
Ver.9.03 2014年05月26日
（８）HPGLのAT（３点円弧）命令で一部円弧回転方向が間違っていたのを改修。
Ver.9.03 2014年05月30日
（９）リクエスト－変更領域にて変更領域を求める時に、事前にセット－ペン
　　　にて全ての線幅を16番ペンで表示するモードに設定していても、これが
　　　オフの状態として検索していたのを機能するよう改修した。
　　　また、変更領域を求める解像度から決まる分解能以内の微細な線分移動
　　　があった場合、一部、結果がおかしくなる不具合を改修した。
Ver.9.03 2014年06月20日
（１０）DXF入力において１つの閉ループ内が複数のスプラインから構成される
　　　ハッチングの時、異常終了していたのを改修した。
　　　また、角度の小さな楕円弧があると異常終了していたのを改修した。
（１１）ハッチングの表示でまれに円弧部計算精度不足で異常表示をする場合
　　　があったのを改修した。
Ver.9.03 2014年06月29日
（１２）線属性セットで線端部形状初期値を「四角」にセットした時、折線の
　　　折れ点形状がHPGL仕様では初期値が斜め継ぎであるが、丸になっていた
　　　のを改修した。
（１３）文字セットでWindows Fontを選択して、１バイトのASCII文字を表示
　　　するとFONTによっては文字サイズが大きすぎる場合があったのを改修し
　　　た。
（１４）DV（テキスト経路指定）命令の改善を行った。
　　　・文字セットでWindows Fontを選択した場合、DV1,DV2,DV3の文字の回
　　　　転がかからない表示をしていたのを改良した。
　　　・文字セットでVector Fontを選択した場合、DV1,DV2,DV3の文字位置
　　　　がずれていたのを改良した。
Ver.9.03 2014年07月03日
（１５）リクエスト－変更領域にて、色の差も判別出来る機能を追加した。
　　　従来は、白黒表示で判別していたので色の差を認識できなかった。
　　　今回、２５６標準色表示、あるいは２５６色までの作画色表示で判別
　　　する機能を追加した。
（１６）リクエスト－線間寸法測定で測定した線の色を表示するようにした。
　　　表示した色をクリックすると色属性を見ることができる。
Ver.9.03 2014年07月16日
（１７）HPGL仕様ではLB（ラベル）命令の文字列は1バイト文字と2バイト文字
　　　を混在できないが、1バイトのスペース文字と2バイト文字が混在する
　　　ファイルが実在するので、正常に表示するように改善した。
（１８）線属性セットあるいはLA（ライン属性命令）命令で線端部形状が丸
　　　以外の場合、ベクターフォントの線にも適用され汚い文字表示となっ
　　　ていたのを丸で描くようにした。
Ver.9.03 2014年08月26日
（１９）LT（ラインタイプ）命令でパターン長を0.025mm未満を指定された場合
　　　ハングアップしていたのを改修した。
（２０）AT（3点絶対円弧）命令で始終点位置が同じ円の場合、直線表示にな
　　　っていたのを改修した。
Ver.9.03 2014年08月28日
（２１）Windows7,8でセット－プリンタで印刷部数をセットしても１部しか
　　　印刷されなかった。そこでプロッタ設定ダイアログのWindows Printer
　　　出力で印刷部数を設定出来るようにした。
Ver.9.03 2014年09月05日
（２２）セット－ペン　メニューでFT命令の濃淡レベルを常に100%にするの
　　　設定をしてもＰＤＦ出力で設定をはずした状態で出力されていたのを
　　　改修した。
Ver.9.03 2014年09月16日
（２３）HPGL,DXF,IGES出力でミラーがかかった円弧が異常になっていたの
      を改修した。
Ver.9.03 2014年09月17日
（２４）ページごとに用紙サイズの異なるファイルを次の指定をしてPDF出力
　　　すると出力したPDFは全てのページが1ページ目の用紙サイズになって
　　　いたのを改修した。
　　　　セット－表示ON/OFF：並べて表示
　　　　出力－PDF出力：
　　　　　　用紙サイズ指定:「自動用紙選択」
　　　　　　出力ページ範囲:「全ページ」
Ver.9.03 2014年10月24日
（２５）ファイルを開くダイアログでOSがVista以降仮想化されたマイドキュ
　　　メントフォルダのファイルを認識できない障害を改修した。
Ver.9.03 2014年11月05日
（２６）３６０度の円弧（円）がＰＤＦ出力されない障害を改修した。
（２７）異常に大きな図面サイズのＨＰＧＬファイルを読み込んだ時に
　　　点線、鎖線があるとハングアップするのを改修した。
Ver.9.03 2015年01月12日
（２８）DXF入力でスプラインハッチングが正常に読み込めない障害を改修し
　　　た。
（２９）GERBERとNC-Drillのパラメータファイル内の説明文を日本語にした。

Ver.10.00 2015年1月1日
（１）コメント機能を2次元CAD並みに大幅に強化
　・ファイル命令
　　　HPGL,HPGL/2,HP RTL,PDF,DXF,GERBER,NCdrill,IGES,EMF,TIFF,JPEG,
　　　Bitmap,PCX,FPX,GIF,PNG形式ファイルの取り込み、編集
　　　新規作成、保存
　　　取り込みファイル数は１～２０ファイルで取り込むとファイル番号が
　　　層番号に展開
　・入力命令
　　　データ種類：
　　　　折線、円弧、円、水平線・垂直線・斜め線・対辺角度線、正多角形、
　　　　楕円、オフセットライン、自由曲線、雲形ライン、Spline、面、
　　　　長方形、長円、文字、Bitmap、Macro、
　　　　寸法（水平、垂直、斜め、角度、半径、直径）
　　　グリッドON,OFF、数値で座標入力、同一点入力、次同一点入力
　・設定命令
　　　層：１～２０、属性設定
　・編集命令
　　　選択：個別選択、矩形領域選択、多角形領域選択
　　　移動、複写、形状変形
　　　削除、折線区間の分割・削除、選択領域境界で線削除、トリム
　　　属性変更、折線頂点に円弧挿入、面取り、折線区間の経路変更
　　　線同士を延長線で接続
　　　回転、複写
　　　拡大・縮小、複写
　　　Macro化、Macro分解
　　　元に戻す、やり直し
　　　コピー、貼り付け
　・表示命令
　　　層を重ねて表示、層ごとに並べて表示、
　　　層単位に単色／複数色、単色時色、原点、ミラー指定可能
　　　全体表示、ズーム表示、シフト表示、回転表示、ミラー表示、
　　　グリッド表示、ページ切り替え、サムネイル表示、
　　　白黒表示、一定線幅表示、塗りOFF表示、上書き・混合色表示
　・リクエスト命令
　　　属性表示、点間・線間寸法・ライン長・面積測定
　・出力命令
　　　プリンタ,プロッタ,HPGL,HPGL/2,HP RTL,PDF,TIFF,DXF,Bitmap,GIF,
　　　PNG,PCX,FPX,IGES,EMF,WMF
（２）取り込めるファイル数を１５から２０に増やした。
（３）ベクターフォントでJIS漢字第二水準をサポート
（４）TTYフォントの袋文字表示をサポート
（５）電子メール送信文作成、TIFF変換後コメントツール起動機能を削除
Ver.10.00 2015年1月7日
（６）「編集する」がＯＮ状態で、エクスプローラにてビューファイルを、
　　　ダブルクリック、あるいはPloComp 画面上にドラッグ＆ドロップ
　　　した時、コメントに変換されない障害を改修した。
（７）「編集する」がＯＦＦ状態で、エクスプローラにてビューファイルを、
　　　ダブルクリック、あるいはPloComp 画面上にドラッグ＆ドロップ
　　　した時、コメントを入力して保存時にエラーが表示される障害を改修
　　　した。
（８）エクスプローラにてコメントファイルを、ダブルクリック、あるい
　　　はPloComp 画面上にドラッグ＆ドロップした時、コメントを開かな
　　　い障害を改修した。

Ver.10.01 2015年1月16日
（１）DWGファイルの入出力に対応した。
　　　注：フリーソフト「Teigha File Converter」をインストールしておく
　　　　　必要があります。インストール方法は２（７）項を参照下さい。
（２）次の障害を改修した。
　　・DXF入力で、スプラインハッチングが異常な図形を描いた。
　　・HPGLのRF命令（ラスタ塗り潰しパターン命令）の幅、高さが64ビットの
　　　データがくると異常終了した。
　　・図面領域に対し、四隅の余白幅が条件により変わっていたのを統一。
　　・自動出力特別仕様版でコマンドラインで編集する状態で出力すると異常
　　　な出力になった。
　　・自動出力特別仕様版でコマンドラインでDXF出力すると異常終了した。
Ver.10.01 2015年1月21日
（３）変更領域を求める時に、求める変更領域のコメント層は比較ファイル１
　　　で設定したファイル番号を層番号としていた。これを変更領域検索ダイ
　　　アログで層番号を指定できるようにした。
（４）ビューファイルにクリッピング命令があると、コメントがその影響を受
　　　けていたのを受けないよう改修した。
Ver.10.01 2015年1月26日
（５）コメント折線の入力途中ででキーボードから始点と同じ座標を入力して
　　　閉じたラインを入力した時、一時的に正常な表示をするがデータが入力
　　　されていない障害を改修した。
（６）コメントファイルの変更領域検索ができなかったのをできるよう改修し
　　　た。
Ver.10.01 2015年1月30日
（７）変更領域検索機能のアルゴリズムを変更領域を囲む最大の矩形認識から、
　　　変更図形を多角形で認識する方式に変更することで、大幅な検索機能の
　　　改良と合わせ、処理スピードを約５倍と大幅に向上させた。
　　　・従来、大きな線分からなるＸ、／、Ｌ、口のような図形が変更になっ
　　　　た場合、変更領域はその図形を囲む最大矩形として認識していたので
　　　　領域が大きくなりすぎ、その中にある小さな変更図形を認識できなか
　　　　った。
　　　・今回、変更図形を最小面積の多角形領域として認識するようにしたの
　　　　で、大きな変更図形の近くに小さな変更図形があっても認識できます。
　　　　また、閉じた大きな変更図形が有り、かつその内に小さな変更図形が
　　　　あっても雲マークは外側の変更図形と、内側の小さな変更図形それぞ
　　　　れを包み込むように表示します。
（８）ビューデータのコメント化を行った時の図面サイズがいつもA4サイズに
　　　なっていたのを、ビューファイルの図面サイズに合わせるようにした。
Ver.10.01 2015年2月02日
（９）上記（７）項の変更領域検索の機能アップで、変更領域を求める時の色
　　　数が２５６色の場合、検索機能が働かなかったのを改修した。
Ver.10.01 2015年2月08日
（１０）リクエスト－面検索で、コメントデータに対応した。
（１１）コメント属性表示で円弧を含む折線の面積計算が間違っていたのを
　　　改修した。
Ver.10.01 2015年3月06日
（１２）PloCompから出力したPDFファイルが一部のPDFビューワで開けない
　　　不具合（クリッピング処理、直線、円弧作画処理）に対処した。
Ver.10.01 2015年3月10日
（１３）コメントの折れ線入力中にRedo、Undoすると異常状態になる場合が
　　　あったのでRedo、Undoできないようにした。
（１４）コメントの折れ線入力中にEsc、BacSpaceキーでキャンセルした後で
　　　Undoすると異常になっていたのを改修した。
（１５）コメントの折れ線入力で１点目入力後にBackSpaceキーを入力する
　　　と１点目をキャンセルして命令を終了していたのを、命令は終了しな
　　　いで１点目入力待ちになるようにした。
Ver.10.01 2015年3月13日
（１６）コメント折れ線の１点目入力で別のコメント命令に切り替えた後で
　　　Undoした時に異常になるのを改善した。
（１７）上記（１３）でコメント入力中にRedo、Undoできないようにしたが、
　　　使い難くなるので元に戻し、異常状態なる対策は別の方法に変えた。
Ver.10.01 2015年3月31日
（１８）ベクターフォントJIS第二水準の字体を見直した。
（１９）ベクターフォントJIS第一水準に特殊文字を追加した。
（２０）コメントの折れ線入力で、前の頂点と同じ座標に次の頂点を入力し
　　　　ようとした場合にブザーを鳴らし、次の頂点を無視するようにした。
Ver.10.01 2015年4月3日
（２１）出力時の出力ファイル名の初期値が、いつも最初に開いたファイル
　　　　名になっていた。セット－表示ON/OFFにて、重ねて表示時に１つの
　　　　ファイルのみ表示するようセットした場合は表示するファイル名に、
　　　　あるいは、並べて表示にした場合はActiveなWindowsのファイル名に
　　　　なるように変更した。
Ver.10.01 2015年4月6日
（２２）従来、Main Windwタイトルのファイル名は常に最初に開いたファイル
　　　　になっていた。それを、最上位Windowに表示されているファイルが
　　　　１つの時はそのファイル名に、複数の時は最初に開いたファイルに
　　　　なるようにした。
Ver.10.01 2015年4月12日
（２３）自動出力特別仕様版の起動パラメータとして「/h　入力ファイル名」
　　　　を指定すると、HPGLファイル出力、あるいはプリンタ出力が出来る。
（２４）HPGL出力で以下の問題を改善した。
　　　　ファイルを開くで単一色にして、HPGLファイル出力すると、出力した
　　　　HPGLファイルにペン選択命令がなかったのを、ファイルNo.のペンを
　　　　選択するようにした。
　　　　HPGLファイル内にMC（マージ）命令があるとこれが優先され、ファイ
　　　　ルを開く時に指定した作画モードが無視されていたのを改修した。
　　　　HPGLファイル内にPC（ペンに色割り当て）命令があるとこれが優先
　　　　され、ファイルを開く時に指定した作画色数が単色の時の色が無視
　　　　されていたのを改修した。
Ver.10.01 2015年4月13日
（２５）解像度、幅、高さの大きいBitmapを含むファイルを開き、PDF出力
　　　　した時の処理スピードを高速化した。

Ver.10.02 2015年5月20日
（１）プリンタ出力で自動用紙(A4/A3/A2/A1/A0、縦/横)選択機能を追加した。
Ver.10.02 2015年6月14日
（２）従来、HPGLファイル出力では図面領域左下が原点として出力していたが
　　　Plotter編集ボタンで、HPGL原点位置を図面領域左下、図面原点と同じ
　　　を選択できるようにした。
（３）HPGLファイル出力の障害を改修した。
（４）点線の円作画後に円弧を作画すると、点線のスタート点がずれていた。
（５）点線、破線の線分表示で、繰り返しがぴったり入るよう自動調整する
　　　場合、繰り返し数計算精度が悪く、表示領域によって繰り返し数が１
　　　増減していた。
（６）始点が0度でない360度の円弧を描かない場合があったのを改修した。
Ver.10.02 2015年6月16日
（７）HPGLファイル出力で、Plotter編集ボタンを押して、円弧精度（入力
　　　Dataに従う、弦長、弦角度）を指定できるようにした。
Ver.10.02 2015年6月18日
（８）HPGL/2仕様のHPGLファイル出力で、各ペンに対する色、線幅の初期値
　　　（セット－ペンメニューで設定した値）を出力するようにした。
　　　入力ファイル中にペンに対する色、線幅の指定がなければこの初期値
　　　が使用されます。
（９）HPGL仕様のHPGLファイル出力で、一部HPGL/2の命令が混ざっていたの
　　　を無くした。また、文字のフォント選択がHPGL/2の命令で出力されて
　　　いたのをHPGLの命令に変更した。

Ver.10.03 2015年7月19日
（１）SXFファイル（ファイル拡張子 P21、SFC）の入力に対応した。
（２）リクエスト－入力ファイル属性　メニューを追加した。
　　　入力ファイルの属性を表示します。
　　　GERBERファイルについては未定義Dコード、NC-Drillファイルについて
　　　は未定義Tコードの情報を確認できます。
（３）HPGLのAC（塗り潰し開始点）命令に対応した。
（４）GX-5のDXF出力で点線、鎖線のハッチングに対応した。
（５）DXF,DWG入力の図面領域は従来、セット－入力ファイル　メニューで
　　　図面サイズをPS命令領域にした場合、異常な領域になる場合があった。
　　　今回、DXFのHEADERで指定された最大最小領域になるようにした。
（６）TTFフォントの文字表示サイズを調整した。
（７）PDF、EMFファイル入力の文字サイズを調整した。
Ver.10.03 2015年7月25日
（８）SXFファイル入力時の入力ファイル属性の情報を増やした。
（９）SXFファイル入力で縦書き文字に不具合があったのを改修した。
（１０）DV（文字経路）命令で右横書き以外の時、一部異常な文字を表示し
　　　ていたのを改修した。

Ver.10.04 2015年8月12日
（１）SXF出力機能を追加した。
（２）SXF入力の障害を改修した。
（３）DXF出力で、イメージがあると異常な出力していたのを改修した。
（４）DXF、IGES出力で、Vectorフォントの文字が、たまに点線、鎖線になる
　　　不具合を改修した。
Ver.10.04 2015年8月21日
（５）PloComp自動出力特別仕様版ライセンスをお持ちのお客様へのリリース
　　　複数のファイルを重ねて表示の状態でPDF出力すると、PDFファイルに
　　　レイヤーの属性が入り、PDFビューワで、レイヤー単位に表示のON/OFFが
　　　できます。PloCompのファイル番号がPDFファイルではレイヤー番号にな
　　　ります。
Ver.10.04 2015年9月15日
（６）Windows10に対応した。
Ver.10.04 2015年11月17日
（７）微少角度の円弧を異常表示していたのを改善した。
　　　微少角度の円弧と円の判断角度を0.01度から0.001度に変更した。
（８）PDF出力等において、微少円塗り潰しの多角形化精度を向上させた。
（９）Readme.txtファイルの６項に、代理店への注文時のライセンス料、注文
　　　方法、パスワード入手方法を追加。
Ver.10.04 2015年11月20日
（１０）上記（７）項の円弧と円の判定角度をセット－入力ファイル－円、円弧
　　　判定角度で設定できるようにした。
Ver.10.04 2016年3月6日
（１１）変更領域検索のヘルプ説明文を修正した。
Ver.10.04 2016年3月16日
（１２）HPGL Plotter出力のPlotter編集ボタンで
　　　　#2 １ｍｍ当たりのプロッタユニット数（ステップ数）
　　　の機能を次のように変更した。
　　　従来、出力される尺度は（ステップ数／４０×プロッタ設定出力尺度）
　　　であった。これをステップ数に関係なくプロッタ設定出力尺度にした。
　　　ステップ数を４０より大きくすると精度が上がります。
（１３）AC（塗り潰し開始ポイント）命令があるファイルの回転表示が異常に
　　　なっていたのを改修した。
（１４）コメントのBitmapがあるファイルを回転させて表示した状態で、
　　　　HPGL Plotter出力すると異常な位置にBitmapを表示するのを改修した。
Ver.10.04 2016年4月3日
（１５）HPGL Plotter出力でコメントの点線、破線、鎖線のUp、Down長が異常
　　　　になっていたのを改修した。
Ver.10.04 2016年7月19日
（１６）Ver.9.0以前のPloCompで作成したコメント付きファイルを開いた時、
　　　　次の不具合を改修した。
　　　　・図面サイズが大きくなる。
　　　　・コメントの色が変わる。
Ver.10.04 2016年7月21日
（１７）次に示すヘルプの記述を追加変更した。
　　　　・ファイル－開くの「ミラー」
　　　　・表示の「ビューファイルとコメントファイルの表示関係」
　　　　・表示－ミラー表示
Ver.10.04 2016年7月25日
（１８）LA（ライン属性）命令でライン端部、接続部形状を丸以外の場合、
　　　　次の不具合を改修した。
　　　　・２構成点の直線の始点終点が同じ座標の場合、無表示だった。
　　　　　微少線分（実質的に四角）を描くように修正。
　　　　・円、円弧は多角形近似して表示して折れ点で隙間ができて表示し
　　　　　ていたので、丸接続に変更しスムーズに表示するようにした。
　　　　・HPGL仕様では線幅が0.35mm以下の場合、LA命令を無視するように
　　　　　なっているが、拡大表示したときに無視していなかった。
（１９）ビューデータをコメントデータに変換するとき、２構成点の直線の
　　　　始点終点が同じ座標の場合、削除されていたのを微小線分（丸、四角）
　　　　に変換するように修正した。
（２０）線属性セットダイアログの線端部形状初期値を次のように変更した。
　　　　線端部形状初期値　　　　　→　線端部接続部形状
　　　　・丸　（表示が速い）　　　　　・丸　（表示が速い）
  　　　・四角（HPGL標準の初期値）→　・HPGLのLA（ライン属性）命令に従う
Ver.10.04 2016年9月15日
（２１）PDF作成アプリによってはPDFバージョン情報が表記と実体が合って
　　　　いない場合があり、このようなPDFファイルを読み込むとエラー
　　　　code=10000が発生して読めなかった。これを読めるようにした。
Ver.10.04 2016年9月23日
（２２）編集するをONの状態でHPGLファイルを開いたとき、塗り潰し処理が
　　　　異常になるのを改修した。
Ver.10.04 2016年10月1日
（２３）コメント入力中に終了を示すEnterキーを押さないで、別の命令
　　　　（メニュー、アイコンを指す）を出すと表示が異常になるの改修した。
（２４）コメントが入っていないファイルにコメントを入れて、表示しないで
　　　　出力するとコメントが出力されない不具合を改修した。
（２５）出力後、表示しないでコメントを入力すると、入力途中の図形の
　　　　ドラッギング表示、あるいはラバーバンド表示の色がおかしくなる
　　　　不具合を改修した。
Ver.10.04 2016年11月6日
（２６）コメント入力途中に表示命令を出すことができるようにした。

Ver.10.05 2016年11月24日
（１）PloComp自動出力特別仕様版でリリースしていた次に示すPDF出力ファイル
　　　のレイヤー機能を通常版PloCompにもリリースした。
　　　複数のファイルを重ねて表示の状態でPDF出力すると、PDFファイルに
　　　レイヤーの属性が入り、PDFビューワで、レイヤー単位に表示のON/OFFが
　　　できます。PloCompのファイル番号がPDFファイルではレイヤー番号にな
　　　ります。
（２）PDF出力で、“コメント雲マーク閉ループにPDFノート注釈を追加”機能
　　　を追加した。変更領域に本機能でPDFノート注釈を自動で付けておき、
　　　PDFビューワでそのPDFノート注釈に変更記事をキー入力する場合に使用
　　　します。
Ver.10.05 2016年11月29日
（３）PDF出力で、“コメント雲マーク閉ループにPDFノート注釈を追加”機能
　　　で追加する注釈は一連番号であったが、空白も選べるようにした。
Ver.10.05 2016年12月20日
（４）コメントのMacroの中にBitmapがある場合、他の図形がBitmapの下に
　　　表示され見えなくなっていたのを、他の図形をBitmapの上に表示する
　　　よう改良した。
（５）各種設定をした後でコメントのMacro入力をした場合、変更後の設定
　　　が反映していなかったのを改修した。
（６）コメントのMacro入力でペンの設定のPC（ペン色）命令を無視ON/OFF
　　　を反映するようにした。
（７）プロッタ・プリンタ出力のプレビューで、出力作画サイズが用紙サ
　　　イズより大きいとき、左右上下の作画位置が異常であったのを改修
　　　した。
Ver.10.05 2016年12月23日
（８）コメントデータのみのファイルを開き、プロッタユニット数が４０
　　　以外を指定してHPGL Plotter出力した時、出力ＨＰＧＬデータが異常
　　　になったのを改修した。
Ver.10.05 2017年1月9日
（９）評価期間が切れた時、アンインストール時に評価結果を記入し、電
　　　子メール送信する機能を追加した。

Ver.10.06 2017年2月20日
（１）コメント入力時に、コメント属性セットDialogを表示して属性をセット
　　　してから入力できる機能を追加した。
　　　コメント属性セットDialogでこの機能のON/OFFができます。
（２）コメント入力途中にキー（例えば→←↑↓）による表示命令を出すこ
　　　とができるようにした。
Ver.10.06 2017年5月10日
（３）PDF、EMF入力で白黒反転Bitmapがあると無視され、全面黒／白になる
　　　のを改修した。
Ver.10.06 2017年9月27日
（４）次の条件の場合、混合色で表示されていたのを上書き表示に変更した。
　　・「ファイルを開く」ダイアログで作画モードが上書き
　　・読み込みファイルがHPGLでFT（塗り潰しタイプ）命令が濃淡モードで
　　　濃淡レベルが100未満のデータ
　　・「セット」「ペン」メニューを選択して「FT命令の濃淡レベルを常に
　　　100%にする」のチェックをON
Ver.10.06 2018年1月29日
（５）一部の異常なファイルを開く時、異常終了するのを改修した。

Ver.10.07 2018年3月27日
（１）プリンタ、PDF、TIFF、Bitmap、JPEG、GIF、PNG、PCX、FPX出力命令の
　　　用紙サイズの指定で用紙規格（ISO A0～A4、ISO B0～B5、JIS B0～B5、
　　　ANSI A～E、ARCH A～E,E1）を設定できるようにした。
　　　用紙名幅高さに用紙規格で選択した用紙名、幅、高さ一覧が表示され
　　　、その一覧から定型用紙を選択できます。
　　　用紙名幅高さで自動用紙選択を選択すると指定の用紙規格に従った最
　　　適な用紙幅、高さが自動で選択されます。
（２）ファイル－コメント新規作成命令、あるいはセット－コメント図面サ
　　　イズ命令で図面サイズを指定の用紙規格（ISO A0～A4、ISO B0～B5、
　　　JIS B0～B5、ANSI A～E、ARCH A～E,E1）に合った用紙サイズから選択
　　　できるようにした。
（３）プリンタ出力で自動用紙選択の場合、出力作画サイズが選択できる最
　　　大の用紙サイズを超える場合、最大の用紙を選択し、その用紙サイズ
　　　に作画サイズが合うよう出力尺度を自動調整するようにした。
（４）PDF、TIFF、Bitmap、JPEG、GIF、PNG、PCX、FPX出力で自動用紙選択
　　　の場合、一番小さな用紙選択順を次のように変えた。
　　　従来
　　　A4横→A4縦→A3横→A3縦→A2横→A2縦→A1横→A1縦→A0横→A0縦
　　　新
　　　A4縦→A4横→A3横→A3縦→A2横→A2縦→A1横→A1縦→A0横→A0縦
（５）プリンタ出力でプレビュー時にプレビューWindowのツールバーに
　　　用紙サイズを表示するようにした。
（６）メインウィンドウのステータスバーをダブルクリックすると通常のXY
　　　座標に加え、HPGL単位（0.025mmが1HPGL単位）のXY座標を表示するよ
　　　うにした。
（７）図面サイズが異なる複数の図面を並べて表示モードで開き、プリンタ
　　　出力のプレビューをすると、異常な表示をするのを改修した。
（８）極めてまれな条件で文字位置がずれる問題を改修した。
　　　条件：初期値以外のLO(ラベル原点命令）の後でペン移動命令なしに
　　　　　　複数のLB(ラベル命令）で文字を描画した時
（９）白黒に設定した表示、出力でPC（ペンカラー指定）命令で色を変えな
　　　がら図形を描くデータの場合、ペンに対する白黒の色選択が間違って
　　　表示されていた障害を改修した。
（１０）EMF出力で塗りつぶし図形が表示されない障害を改修した。
（１１）複数の図面を並べて表示で開き、HPGLプロッタ出力でプレビューす
　　　ると全て1枚目図面の大きさになり、2枚目以降の図面が大きいとクリ
　　　ップされる問題を改修した。
（１２）自動出力特別仕様版PloCompをコマンドラインで起動する時で、出力
　　　種類が変わる場合、事前に対話モードで同じ出力をしておかないと出力
　　　条件が不定になる問題を改修した。
Ver.10.07 2018年5月04日
（１３）PDFファイル読み込み精度を向上させた。
　　　インストール時にPDF読み込み尺度補正を自動設定するようにした。
　　　入力ファイル設定でPDF読み込み尺度補正X,Yを設定出来るようにした。
　　　入力ファイル設定でPDF読み込み尺度補正X,Yを自動設定出来るボタン
　　　を用意した。
　　　コマンドラインでPDF読み込み尺度補正を自動設定出来るようにした。
（１４）ファイル－PDFファイルを変換　で出力尺度を次のように変更した。
　　　PS,EPS,XPS,HGL,PCLに適用-->PS,EPS,XPS,PCLに適用
　　　注：本尺度はPDFオープン時にも適用-->
　　　　　HGLは入力ファイル設定DialogのPDF読み込み尺度補正が適用
　　　出力尺度は従来、PDFファイル変換時とPDFオープン時は同じ値を使用
　　　していたが、今回別々に記憶するようにした。
（１５）ファイルの原点を(0,0)からずらした時、面図形のみがずれないで
　　　表示していた障害を改修した。
Ver.10.07 2018年5月08日
（１６）ファイルの原点を(0,0)からずらした時、次の問題点を改修した。
　　　・面図形の位置がずれる、あるいは表示しない。
　　　・ハッチングの位置がずれる。
　　　・Bitmapの位置がずれる。
　　　・図面領域が全ファイルの図面領域を包含した最小領域になってない。
　　　・ビューデータをコメントに変換したファイルの図面領域が異常
（１７）ビューファイルを開き、それをコメントデータに変換し、ファイルを
　　　　開くダイアログでビューファイルをダブルクリックしてクリアーする
　　　　とエラーになるのを改修した。
（１８）ミラーONでDXF,SXF出力したときのハッチング角度にミラーがかから
　　　　ない障害を改修した。
（１９）PDF出力の精度を向上した。
Ver.10.07 2018年5月24日
（２０）各種出力で塗り潰し微小円弧の精度向上（多角形分解辺数を2倍に）
　　　　をした。
Ver.10.07 2018年6月11日
（２１）HPGLのCI（円作画）命令で分解能が45度以上の場合、45度にセット
　　　して８角形で作画していたが、分解能が120度以上の場合、120度に
　　　セットして３角形で作画するように変更した。
Ver.10.07 2018年6月29日
（２２）点間寸法測定、線間寸法測定で、寸法測定Dialogが表示された時点
　　　で“測定開始”ボタンを押さなくても押された状態にした。
　　　また、測定点を指定中にマウスクリック以外の表示命令を出すことが
　　　できるようにした。
Ver.10.07 2018年7月19日
（２３）ドラッグモードONでスクロールバーを動かした時、表示がちらつかな
　　　いように改良した。
（２４）スクロールバーを表示するようセットしていた場合、ズーム表示領域
　　　とスクロールバー表示領域が一部合わない障害を改修した。
（２５）PDF出力でWindowsFontのサイズ調整を行った。
（２６）変更領域を求めるとき、変更前後で同じ線分が始点と終点が入れ替わ
　　　っていると変更有りと認識していたのを、変更無しになるようにした。
Ver.10.07 2018年7月31日
（２７）PDF出力でWindowsFontのサイズ調整を行った。
Ver.10.07 2018年8月6日
（２８）画面表示、イメージファイル出力でWindowsFontのサイズ調整を行った。
Ver.10.07 2018年8月10日
（２９）ペンテーブルNo.3,4の色初期値をコメントファイルのカラーテーブル
　　　に合わせた。
　　　このテーブルを使用するとビューファイルをコメントファイルに変換
　　　した時、コメントファイルの図形のペン番号がビューファイルと同じ
　　　になります。
（３０）半角カタカナが文字化けする障害を改修した。
　　　文字セットでWindows FontのASCII 1byte文字の初期値を次に変更した。
　　　　標準Fontセット：　Century Gothic　→　ＭＳゴシック
　　　　代替Fontセット：　Century　→　ＭＳ明朝
　　　Century Gothic、Centuryは半角カタカナが登録されていないため。
（３１）ビューファイルをコメントファイルに変換した時、文字セットで
　　　Windows FontのASCII 1byte文字FontセットがＭＳゴシックなど日本語
　　　フォントの場合、1byte文字の文字サイズが異常になっていたのを改修
　　　した。
Ver.10.07 2018年8月16日
（３２）リクエスト－文字　で見つけた文字色をマークペン色で表示しなか
　　　った障害を改修した。
（３３）ペンテーブルNo.を変更したとき、従来、マークペンの色が変わる可
　　　能性があったので、今回色が変わらないようにマークペンNo.を変える
　　　ようにした。また、変更領域の変更領域マークも同じようにした。

Ver.10.08 2018年10月23日
（１）変更領域検索で次ぎに示す文字比較モードを追加した。
　　　・イメージ：文字をイメージに変換して比較する（従来機能）
　　　　　　　　　文字幅が可変長のフォントを使用している場合（例えば
　　　　　　　　　IとWで大きく文字幅が異なる）文字列中の一部の文字を
　　　　　　　　　（例えばIをW）変更すると文字列幅を同じになるよう表
　　　　　　　　　示するため変更の無い文字位置がずれ、変更有りになる。
　　　・文字列　：１行単位で比較する
　　　　　　　　　行内のどこかのカラムの文字が変更していると行全体が
　　　　　　　　　変更有りになる
　　　・１文字　：１文字単位で比較する
（２）HPGL仕様の漢字は漢字モードに切り替えてLB（Label）命令で
　　　JISコードを使うことになっている。しかし、漢字モードに切り替えな
　　　い（１Byteモード）でShiftJISコードを使用しているデータが見受け
　　　られる。そこで、次の条件の時、漢字を表示するよう機能追加した。
　　　・セット－文字メニューでWindows FontのFont選択でASCII 1byte文字
　　　　に日本語Fontを選択している。
　　　・HPGLデータが漢字モードに切り替えない（１Byteモード）でLB命令
　　　　の文字列が全文字ShiftJISコードの漢字が使用されている。
　　　・ファイルを開く時に上記処理が行われる。　　　　　　　
（３）文字セットで文字サイズ補正を100%以外にした時、補正値どうりに
　　　ならなかったり、文字の位置ズレがあったのを改善した。
（４）文字が図面サイズの端にある場合、図面領域に影響を与える。
　　　文字セットで文字サイズ補正を100%以外にしている場合、ファイルを
　　　開く時、文字の領域を標準サイズで計算していたのを、補正サイズに
　　　変更した。
（５）DV（横書き、縦書き文字指定）命令とLO（文字列の左揃え、右揃え、
　　　センタリング指定）命令を組み合わせた場合、文字の位置ズレが発生
　　　する場合があったを改修した。
（６）「ファイルを開く」ダイアログで「編集する」をチェックして開いた時、
　　　再度「ファイルを開く」ダイアログを表示した時、コメントのデータの
　　　ある層に＊マークが付かなかったのを付くように改修した。
（７）PDF出力で文字に傾斜角度（Slant）が0度以外の場合、異常な表示をして
　　　いたのを改修した。
（８）コマンドラインで開くファイル名を指定して開いた時にファイル拡張子
　　　が未登録の場合、システムエラーになる障害を改修した。
　　　・・・PloCompAuto対応自動出力特別仕様対応版PloComp機能
（９）各種出力で自動用紙選択を選び、開いたファイルの図面サイズが定型用紙
　　　サイズと一致する場合、一回り大きなサイズを選定していたのを改修した。
（１０）一部メニューのショートカットキーが効かなかったのを改修した。
（１１）DXFファイル入力で時計回りの円データを読み飛ばしていたのを改修した。
（１２）DXFファイル入力で文字幅、文字間隔がマイナスの場合（ミラー表示）
　　　対応していなかったのを対応した。
（１３）PDF入力で文字サイズの調整を行った。
Ver.10.08 2018年11月19日
（１４）HPGL出力で雲マーク図形を出力すると従来円弧ごとに分割していたのを円
　　　弧が連続するデータにした。
Ver.10.08 2018年12月19日
（１５）2018年10月23日付けVer.10.08から発生した次の障害を改修した。
　　　ファイルを開くダイアログなどで各ファイルの原点を(0,0)から変更した場合、
　　　文字図形が原点移動しなかった。
Ver.10.08 2018年12月24日
（１６）2018年10月23日付けVer.10.08の（６）項の修正により、ファイルを開く時
　　　にエラーが発生する場合があったのを改修した。
Ver.10.08 2019年1月2日
（１７）ファイルDialogで編集ONでファイルを開いた後で、ファイルメニューで
　　　前にオープンしたファイルを選択するとエラーになる障害を改修した。
（１８）セット－表示ON/OFF　で並べて表示にしてコメントを選択してコメント属性
　　　表示メニューを選択すると'Data end !'を表示する障害を改修した。

Ver.10.10 2019年1月23日
（１）PDF読み込みモジュールを大幅更新することにより次の機能アップを行った。
　　①従来、AcrobatのようなPDF編集ツールで編集したPDFファイルを読み込んだ
　　　場合、編集した図形を表示しなかった。
　　　今回表示するようにした。
　　②従来、１Byte文字列は1文字づつデータが分かれていたが、今回文字列を
　　　１データとして読み込むようにした。
　　　2byte文字は従来通り1文字づつデータが分かれます。
　　③Fontごとの文字幅、上下位置を調整した。
　　④従来、PDFのクリッピング命令の処理ミスにより異常クリッピングになる
　　　場合があったのを改修した。
　　⑤Bitmap、文字がクリッピング処理がかかり表示しない場合があったのを
　　　改修した。
（２）自動出力特別仕様版について、一度に複数のファイル変換処理を行う場合、
　　　処理スピードを大幅に向上させた。
　　　次のコマンドラインを新たに用意することで実現している。
　　　　PloComp.exe /z "バッチファイル名"
　　　バッチファイルは１行が１回のファイル変換処理で、従来のコマンドライン
　　　パラメータを記載し、これを複数行記載する。
　　　従来、１ファイル変換処理ごとにPloCompを起動していたが、PloComp起動に
　　　数秒かかっており、一度に多量のファイル変換処理するときにネックになっ
　　　ていた。今回、１回のPloComp起動で、まとめて多量のファイル変換ができる
　　　ようにした。
　　　例えば、中容量（260KB）のHPGLファイル10ファイルをPDFファイルに変換す
　　　る場合、従来に対し約5倍の処理スピードが出ます。
　　　但し、変更領域を求める、PDF入力などPloCompの1つの処理に時間がかかる
　　　場合はあまり効果は期待できません。
（３）従来、単一色にしてファイルを開いた場合、背景色で描く図形を含む全
　　　ての図形が単一色で描かれていた。
　　　今回、背景色で描く図形は背景色で描くように改良した。
　　　例：
　　　下にある図形を見えなくするために白の面を上に描いたファイルがある。
　　　このファイルを赤の単一色で開き、背景色を白にして表示する。
　　　従来は、白の面は赤で表示される。下の図形は赤の面で覆われ見えない。
　　　今回は、白の面は白で表示される。下の図形は白の面で覆われ見えない。
（４）EMFファイル読み込みで、文字幅、あるいは文字高さがマイナスの場合、
　　　　ミラーオンで表示しなかったのをミラーオンで表示するようにした。
（５）並べて表示に設定して、コメントを選択して、コメント属性表示を選択した
　　　場合、何も表示しない不具合を改修した。
（６）セット－入力ファイルでPDFファイル設定の自動縮尺補正ボタンを押すと
　　　設定値がパラメータファイル５の内容に入れ替わる不具合を改修した。
（７）セット－表示ON/OFFで並べて表示にして、複数ページのファイルを開き、
　　　１つのWindowを最大にした状態で、複数ページのファイルを開くと、
　　　システムエラーになる障害を改修した。
（８）編集ONでファイルを開く、あるいはView FileをComment Fileに変換
　　　するとき、面の中の窓は従来塗りにしていたのを多重閉ループの外から
　　　交互塗り潰しに変更した。
（９）EMF出力で、条件により文字幅が異常に小さくなることがあったのを
　　　改修した。
（１０）Bitmapデータの原点が作画領域外にあるとそのBitmapの位置がずれて
　　　表示される不具合があったのを改修した。
（１１）HPGLファイル出力で条件により文字化けする場合があったのを改修
　　　した。
（１２）TIFF等のイメージファイル出力で図面サイズの幅、あるいは高さが
　　　ゼロのデータの場合（例えば水平線のみの図面）システムエラーになる
　　　のを改修した。
（１３）DXF、DWG出力でポリラインでシステムエラーになる場合があったのを
　　　改修した。
Ver.10.10 2019年2月02日
（１４）PDFからXPS変換でファイルが出来ているのにエラーが出る不具合を
　　　改修した。
（１５）PDFからPCL変換ができない不具合を改修した。
（１６）メインWindow、子Window共に最大化状態でファイルを開くと子Window
　　　の右上にある最大化、最小化、通常化アイコンが消える対策を行った。
Ver.10.10 2019年3月06日
（１７）PDF出力で「PDF Viewerにページサムネイルを表示する」機能を追加
　　　した。この機能は「並べて表示」「全ページ出力」でページ数が２以上
　　　の時、機能します。
Ver.10.10 2019年4月26日
（１８）HPGLファイルは図面領域情報が無いので図形の最大領域を図面領域と
　　　していた。今回、セット－入力ファイル　メニューでHPGLファイルの
　　　図面サイズを求める方法を以下から選択できるようにした。
　　　　①図形最大領域
　　　　②PS(PlotSize)命令領域。ただし、PS命令がないと図形最大領域
　　　　③IW(InputWinow)命令領域。ただし、IW命令がないと図形最大領域
　　　　④IP(ScalePoint)命令領域。ただし、IP命令がないと図形最大領域
　　　　⑤自動(PS→IW→IP→図形最大)
　　　さらに、原点を図面サイズに含むか否かの設定
（１９）DXF、DWGファイルを読み込む時のPloComp図面領域（全体表示領域）
　　　を図形最大領域、あるいはDXF、DGWファイルの図面サイズから選択出来
　　　るようにした。
      SXFファイルを読み込む時のPloComp図面領域（全体表示領域）をSXF
　　　ファイルの図面サイズとした。
（２０）PDF、DXF、SXFファイル出力で従来出力ファイルの図面領域がPloComp
　　　図面領域より1mm大きかったのをPloComp図面領域と同じになるようにした。
（２１）HPGLファイル出力で図面領域を示す情報をデータに入れるようにした。
　　　このHPGLファイルをPloCompで読み込むとPloCompの図面領域（全体表示
　　　領域）に反映される。
（２２）SXF出力で、事前にズーム表示して、他の出力で作画領域が図面全体以外
　　　を設定していたとき、ズーム表示領域が出力さていたのを全体表示領域に
　　　なるよう変更した。
（２３）プロッタ・プリンタ出力で作画領域が「最上位Windowのズーム領域」
　　　「個々Windowのズーム領域」を指定したとき、プレビュー、印刷が異常
　　　になる障害を改修した。
Ver.10.10 2019年6月01日
（２４）DXFファイル入力で条件により複数のSplineがあると異常な表示に
　　　なる障害を改修した。
（２５）PDFファイル入力で条件により面が異常な表示になる障害を改修した。
（２６）セット－表示ON/OFFメニューにて重ねて表示でPenの表示ON/OFF、
　　　　Fileの表示ON/OFFを変えて表示ボタン、了解ボタンを押した時、
　　　　全体表示をしていたのを、ズーム領域表示に切り替えた。
Ver.10.10 2019年6月26日
（２７）HPGLファイル出力で図面領域を示す情報のペン番号を1番から図面に
　　　　使用しているペン番号に変えた。

Ver.10.11 2019年7月17日
（１）IGES出力で、出力するIGES図形の層をどのように関連づけするか次の中
　　　から選択するようにした。
　　　　○下記値をIGES層No.にする　・・・従来機能
　　　　　　　ViewDataはFileNo.
　　　　　　　CommentはComment層No.
　　　　○HPGL Pen No.をIGES層にする・・・今回追加した機能
Ver.10.11 2019年8月24日
（２）自動出力特別仕様PloCompについて次の改修を行った。
　　　バッチファイル出力コマンドラインで複数行のコマンドラインを記述し
　　　た時、２行目以降のコマンドライン実行時に前のコマンドラインのファ
　　　イルが一部重なって出力される不具合があった。
Ver.10.11 2019年10月01日
（３）ライセンス料の消費税を１０％に変更した。
Ver.10.11 2019年10月19日
（４）WindowsのGodModeのアイコンをデスクトップに置くと、起動時にエラー
　　　になるのを改修した。
Ver.10.11 2020年01月14日
（５）従来、DWG-DXF変換するのにフリーソフト「Teigha File Converter」
　　　を使用していた。
　　　「Teigha File Converter」の著作権者Open Design Allianceがこれを
　　　「ODA File Converter」に変更したので対応した。
　　　注：「Teigha File Converter」のままでも利用できます。
（６）DWGあるいはDXFからの読み込みでテキストの書式コード（ユニコード、
　　　MIF、強制改行）に対応した。
Ver.10.11 2020年05月18日
（７）コントロールパネルの地域設定で数値形式の小数点記号が"."以外
　　　の場合、DXF、DWG、PDF、EMF入力で正常に表示しない場合があった。
　　　これを改修した。
Ver.10.11 2020年09月12日
（８）コメントのMacro入力でコメントファイル以外のファイルを入力すると
　　　ハングアップする障害を改修した。
（９）コメント入力、編集後、他のファイルを開く、あるいは終了しようと
　　　した時、「コメントが変更されています。保存しますか？」という
　　　Dialogが表示されるが、ここに保存するコメントファイル名を表示
　　　するようにした。
（１０）色数が1600万色のTIFFファイルなどのイメージファイルを開く時、
　　　作画色数を単一色に設定すると、指定の色にならない不具合を解消
　　　した。
Ver.10.11 2020年10月01日
（１１）Windowを並べて表示にセットし、複数のファイルを開いて、Window
　　　を最大化して、各種出力する時のデフォルト出力ファイル名がWindow
　　　タイトルに表示しているファイル名になっていないのを改修した。
（１２）Windowを並べて表示にセットし、Windowを最大にしてWindowを
　　　閉じるとエラーが表示されるのを改修した。
（１３）ファイルを開き、全Windowを閉じる操作を繰り返すとエラーが
　　　表示されるのを改修した。
Ver.10.11 2020年11月15日
（１４）View file図面領域がComment最大図面領域より大きい時、「線繋
　　　がり結果をコメント化」でエラーになるのを改修した。また、
　　　「線繋がり結果をコメント化」、「編集する」ONで開く、「ビュー
　　　データのコメント化」の命令にて、スケールダウンしてView fileを
　　　再読み込むするメッセージを出すようにした。
Ver.10.11 2021年04月01日
（１５）プロッタ出力でファイルの原点を（０，０）以外に移動した時、
　　　　面の表示位置がずれる障害を改修した。
（１６）プロッタ出力において、HPGL原点位置を図面原点と同じに設定しても、
　　　左下になる障害を改修した。
（１７）イメージデータの入ったファイルを開き、プロッタ出力した場合、
　　　表示の位置ずれ、大きな余白が発生する不具合があったのを改修した。
（１８）IW命令（領域クリップ命令）の入ったファイルを読み込み、プロッタ
　　　出力した時、出力設定条件によってはクリップする領域がずれる障害が
　　　あったのを改修した。

Ver.10.12 2021年04月08日
（１）「ファイルを開く」Dialog、あるいは「図面原点設定」Dialogで設定した
　　　図面原点は従来、0.001mm単位で指定しても0.025mm単位に丸め込まれていた。
　　　これを、丸め込みを行わず0.001mm単位になるように改良した。
Ver.10.12 2021年07月18日
（２）複数のHPGLファイルを開きHPGL Plotter出力する場合、2ファイル目以降
　　　のファイルにPS（図面サイズ設定）命令とイメージデータがあると、
　　　イメージの表示位置がずれる出力になる障害を改修した。
（３）「編集する」ONで開く、あるいはコメントファイルを開き、並べて表示
　　　にしてプロッタ・プリンタ出力する場合のプレビューで白紙を表示する
　　　障害を改修した。
（４）複数のファイルを開き、並べて表示してHPGL Plotter出力した場合の、
　　　出力ファイル名をActive Windowのファイル名に出力順No.を追加した
　　　名前に変更した。
Ver.10.12 2021年12月26日
（５）「出力」「プロッタ・プリンタ出力」で、「出力装置」を「HPGL Plotter」
　　　を選択して「Plotter編集」ボタンを押して、「#11 HPGL原点位置」を
　　　「図面原点と同じ＝2」にしておいて、「出力装置」を「Windows Printer」
　　　に切り替えて、「作画領域」を「最上位Windowのズーム領域」あるいは
　　　「個々Windowsのズーム領域」を選択して印刷した時、作画位置がずれる
　　　障害を改修した。

Ver.10.13 2021年12月30日
（１）各種出力で「用紙名」に「非定型」を選択した時、「非定型幅」
　　　「非定型高さ」の初期値はPloComp起動後最初の出力時は298mm、210mmに
　　　なっていた。
　　　これをPloComp終了時に「非定型幅」「非定型高さ」の値を記憶させて
　　　おき、PloComp再起動時は前回出力した値になるようにした。
Ver.10.13 2022年1月3日
（２）プロッタ・プリンタ出力の「プロッタ設定」Dialogの
　　　「設定完了・出力」ボタンの表示を「印刷」に、
　　　「設定完了」ボタンの表示を「閉じる」に変更した。
Ver.10.13 2022年5月2日
（３）HPGL出力でイメージがずれて表示するのを改修した。
（４）HPGLデータにEP（面縁ライン）に続きFP（面）があった場合、コメント
　　　変換でシステム異常になるのを改修した。
（５）HPGLデータにペンを変えながら連続するEP（面縁ライン）がある場合、
　　　コメントに変換すると、ペン幅が変わらなかったのを、ペン幅が変わる
　　　ようにした。
（６）PDFファイル読み込みでデバイス依存線幅のペンの線幅が0.03mmで表示
　　　していたのを線幅0mm（表示可能な最小幅）で表示するようにした。
　　　例として、折線文字が太字に見えていた。
（７）PDFファイル読み込みで縦文字フォントの文字が、90度回転する障害を
　　　改修した。
（８）プログラム終了時にエラーになった一時処理用ファイルを削除するよう
　　　に改修した。
（９）２バイト文字（漢字）があるファイルを編集するONで開く、あるいは
　　　「コメント」「ビューデータのコメント化」を行うと文字化けする障害
　　　を改修した。
（１０）SXF出力時に設定ファイルが無いと言うエラーがでるのを改修した。
（１１）プログラムを起動した時、前回終了した時点のMain Windowサイズ、
　　　位置を復元できるようにした。Main Window最大化から通常化した時、
　　　子WindowがMain Windowからはみ出る場合があった。はみ出ないように
　　　改良した。
（１２）「セット」「ペン」で「イメージを下にする」をONにしてイメージが
　　　あるファイルを開き、HPGL出力するとイメージがずれるのを改修した。
（１３）コメントファイルの図面全体をHPGL出力した時に、HPGL出力した図面
　　　サイズが図形最大領域になっていたのを、コメントファイルの図面領域
　　　に変更した。
（１４）各種出力で出力ファイル名が入力ファイル名の拡張子を変えたのに
　　　自動で表示されるが、入力ファイル名に2byte文字があると異常な
　　　ファイル名が表示されるのを改修した。
Ver.10.13 2022年5月9日
（１５）ズーム領域情報を全子Windowで共用していたのを、子Windowごとに
　　　保持するようにした。従来、複数の子Windowを作成し、Windowごとに
　　　拡大領域を変えてWindowを最大化して、Windowを切り替えると同じ
　　　領域の表示になっていたのを改良した。
（１６）表示角度が0度以外、あるいはミラー表示ONで「セット」「図面原点」
　　　命令を実行すると表示角度0度、ミラー表示OFFで実行するようメッセージ
　　　が出るようにした。
Ver.10.13 2022年6月8日
（１７）面の構成点が全て同一点の場合、編集OFFで開くと輪郭のみで塗り
　　つぶさない、編集ONで開くと正常に塗るつぶすが、コメント属性表示で
　　ハングアップする障害があった。これを改良した。
（１８）PDF、EMFファイルでアルファブレンドビットマップをサポートした。

Ver.11.00 2022年7月27日
（１）Windows11に対応した。
（２）コード署名を付けた。
　　　コード署名を付けることで、ソフトウェアの配布元を認証し、なりす
　　　ましや内容の改ざんなどがされていないことを保証します。
　　　最近、Windows、セキュリティチェックソフトウェアはセキュリティ
　　　チェックを厳格化し、ウィルスがいないのに誤認識する場合が増えて
　　　きました。コード署名をすると誤認識が低減する可能性があります。
Ver.11.00 2023年2月10日
（３）使用許諾契約書の第２条に次の文面を追加した。
　　　「本ソフトウェアをリモートで操作できません」
（４）白黒TIFFファイルを開き、［セット］［ペン］で［白黒モードに設定］
　　　［各種出力］ONにして、PDF出力した時、白黒反転したPDFファイルが
　　　できる障害を改修した。

Ver.11.01 2023年3月9日
（１）PDF出力で規格サイズの用紙を選択した場合、及び自動用紙選択で出力
　　　したPDFファイルの用紙サイズが規格のサイズから微妙にずれる障害を
　　　改修した。
（２）各種出力の左右上下作画位置はどれかの出力で設定し直すと他の出力
　　　にも反映される。
　　　しかし、プロッタ・プリンタ出力の出力装置をHPGL Plotterに切り替
　　　えると自動で作画位置が左下に設定される。自動で切り替わったこと
　　　に気づかないで他の出力をする可能性がある。
　　　そこで、HPGL Plotter出力した後の作画位置を自動で元に戻すように
　　　した。
Ver.11.01 2023年9月15日
（３）コード署名の期限を更新した。
（４）PDF、EMFファイルの入出力で、以下の障害を改修した。
　　・入力時、Bezier曲線の表示異常
　　・入力時、複数閉ループがあるPOLYPOLYGON（面）の表示異常
　　・@付き縦書きFONTの文字があるファイルの入出力で文字表示異常
（５）HPGL1、DXF、DWG、IGES、SXFファイルの入出力で@付き縦書きFONTの
　　　文字対応
（６）DXF、DWGファイル出力時の文字サイズ調整、縦文字異常修正
（７）DXF、DWGファイルのAutoCADバージョンGX-5で出力する時、Fontは
　　　従来、AutoCAD独自のVector Fontを使用していたがＭＳ ゴシックに
　　　変更
（８）文字のコメントデータで複数行があり、改行方向が上になる場合、
　　　文字個別選択時の文字領域が異常であったのを改修
（９）コメント属性表示Windowは今まで1回の選択ごとに閉じる必要があっ
　　　たが、開いた状態で連続して選択して属性表示するようにした。
（１０）SXF出力で以下の障害を改修した。
　　・Layer登録と各図形のLayer情報が異常なため、一部図形が出力されない。
　　・図面原点を移動させるとそのファイルにある図形が異常、あるいは
　　　出力しない。
　　・コメントデータの図形が異常、あるいは出力しない。
Ver.11.01 2023年10月20日
（１１）コメントのMacro入力で、ファイルタイプが"cmt"以外を指定した時、
　　　ハングアップする障害を改修した。
Ver.11.01 2023年12月29日
（１２）PDF、EMFファイル入力時、「セット」「入力ファイル」で
　　　「PDFファイル設定」「白の塗りつぶしは削除する」をONにした場合、
　　　矩形塗り潰しデータを削除していなかったのを削除するようにした。
Ver.11.01 2024年3月3日
（１３）以下のHPRTLコマンドに対応した。
　　　'ESC%A'(enter PCL mode)、'ESC*rB'(end raster graphics)
　　　従来、ファイルを開く時、このコマンドのイメージ図形は無視していた。
Ver.11.01 2024年4月22日
（１４）コメントの面の円弧は多角形化して表示している。その時、円弧
　　　分解角度を縁は5度で、塗潰しは10度で描いていたので拡大すると
　　　周辺部の形状が一致していなかった。
　　　そこで、縁と塗りつぶしの円弧分解角度を10度に統一した。
Ver.11.01 2024年4月29日
（１５）PDF、EMFファイル入力時、図面領域の左上に白い塗りつぶし長方形が
　　　表示される不具合を改修した。
　　　本件は（１２）項に関連する改善で、「セット」「入力ファイル」で
　　　「PDFファイル設定」「白の塗りつぶしは削除する」のON/OFFに関係なく
　　　機能する。
Ver.11.01 2024年5月11日
（１６）PDF、EMFファイル入力時、ラスターイメージ図形のBinaryデータが
　　　があると、極まれに図形を表示しなくなる不具合があった。
　　　今回、これを改修した。
（１７）PDF、EMFファイル入力時、ラスターイメージ図形があると開くのに
　　　時間がかかっていた。これを高速化した。

Ver.12.00 2024年12月01日
（１）使用許諾契約書の品質保証について改訂しました。
（２）次の条件を満足する場合、PDF出力はBitmap化してPDF出力する。
　　　 A: 重ねて表示
　　　 B: 各Fileに(作画モード=Merge)で (図面サイズ以上の大きさの
　　　　　イメージデータが有る)でFile数が2以上
　　　PDFはBitmapなどの複数のイメージ図形を重ねる時、混合色（Merge)
　　　表示できず、後書き優先で表示されます。
　　　PloCompで２つのTIFFファイルの図面の変更領域を求めた結果をPDFに
　　　出力すると、後に読み込んだ図面しか見えません。
　　　今回、この機能を追加した。
（３）ファイル入力設定Dialogで「PDFファイル読み込み後のデータ形態」
　　　を次の中から選択出来るようにした。
　　　PDFに複雑なクリッピングが有る場合、[2][3]に切り替えて下さい。
　　　[1]Vector
　　　[2]複雑なクリップが無い時Vector、有る時Image
　　　[3]Image
（４）PDF、EMFファイルの読込みで図形構成点座標の読込ルーチンを全面入替
　　　を行い、以下の改良を行った。
　　　・原点を従来左上だったので左下に変更した。
　　　・Windows GDIの座標系を設定するMapping Modeに対応した。
　　　・PDFからEMF変換したEMFファイル入力の尺度補正を行った。
（５）PDF,EMFファイルの読込みで、以下の障害を改修した。
　　　・円弧
　　　・角が丸い四角形
　　　・ペンUp移動->文字作画->ペンDown移動->文字作画　で線分が異常表示
　　　・Bitmap（STRETCHDIBITS、SETDIBITSTODEVICE）で黒塗り潰しになる
　　　・ハッチング角度が45度と135度が逆になっていた
（６）PDF,EMFファイル入力でBitmapパターンを持つブラシ
　　　(MR_CREATEDIBPATTERNBRUSHPT,EMR_CREATEMONOBRUSH)をサポート
（７）面（円弧は多角形分解した）構成点数が20,000点を超えると面を表示
　　　できなかった。これを20,000点を超えても表示できるようにした。
Ver.12.00 2024年12月05日
（８）面を構成する閉ループ数が5,000を超えると面を表示できなかった。
　　　これを5,000を超えても表示するようにした。
（９）PDF出力でFont数が32を超えると異常停止するのを防止した。
Ver.12.00 2025年2月21日
（１０）CommentデータはBitmap図形を先に描き、その後他の図形を描く動き
　　　をしていた。そのため、Bitmapと塗り潰し長方形が同じ位置にあると
　　　Bitmapが見えなくなっていた。
　　　そこで、「セット」「ペン」メニューを選択して「イメージを下にする」
　　　のチェックON/OFFの機能をCommentにも適用するようにした。
　　　ONにすると、表示順は他の図形-->Bitmap
      OFFにすると、表示順はデータの入力順
Ver.12.00 2025年2月26日
（１１）PDF出力でTEXT構成点がA0サイズを超える場合、TEXTの表示を制限
　　　していた。この制限を解除した。
Ver.12.00 2025年4月3日
（１２）インストールファイル名をsetup.exeからSetupPloCompJ.exeに変更した。
Ver.12.00 2025年5月17日
（１３）DXF,DWG,IGES出力した図形構成点が0.025mmずれる場合がある。
　　　これを改修した。
Ver.12.00 2025年7月19日
（１４）PDF,EMF入力でBitmap図形が次の条件の場合、表示尺度が異常になる。
　　　　Bitmap図形の幅、高さのBit単位長さと、HPGL単位長さが一致する時。
　　　　これを改修した。
Ver.12.00 2026年1月1日
（１５）2024年12月01日付けの（２）である条件を満足する場合、PDF出力は
　　　　Bitmap化して重ねてPDF出力する機能を追加した。
　　　　しかし、以下の条件の場合、出力したPDFの図形がずれる障害が
　　　　あったので改修した。
　　　　複数ファイルを読み込む時、最後のFileNo.のファイルの図面原点が
　　　　(0,0)でないと出力したPDFがその原点に移動する。
Ver.12.00 2026年1月24日
（１６）PDF,Tiff,Jpeg,Bitmap,GIF,PNG,PCX,FPX,WMF,PS,FPS,SVG,XPS,PCL出力
　　　　で「用紙名」に「自動用紙選択」を行った場合、従来のヘルプでは
　　　　「作画領域がA0より大きいとA0横になります」と記載していたが、
　　　　間違いで、以下に変更した。
　　　　「作画領域がA0より大きいと指定の“出力尺度”の図面領域に
　　　　“用紙余白”を含んだ領域が用紙サイズになります」
（１７）PDF,Tiff,Jpeg,Bitmap,GIF,PNG,PCX,FPX,WMF,PS,FPS,SVG,XPS,PCL出力
　　　　で「作画領域」に「図面全体」を選択した場合、従来、出力すると
　　　　図面領域周囲上にある線分が消えるので、図面領域+1mmと余裕を持たせ
　　　　ていた。しかし、「用紙名」に「図面領域」を選択した場合、出力作画
　　　　領域は図面領域より大きくなる。例えばA3用紙の入力データを出力する
　　　　と出力用紙サイズがA3用紙サイズより大きくなる。
　　　　今回、+1mmの余裕を無くした。すると、図面領域周囲上にある線分が
　　　　消える場合が出てくるが、これは、「用紙余白」を設定して解決する。
　　　　その他、出力用紙サイズ計算上の誤差修正を行った。
---------------------------------------------------------------------
９．姉妹品
（１）ＰｌｏＶｉｅｗ
　　　ＰｌｏＶｉｅｗは同時に１つのファイルを表示できます。
（２）ＰｌｏＣｏｎ
　　　ＰｌｏＣｏｎはＰｌｏＶｉｅｗの画面表示機能を取り、プリンタ出力の
　　　みにして、かつ複数のファイルを連続して出力するようにしたものです。
（３）ＰｌｏＶｉｅｗの英語版
（４）ＰｌｏＣｏｍｐの英語版
（５）ＰｌｏＣｏｎの英語版
（６）ＰｌｏＩｍａｇｅ
（７）ＰｌｏＶｉｅｗＡｕｔｏ
（８）ＰｌｏＣｏｍｐＡｕｔｏ
--------------------------------------------------------------------
                                E-Mail ID:isoplotec@isoplotec.co.jp
                                          　　有限会社イソプロテック
以上
