　　　　　　　　　　　　　　　　　「アクティブフィルター 設計仕様と回路図」

                                    ver.2026.02.04


　　　　この度は「アクティブフィルター 設計仕様と回路図」をダウンロードして頂き、有難う御座います。
        Thank you for downloading "Active Filter Design Specifications and Circuit Diagrams."

一式の内容
１．アクティブフィルター 設計仕様と回路図.pdf      「アクティブフィルター 設計仕様と回路図」文書
２．ActiveFilter spec.txt                           この文書
３．「実験データ」フォルダ                          実験データ
４．「追加の実験データ」フォルダ                    実験データ
５．「減衰特性の比較 実験データ」                   実験データ


取り扱い種別　フリーソフト
動作可能機種・動作可能OS　Wondows 10, Wondows 11
作者のメールアドレス
　　　miura-_@lapis.plala.or.jp
注意：　miura の次の２文字は、半角マイナス「−」と半角アンダースコア「＿」です。

Vectorの作者のページ
https://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an008575.html




本書では、現在Vectorより公開中の「LtAct」または「ActiveFilter-Design-Schematics」を利用してアクティヴフィルターを設計してその回路図を作成する場合の「設計仕様」の入力方法と「LtAct」によって生成される「回路図」及びその「伝達関数」について説明いたします。

上記ソフトウェアのダウンロードは下記よりお願い致します。
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/edu/se521760.html
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/edu/se525207.html

本書では、ローパスフィルターの設計仕様と回路図について説明いたします。

設計仕様の入力方法については、（1）カットオフ周波数とフィルタの次数を重視してその他はあまり拘らない方法と（2）カットオフ周波数Fcを越える周波数Fs以上の周波数で減衰量atts以上を確保する事を重視してフィルタの次数はソフトウエア「LtAct」に決めさせるやり方について説明します。

本書では、（1）は「次数を入力する時」、（2）は「次数を入力しない時」として説明しています。

方法（1）では、カットオフ周波数FcのXs倍の周波数Fsにおける減衰量を確認するために、パラメータXsを入力しますが。これはフィルタの設計仕様ではありません。

方法（2）では、カットオフ周波数Fc のXs倍の周波数Fsにおける減衰量がatts以上となるフィルタを設計するためにパラメータXsを入力しますが、これはフィルタの設計仕様です。
そして、周波数Fs以上では減衰量がatts以上となるので、attsを最低減衰量と呼びます。


さらに詳しい説明が必要ならば、公開中のソフトウエアに同梱されている資料「アクティブフィルタの設計.pdf」や「LtAct 操作説明書.pdf」などを参照してください。



This document explains how to input "design specifications" when designing an active filter and creating its circuit diagram using "LtAct" or "ActiveFilter-Design-Schematics," both of which are currently available from Vector, as well as the "circuit diagram" and its "transfer function" generated by "LtAct."

Please download the above software from the link below.
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/edu/se521760.html
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/edu/se525207.html

This document explains the design specifications and circuit diagrams of low-pass filters.

Regarding how to input design specifications, we will explain two methods: (1) a method that focuses on the cutoff frequency and filter order, but does not pay much attention to other factors, and (2) a method that focuses on ensuring an attenuation of atts or more at frequencies Fs or higher that exceed the cutoff frequency Fc, and lets the software "LtAct" determine the filter order.

In this book, (1) is explained as "when entering the order" and (2) as "when not entering the order."

In method (1), the parameter Xs is entered to check the attenuation at frequency Fs, which is Xs times the cutoff frequency Fc. However, this is not a design specification for the filter.

In method (2), you enter the parameter Xs to design a filter whose attenuation at a frequency Fs that is Xs times the cutoff frequency Fc is greater than or equal to atts. This is the filter design specification.And since the attenuation is greater than or equal to atts at frequencies above Fs, atts is called the minimum attenuation.

If you need more detailed explanations, please refer to the documents included with the released software, such as "Active Filter Design.pdf" and "LtAct Operation Manual.pdf."


ver.2025.09.28では
　「急峻な減衰特性を設計する」を追加しました。
In version 2025.09.28, 
   we added the "Designing Steep attenuation Characteristics" feature.

ver.2025.10.07では
　「楕円関数・ローパスフィルイター」に「Fp = 1 kHzでXs = 1.03 のとき、Fs で 120 dB 以上の減衰を実現する設計」を追加しました。
In ver.2025.10.07,
we added a design to the “Elliptic Function Low-Pass Filter” that achieves attenuation of 120 dB or more at Fs when Fp = 1 kHz and Xs = 1.03.


ver.2025.10.15では
　p45とp66の文中または見出しに誤入力が有ったので、訂正しました。

In version 2025.10.15, 
   There were typos in the text or headings on pages 45 and 66, so they have been corrected.


ver.2025.10.22では
　p47とp74の文中または見出しに誤入力が有ったので、訂正しました。
「フィルターの次数と周波数ごとの減衰量」に「減衰量の測定方法」を追加しました。

In version 2025.10.22, 
   There were typos in the text or headings on pages 47 and 74, so they have been corrected.
   Added "Method of measuring attenuation" to "Filter order and attenuation for each frequency."


ver.2026.01.27では
 「減衰特性の比較」を追加しました。
  「はじめに」の次に「注意 Caution」を追加しました。
  「LTSpice」を使用して、「LtAct」で作成した回路図をシミュレーションする前に読んでください。

In version 2026.01.27, 
   we added a "Comparison of Attenuation Characteristics" section.
   A "Caution" has been added after the "Introduction."
   Please read this before using "LTSpice" to simulate a circuit diagram created with "LtAct."


ver.2026.02.04では
 「減衰特性の比較」-> 「比較例 1」->「参考実験」に英文の説明を追加しました。

  In version 2026.02.04, 
  we added an English explanation to "Comparison of damping characteristics" -> "Comparative Example 1" -> "Reference Experiment."



