---------------------------------------------
N値計算ソフト
ver.1.5
2015年2月4日
ver.1.9
2018年10月17日
ver.2.0
2025年1月5日
ver.2.0.3
2026年2月6日
---------------------------------------------
ソフトの概要
本ソフトは建築基準法施工令46条に基づいた筋交い計算および
H12年建設省告示第1460号ただし書きに基づいたいわゆるN値計算を行うソフトです。
画面クリックによる簡単入力
dxf出力、入力
Excel出力などの特徴を持っています。

動作環境
windows XP
windows 7
windows 8/8.1
32bitアプリケーション
で動作確認済みです。

32bitアプリケーションです。

インストール方法
skv201B.zipを解凍しsetup.exeよりインストールを行います。
ソフトを実行しシリアルNoと合言葉を入力して下さい。

シリアル：dfa4565-d09dah-bje-xnjh6djw
合言葉：きいぷらん200

作者への連絡先
パスワードの再発行のご連絡、ご不明な点ありましたら下記まで連絡お願いします。
info.kii.plan@gmail.com
木造の構造計算、きいぷらん
http://mokuzou.wix.com/ki-plan

ホームページより会員登録頂いた方には最新情報やバージョンアップ等の情報を送信させて
頂いていますので是非ご登録下さい。
会員登録ページ
https://mokuzou.wixsite.com/ki-plan/sk-calc


なお、ソフトのサポートは行っておりませんのでご了承願います。

---------------------------------------
ver1.9での追加機能
筋交い計算書及びN値計算書のDXF出力
筋交い距離をDXF出力
---------------------------------------
ver2.0での追加機能
2025年の4月施行建築基準法改正に対応
主に準耐力壁とN値計算の改正
---------------------------------------
ver2.0.1修正、25/3/14
shift+Eで筋交いの階高を修正出来る様にしました。
Ｎ値計算の出力で階高の桁数の出力を少数３位まで出力する様にしました。
---------------------------------------
ver2.0.2修正、25/4/09
筋交いの階高を直接入力した場合のN値計算の階高を
２つの筋交いの階高の平均値から２つの筋交いの階高の
最大値に修正
---------------------------------------
ver2.0.3修正、26/2/06
新規ファイルでファイルを作った場合、金物必要耐力が
N*5.3*H/2.7になっていたものを修正
隅柱をdxf出力に追加
---------------------------------------