clear
;
;ターゲットメモリの定義と表示
echo $_FILE
;
;          data   io   endian addressing
define_mem 10000 10000 LE     BA

add_mem_area	reg		0000 0100 1 RW
add_mem_area	com_io	8000 2000 2 RW
add_mem_area	exram	c000 1000 8 RW
add_mem_area	ROM	e000 2000 8 R
add_mem_area	MIO	d000 0100 1 RW -V
add_permanent_area フォント a000 1000 1  R font_han2.bin
add_permanent_area NV 	b000 1000 1  RW nvdata.bin

add_io_area	スイッチ		0000 0010	;base=0, size=10


tmem

