***********************************************
　クロソイド曲線作図_R版 Ver3.0 　（シェアウェア）
***********************************************

公　開 日　2025/09/01
開発環境　機種 Windows10  使用ソフト VisualBasic

■概要
AutoCADレギュラー版用の新しい「クロソイド曲線作図_R版」として生まれ変わりました!!
AutoCAD2026,IJCAD2025,BricsCADV25で動作検証しています。 (AutoCAD LT,IJCAD LT,BricsCAD Liteではご利用いただけません。)
対応ソフト・バージョンに関しましては、試用期間(15日間)がございますので、お客様ご自身で確認の上、
ご納得いただける場合ご購入下さい。

・AutoCADに直接「クロソイド曲線」を作図させるツール
・曲線起点と接線方向を2点指示するだけで簡単に作図（測点名,法線,拡幅,幅員）15日間フリー

パラメータ(A),始点半径(R1),終点半径(R2)を入力し、中心線は当然「測点記号,名称,法線,道路外形」も作図
曲線始点,終点の左右拡幅を入力可能で、左右の拡幅だけを作図させることで交差点部のすり付け図等も作図可能
作図単位の切替や作図タイプの切替、作図方法の切替が可能で、より精度の良い作図を提供
外形線のみの作図が可能なことや左右の拡幅量・道路幅員の入力が可能で、計画平面図作成に大きな威力を発揮します。

【主な機能】
・始点・終点の曲線半径と左右の拡幅量・道路幅員に個別の値を入力可能
・横断法線の長さや測点記号・名称のサイズを入力、追加距離の任意入力可能
・クロソイド曲線の作図方法の選択（作図ピッチor分割数の入力が可能）
・作図単位の切替（[mm作図],[ｍ作図]）ができ「ｍ単位」作図の図面にも対応
・作図タイプの切替（ポリライン、スプライン）が可能
・中心線,外形線,測点の作図の有無の切替
・AutoCAD及びAutoCAD LTに対応
・拡幅のすり付けに高次放物線を追加
・データや設定の状態、保存、読込みが可能


■改定履歴
【2025.09.01】
Ver3.0.0
・Ver 6.0.0 AutoCAD2026、IJCAD2025、BricsCADV25で検証(AutoCAD LT,IJCAD LT,BricsCAD Liteではご利用いただけません。)
【2021.10.22】
Ver2.6.2
・基本型作図に対応(始点曲率半径は0、終点曲率半径は同一のみ対応)
【2020.06.24】
Ver2.6.1
・バージョンアップ
【2020.01.20】
Ver2.6.0
・バージョンアップ
【H20.8.25】
Ver2.5
・作図ピッチ0.5ｍ以下が入力できないのを入力できるように修正。

【H19.11.3】
Ver2.3
・拡張子が大文字(DWG)のとき、「図面が開かれていません」とメッセージが表示されるのを修正。
・AutoCAD2008（LT2008）対応


【H18.8.9】
Ver2.2
・AutoCAD2007（LT2007）対応
・その他微修正


【H17.9.30】
Ver2.1
[バグ修正]
・高次放物線による右側拡幅すり付け作図の不具合を修正。


【H17.9.15】
Ver2.0の主な機能追加及び修正
[機能アップ]
・拡幅のすり付けに高次放物線を追加
・データや設定の状態、保存、読込みを可能にした
・作図取り消し（undo）を一回で可能にした
[バグ修正]
・測点名が文字列以外の場合作図されないときがある。



==================
 インストール方法
==================

1．ダウンロードした圧縮ファイルを任意のフォルダに解凍します。

2．AutoCADを起動し、「MK_clo_Arc3_R版.exe」を実行してご使用下さい。


※ご使用方法については「ヘルプ」をご覧下さい。
   
※パスワードフォームが表示されますが、キャンセルを押してご試用下さい。
試用期間終了後もご使用になりたい場合には、ご購入をお願いします。
ご購入については下記の「ユーザー登録方法」をご覧下さい。


======================
 アンインストール方法
======================

解凍したフォルダごと削除して下さい。


■動作環境

Windows10

■必要ソフト

AutoCAD 2026、IJCAD2025、BricsCADV25が正常に動作している環境

・Microsoft®､Windows®､Windows NT®は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

・AutoCAD 及び AutoCAD LT は､米国オートデスク社の米国およびその他の国における登録商標です｡

・IJCAD 及び IJCAD LTは、インテリジャパン株式会社の登録商標です。

・BricsCAD 及びBricsCAD Liteは、ベルギーBricsys社およびその他の国における商標または登録商標です。

・本ソフトはMicrosoft Visual Basic 2019(以下VB2019)で作成してあり、ソフトを動かすためには
「.NET Framework 4.7（日本語版） 以降」が必要になります。お使いのPCにインストールされていない場合は、
Microsoft Download Centerよりインストールしてください。


●ユーザー登録方法
「クロソイド曲線作図」はシェアウェアです。
試用期間は初回起動日より「15日間」となっています。試用期間中はすべての機能を利用できます。
それを過ぎるとパスワードを入力しないと起動しません。

ユーザー（シェアウェア）登録をすることで動作制限を解除出来ます。
登録料は、3,300 円（税込）です。
ご送金は、Vectorのプロレジ、銀行振込、郵便振込で受け付けます。

銀行振込、郵便振込の場合は、振込後、必要事項を振込通知メールにて sogo@e-nankyu.co.jp までお知らせください。
（下記の「通知メール記入例」参照）
申し訳ございませんが、振り込み手数料のご負担をお願いいたします。
送金を確認後、メールにてパスワードをお送りします。


＊銀行振込口座

【金融機関名】　鹿児島銀行　国分支店（コクブシテン）
【口座種類・口座番号】　(普通預金)268444　
【口座名義】(有)南九州総合設計　益山 等
【フリガナ】ユ)ミナミキュウシュウソウゴウセッケイ マスヤマ　ヒトシ

【金融機関名】　PayPay銀行　本店営業部（ホンテン）
【口座種類・口座番号】　(普通預金)1175057　
【口座名義】　有限会社南九州総合設計
【フリガナ】　ユ)ミナミキュウシュウソウゴウセッケイ


＊郵便振込口座

【記号-番号】(記号)17820 (番号)26544941　
【口座名義】(有)南九州総合設計　代表者 益山 等


《通知メール記入例》

ユーザー登録料を銀行振込（または郵便振込）にて送金しました。
　
　振込人名：○○△△
　振込日時：9月20日12時頃
　振込金額：3,300 円
　ソフト名：クロソイド曲線作図_R版
　お 名 前：○○□□
　郵便番号：123-4567
　住所：東京都○○区△△12-345
　e-mail：xxxxx@sample.ne.jp 
　要望・その他：

●著作権・免責事項
・本ソフトウェア（以下許諾プログラムといいます）全ての権利は弊社にあり、著作権法、国際規約、及び日本著作権法に基づいて保証されています。
・許諾プログラムは他の著作権にある著作物と同様に扱われます。
・許諾プログラムに関して逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコードの解析を行ってはなりません。
・１台のみの使用となりますが、複数のコンピュータで使用する場合には、コンピュータ台数分の購入により使用できます。
・本ソフトを譲渡・販売・転貸することはできません。
・南九州総合設計は本ソフトを使用した運用結果に対して一切の責任を負いません。


●サポート
・サポートは、メールまたは掲示板にて承っております。ご質問・ご要望等ございましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

　サポート時間

　毎週月曜日から金曜日（祝・祭日を除く） 9：00～17：30


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〒899-5101
鹿児島県霧島市隼人町住吉219-1
(有)南九州総合設計
【ホームページ】http://www.e-nankyu.co.jp/
【ご 意 見 等 】E-mail:sogo@e-nankyu.co.jp
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

