MAIN START
  LAD GR0,0
  LAD GR1,LAST
  LAD GR2,DATA
LP ADDA GR0,0,GR2
	ST GR0,SUM
  LAD GR2,1,GR2
  CPL GR1,GR2
  JPL LP
  ST GR0,SUM
  RET
DATA DC 1,2,3,4,5
  DC 6,7,8,9,10
LAST DS O
SUM DS 1
  END
;-------------------------------
;1+2+3+...+10 を求めて合計をSUMに格納する。
;エラーとなるプログラムです。
;数字のゼロ 0 とアルファベットの O （オー）は
;よく似ているのでまちがえやすい。その例です。
; LAST DS O を LAST DS 0　に書き換えると
;アセンブルが成功します。
;書き直して、AL0081_ .txt として保存する。
;----------------------------
