MAIN START
	LD GR0,=1
	LD GR2,=3       ; n = 3
	LD GR3,=0
	LAD GR1,ROOT
	CALL LPROC
	LD GR0,=2
	CALL LPROC
	LD GR3,=1
	CALL LPROC
	RET
ROOT DC LIST
LIST DC E3,#000A    ;リストの最初の要素（要素１）
E1 	DC E2,#000B
E2	DC #0000,#0000 ;リストの最後の要素
E3	DC E1,#000C
	END
;------------------
LPROC START
	RPUSH
	LD GR4,GR2  ;GR4 <-- n
LP LD GR2,0,GR1  ;次の要素をたどる
	JZE FIN     ; n > N ?
	SUBA GR4,=1
	JZE NEXT   ;要素 Nに達したか？
	LD GR1,GR2 ;問a答エ 次のデータのアドレス
	JUMP LP
	;---------------
NEXT LD GR3,LTBL,GR3
	JUMP 0,GR3 ;指定された処理へジャンプ
LINS LD GR4,GR2
	CALL EGET ;GR2<--挿入する要素の先頭アドレス
	ST GR2,0,GR1 ;問b答ウ
	ST GR4,0,GR2 ;挿入する要素の１語目を設定
	ST GR0,1,GR2
	JUMP FIN
	;----------------------
LDEL LD GR4,0,GR2 ;GR4<--要素 n+1の先頭アドレス
	ST GR4,0,GR1 ;要素n-1の１語目を再設定
	CALL EFREE   ;削除された要素nの領域を解放
FIN RPOP
	RET
LTBL DC LINS ;処理の分岐先アドレステーブル
	DC LDEL
	END
;----------------
EGET START

	RET

	END
;----------------
;削除要素のアドレスはGR2に入れられてEFREEが呼ばれる。
;削除要素の先頭アドレスに#FFFFを格納して解放する。
EFREE START
	LAD GR0,#FFFF
	ST GR0,0,GR2
	RET
	END
;--------------
