clear
;
;初期化スクリプト
;ターゲットメモリの定義
;
;          data   io   endian addressing
define_mem 10000 10000 BE     WA

add_mem_area	reg		0000 0100 1 RW
add_mem_area	com_io	8000 4000 2 RW
add_mem_area	exram	c000 4000 10 RW

add_io_area		switch	0000 0010



set -s8000 '0123456789ABCDEF'
get -s8000 -b10
get -s8000 -cu8
get -s8000 -c8
get -s8000 -b8
get


wait -s8000 -b 30

wait -s8000 -b 10x

wait -s8000 -b 11H.OR
wait -s8000 -b 10H.OR -t1000	;1秒待ち

wait -s8000 -b 10H.AND
wait -s8000 -b 11H.OR -t1000	;1秒待ち

wait -s8000 -w 3031 -t10000T	;10秒待ち


wait -s8000 -l 00300031

wait -s1000 -b 30
wait -s8000.2 -b 30

wait -s8000 -w 0030

wait -s8000 -b 10.AND

