;
;	スクリプト例
;
cd ..\bin
load app1.dll		;カーネルとアプリケーションをロード

reset			;カーネルを実行開始
int 0			;割込み番号０の割込み発生
int 1			;割込み番号１の割込み発生
int 2			;割込み番号２の割込み発生
timer			;タイマ割込みを1回発生
timer			;タイマ割込みを1回発生

int 6			;割込み番号６の割込み発生

int			;パラメータが不足
int 0			;割込み番号０の割込み発生
;#exit
abc			;未定義コマンド

setvolume	50	;ボリューム値を５０Hに設定
setswitch	0,ON	;スイッチ０をONに設定
timer 100T		;タイマ割込みを100回(１秒）発生

setvolume	100	;ボリューム値を１００Hに設定
setswitch	0,OFF	;スイッチ０をOFFに設定
setswitch	2,ON	;スイッチ２をONに設定
timer 100T		;タイマ割込みを100回(１秒）発生

timer 1000T		;タイマ割込みを1000回（１０秒）発生